| Définition de paramètres de séquence pour des segments de ligne |  |
| Ouvrez la session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Segments de lignes \ Segments de lignes - tiasl1540m000. Cette session permet de gérer et d'afficher les paramètres de réassortiment/séquencement pour un utilisateur. Les paramètres sont affichés par segment. Ces paramètres sont obligatoires lorsque vous lancez le moteur de séquencement. Ils sont liés à un segment de ligne et dépendent de l'utilisateur. Seul l'utilisateur qui lance le moteur de séquencement peut sélectionner les paramètres de séquence qui ont été définis par ce même utilisateur. Vous trouverez récapitulés ci-dessous quelques paramètres de réassortiment/séquencement importants. Local Nombre de traitements (local) Nombre de fois que ERP LN effectue un calcul pour déterminer la meilleure séquence dans le segment de ligne. Distance maximum d'échange (locale) Nombre maximum de positions entre les ordres que vous échangez dans la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000). Lorsque vous augmentez la distance d'échange, un plus grand nombre d'échanges sont possibles et la qualité se trouve améliorée. Si vous augmentez cette distance, les simulations de séquencement prennent plus de temps. Nombre de traitements (local) Nombre maximum de tentatives d'échange par traitement de séquencement. Après chaque série d'échanges, ERP LN vérifie si ce numéro a été dépassé en fonction de la différence maximum d'échange et du nombre d 'ordres. Lorsque la valeur de ce champ est dépassée, un traitement de séquencement est achevé. Nombre sans amélioration (local) Nombre de fois que ERP LN échange des ordres dans le segment sélectionné sans amélioration du coût avant d'arrêter le traitement de séquencement. Global Nombre de traitements (global) Nombre de fois que ERP LN effectue un calcul pour déterminer la meilleure séquence dans le segment de ligne. Dans la session Réorganisation des lignes (tiasl3220m000), ce paramètre est pris en compte pour déterminer le nombre de fois que le processus de réassortiment doit être exécuté pour parvenir à un meilleur assortiment de ligne. Distance maximum d'échange (globale) Nombre maximum de positions entre les ordres que vous échangez dans la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000). Lorsque vous augmentez la distance d'échange, un plus grand nombre d'échanges sont possibles et la qualité se trouve améliorée. Si vous augmentez cette distance, les simulations de séquencement prennent plus de temps. Nombre de traitements (global) Nombre maximum de tentatives d'échange par traitement de séquencement. Après chaque série d'échanges, ERP LN vérifie si ce numéro a été dépassé en fonction de la différence maximum d'échange et du nombre d 'ordres. Lorsque la valeur de ce champ est dépassée, un traitement de séquencement est achevé. Ce paramètre est pris en compte dans la session Réorganisation des lignes (tiasl3220m000). Il représente le nombre maximum de tentatives d'échange par session de réassortiment. Nombre sans amélioration (global) Nombre de fois que ERP LN échange des ordres dans le segment sélectionné sans amélioration du coût avant d'arrêter le traitement de séquencement. Ce paramètre est pris en compte dans la session Réorganisation des lignes (tiasl3220m000). Il représente le nombre de fois que les ordres sont échangés dans le segment sélectionné sans amélioration du coût avant l'arrêt du traitement de réassortiment. Pour définir des paramètres de séquence pour des segments de ligne, procédez comme suit : Sélectionnez l'option Paramètres de réorganisation/séquence du menu Spécifique de la session Segments de lignes (tiasl1540m000). La session Paramètres de réorganisation/séquence (tiasl4110m000) est lancée. Vous ne pouvez pas lancer cette session à partir de l'explorateur ERP. Vérifiez que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur. Seul l'utilisateur qui lance le moteur de séquencement peut sélectionner les paramètres de séquence qui ont été définis par ce même utilisateur. Sélectionnez Nouveau sur la barre d'outils afin de saisir des paramètres de séquence pour le segment de ligne. Les options de séquence suivantes sont disponibles dans la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000): Amélioration locale: si cette case est cochée, ERP LN optimise la séquence pour le segment sélectionné dans le champ Segment pivot. Vous pouvez également cocher la case Contrôle des segments voisins pour optimiser la séquence d'un segment. Contrôle des segments voisins: si cette case est cochée, ERP LN prend en compte les segments qui précèdent et suivent immédiatement les segments indiqués lors du processus d'optimisation. Cela donne lieu à une séquence qui peut être transférée au niveau des segments voisins, la séquence peut donc être modifiée. Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Amélioration locale est cochée. Si la case Amélioration globale est cochée, ERP LN coche automatiquement la case à cocher Contrôle des segments voisins. Amélioration globale: si cette case est cochée, ERP LN optimise la séquence pour tous les segments que vous sélectionnez dans cette session. Les options de décalage suivantes sont disponibles dans la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000): Ordres en retard : si cette case est cochée, ERP LN prend en compte les ordres en retard pour le calcul du décalage. Autrement dit, le premier ordre est planifié au début de la période définie dans cette session. Heures réelles : Si cette case est cochée et que le logiciel ERPLN calcule le décalage, ce dernier prend en compte la date à laquelle le dernier ordre a été signalé comme terminé au niveau du dernier poste d'un segment. Lorsque vous exécutez de nouveau cette session pour replanifier une séquence de ligne, ERP LN prend en compte la différence entre l'heure de fin planifiée et l'heure de fin réelle. |