| Contrainte d'expédition Expédier totalité kit |  |
| La fonctionnalité de gestion des kits permet d'expédier des sous-kits incomplets. Cependant, pour des commandes clients ou des lignes de commande client individuelles, vous pouvez forcer l'expédition de kits ou de sous-kits complets au moyen de la règle Expédier totalité kit. Si le stock disponible ne suffit pas pour satisfaire une commande client ou une ligne de commande client complète, seul le stock permettant de constituer des kits ou des sous-kits complets fait l'objet de la proposition de sortie de stock. Exemple Une ligne de commande client contient quatre pièces du sous-kit A. La règle Expédier totalité kit est également indiquée sur cette ligne. Le sous-kit A est constitué des composants suivants :
Composant | Quantité | Unité de stock
--- | --- | ---
C1 | 3 | pièces
C2 | 4 | pièces
C3 | 6 | pièces
Le stock disponible pour le sous-kit A est le suivant :
Composant | Quantité | Unité de stock
--- | --- | ---
C1 | 15 | pièces
C2 | 18 | pièces
C3 | 20 | pièces
La ligne de commande client relative au sous-kit A donne naissance à 3 lignes d'ordre de sortie de stock au sein du même groupe d'ordres. Les quantités commandées pour les lignes d'ordre de sortie de stock sont les suivantes :
OOL | Composant | Qté stk | Qté BOM | Qté comp | Unité de stock
--- | --- | --- | --- | --- | ---
001 | C1 : | 4 | 3 | 12 | pièces
002 | C2 : | 4 | 4 | 16 | pièces
003 | C3 | 4 | 6 | 24 | pièces
Légende
OOL | Ligne d'ordre de sortie de stock
Qté stk | Quantité de sous-kits commandée
Qté BOM | Quantité de composants par sous-kit
Qté comp | Quantité commandée par composant (Qté stk * Qté BOM)
Le stock disponible est insuffisant pour le composant C3. ERP LN génère donc une proposition de sortie de stock pour trois sous-kits A au lieu de quatre. Les quantités proposées après la génération de la proposition de sortie de stock sont les suivantes :
- | Proposition pour C1 : 3 * 3 = 9 pièces
- | Proposition pour C2 : 3 * 4 = 12 pièces
- | Proposition pour C3 : 3 * 6 = 18 pièces
Composant | Sous-kits | Qté composants | Unité de stock
--- | --- | --- | ---
C1 : | 3 | 9 | pièces
C2 : | 3 | 12 | pièces
C3 | 3 | 18 | pièces
Pour chaque ligne d'ordre de sortie de stock, un message de rupture de stock apparaît quand le stock disponible est insuffisant pour satisfaire la commande. Remarque La règle Expédier totalité kit ne fonctionne que pour les propositions de sortie de stock générées. Si la proposition de sortie de stock est soit créée manuellement, soit modifiée ou supprimée manuellement après la génération de la proposition de sortie de stock, ERP LN n'effectue pas le contrôle d'expédition de la totalité du kit, différant celui-ci jusqu'à la confirmation de l'expédition. Si la livraison de kits complets n'est plus une obligation pendant l'exécution du processus de sortie de stock, vous pouvez alors contourner la contrainte d'expédition de la totalité du kit. Pour cela, régénérez la proposition de sortie de stock (afin de proposer des kits incomplets également) et supprimez cette règle de la ligne de commande client avant la confirmation des expéditions concernées. Si le stock négatif est autorisé, ERP LN n'effectue pas le contrôle d'expédition de la totalité du kit pour les propositions de sortie de stock générées ou créées manuellement. Calcul par ERP LN de la quantité à proposer en sortie de stock A partir de la quantité de sous-kits commandés indiquée dans le champ Quantité en unité de stockage de la session Ordres magasin (whinh2100m000), calculez la quantité requise de chaque composant du sous-kit. Pour chaque composant, calculez la quantité disponible en prenant en compte les éléments suivants : Engagements de stock Réservations tampon Stock de sécurité Propriété Spécifications Stock négatif Pour chaque composant vérifiez s'il y a des ruptures de stock. Si c'est le cas, proposez la sortie de stock du maximum de sous-kits complet qui peuvent être constitués au moyen du stock disponible. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Gestion des magasins (WH) Stock négatif |