| Repères topographiques par article (tcibd0120m000) |  |
| Cette session permet de lier des repères topographiques à un article. Par la suite, vous pourrez lier les repères topographiques aux lignes de nomenclature de l'article dans la session Nomenclature (tibom1110m000). Il n'est pas obligatoire de lier manuellement des repères topographiques à un article dans cette session, mais cela peut s'avérer utile lorsqu'un ou plusieurs repères ne sont applicables qu'à un article particulier. Si vous ne liez pas manuellement des repères topographiques à un article dans cette session, ils y apparaissent dès qu'ils sont liés aux lignes de nomenclature d'un article dans la session Nomenclature (tibom1110m000). Rubriques liées Présentation des repères topographiques Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature Repères topographiques et modification globale de nomenclature
Champs | Description
Article | article
Repère topographique | Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Rubriques liées Présentation des repères topographiques
Description | Description du repère topographique. Il peut s'agir, par exemple, d'un code indiquant l'emplacement auquel vous devez monter un composant.
Commandes | Description
Impression des repères topographiques par article | Cliquez pour lancer la session Impression des repères topographiques par article (tcibd0420m000).