| Post-consommation dans travaux |  |
| Dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000), si le champ Méthode de post-consommation est défini sur Automatique, la post-consommation est effectuée chaque fois qu'une quantité est déclarée achevée. Si vous sélectionnez Interactif, vous pouvez choisir d'effectuer ou non une post-consommation après qu'une quantité est achevée. Si le champ Méthode de post-consommation est défini sur Manuel, utilisez la session Post-consommation des matières et des heures (tisfc0220m000) pour post-consommer les matières. Si vous sélectionnez la case Opérations achevées seulement, la post-consommation est effectuée lorsque l'opération est achevée au lieu de l'être chaque fois que des quantités sont achevées. Si vous créez un travail, vous pouvez effectuer une post-consommation durant les heures creuses. Aspects de la performance Effet sur l'unité centrale : Oui Effet sur la croissance de base de données : Oui Rubriques liées Post-consommation |