| Impression planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000) |  |
| Cette session permet imprimer la planification de l'ordre de fabrication selon la priorité. Vous pouvez sélectionner dans le champ Imprimer la priorité les critères utilisés par ERP LN pour définir les ordres ayant la priorité la plus élevée. Vous pouvez sélectionner l'un des critères suivants : Ratio critique Date d'exigibilité au plus tôt Priorité de l'ordre de fabrication Temps fabrication restant le plus court Marge Si vous saisissez manuellement une priorité d'ordre de fabrication dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000), vous pouvez exprimer celle-ci à l'aide d'un nombre de 0 à 999. La valeur par défaut est 999, qui correspond à la priorité la plus basse. La priorité la plus élevée dans ERP LN est 0 (zéro). L'état comprend les données suivantes : Priorité Ordre de fabrication Opération Projet. Art. Machine Tâche Centre de charge Remarque Si l'impression de l'état est longue, nous vous conseillons de diminuer le nombre d'ordres (ainsi que d'autres variables) sélectionnés. Jours de retard La colonne Jours de retard est l'une des colonnes affichées dans l'état. Les jours de retard sont calculés en tant que différence (en jours) entre la Date de livraison planifiée et la Date de référence telle qu'elle a été définie dans la session Impression planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000). Chaque jour pour lequel des heures sont disponibles est compté comme un jour de retard. Pour le premier et le dernier jour, les heures de travail sont calculées de façon exacte afin de déterminer les jours de retard. Remarque Vous pouvez agrandir votre fenêtre pour améliorer l'affichage des diagrammes suivants : Exemple Valeur du champ Date de référence: 26 août 1998. Il s'agit de la date sur laquelle est basé le calcul du Ratio critique et du Marge en tant que priorités. Un ordre de fabrication A1 comprend 4 opérations :
opération | date de début | date de fin | marge | chevauchement*
--- | --- | --- | --- | ---
10 | 25-août-98 | 2-sept-98 | 0 | 50 %
20 | 29-août-98 | 15-sept-98 | 0 | 0 %
30 | 15-sept-98 | 10-oct-98 | 8.0 | 0 %
40 | 18-oct-98 | 30-oct-98 | 0 | 0 %
*Le pourcentage de chevauchement est basé sur la quantité de lots à transférer. Diagramme de délai : 4 méthodes permettent de calculer le Ratio critique et la Marge, qui dépendent de l'état de la case à cocher Temps de fabrication chevauchement inclus: 1ère méthode : sans chevauchement ni marge entre les opérations, 2ème méthode : avec chevauchement, sans marge, 3ème méthode : sans chevauchement, avec marge, 4ème méthode : avec chevauchement et marge. Ratio critique
| Temps d'exécution |
Méthode | 10 | 20 | 30 | 40 | A* | B* | C* | D*
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- chevauchement -marge | 8 | 17 | 25 | 12 | 62 | 66 | 1.06 | 4
+ chevauchement -marge | 4 | 17 | 25 | 12 | 58 | 66 | 1.14 | 8
- chevauchement +marge | 8 | 17 | 33 | 12 | 70 | 66 | 0.94 | -4
+ chevauchement +marge | 4 | 17 | 33 | 12 | 66 | 66 | 1.00 | 0
*
A | Délai de fabrication restant =
B | Date de livraison planifiée- Date de référence
C | Ratio critique
D | Marge
En utilisant la 3ème méthode, on obtient : Ratio critique (RC) = 66 / 70 = 0,94 Si la case Ratio critique = 1, l'ordre n'a pas de retard, > 1, l'ordre est en avance < 1, l'ordre est en retard. Marge
     Marge =

    (Date de livraison planifiée - Date de référence) - temps de fabrication restant
En utilisant la 3ème méthode, on obtient : Marge = 66 - 70 = -4 Si la case Marge = 0, l'ordre n'a pas de retard > 0, l'ordre est en avance < 0, l'ordre est en retard. Rubriques liées Impression d'un document ou d'un état Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Date et heure de début de fabrication |
Date de livraison planifiée |
Date de début de l'opération |
Date de fin de l'opération |
Imprimer la priorité | Façon dont les priorités sont déterminées. Pour obtenir des informations détaillées et des exemples, reportez-vous à l'aide de la session Impression planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000). Valeurs autorisées Règles de priorité
Limite inférieure de priorité | Si la priorité sélectionnée dans le champ Imprimer la priorité est inférieure à la valeur que vous saisissez dans ce champ, les données ne sont pas imprimées.
Date de référence | Date et heure employées par ERP LN pour calculer le Ratio critique et la Marge.
                                        Ratio critique = (Date de livraison planifiée - Date de référence) / temps de fabrication restant
                                        Marge = (Date de livraison planifiée - Date de référence) - temps de fabrication restant
Vous trouverez de plus amples informations dans l'aide de la session Impression planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000). Rubriques liées Détermination des dates A la commande
Temps de fabrication chevauchement inclus | Si cette case est cochée, la marge que vous avez planifiée est prise en compte dans le calcul du temps de cycle de l'ordre et utilisé dans le calcul des priorités (voir l'aide relative à la session Impression planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000) ).
Temps de fabrication chevauchement inclus | Si cette case est cochée, la durée de chevauchement est prise en compte lors du calcul du Ratio critique. Si vous avez sélectionné le critère de priorité Ratio critique, l'ordre des priorités risque d'être modifié. Voir la session Impression planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000) pour plus d'informations. Rubriques liées Compression du délai d'attente
Les opérations précédentes doivent être achevées | Si cette case est cochée, seule la première opération qui n'a pas été déclarée achevée est imprimée. Si cette case n'est pas cochée, toutes les opérations sont imprimées. Remarque Vous ne pouvez pas cocher ou désélectionner cette case si le champ Etat contient Ordre de fabrication.
Ordre de sélection de référence sur état | Si cette case est cochée, les détails de l'état sont triés dans le même ordre que la sélection principale. Il s'agit généralement de la manière la plus rapide d'imprimer un état.
Ordre de sélection | Ordre de tri des détails de l'état. Par exemple, pour imprimer un état de tous les ordres de fabrication d'un centre de charge donné, sélectionnez Centre de charge. ERP LN imprime alors les données relatives aux ordres de fabrication par centre de charge.
Date et heure de début de fabrication |
Date de livraison planifiée |
Date de début de l'opération |
Date de fin de l'opération |
Limite supérieure de priorité | Si la priorité sélectionnée dans le champ Imprimer la priorité est inférieure à la valeur que vous saisissez dans ce champ, les données ne sont pas imprimées.
Commandes | Description
Imprimer | Permet d'imprimer la sélection indiquée.