| Approvisionnement en matières de la ligne d'assemblage |  |
| Différentes méthodes sont disponibles pour l'approvisionnement du magasin d'en-cours, qui sont associées à un ou plusieurs postes de la ligne d'assemblage. Les méthodes d'approvisionnement internes et/ou externes sont les suivantes : Fournisseur Magasin interne Fabrication Les méthodes d'approvisionnement en matières sont les suivantes : Push: le magasin d'en cours est approvisionné en fonction des informations de planification. Pull: le magasin d'en cours est approvisionné en fonction d'un déclencheur d'approvisionnement. KANBAN: l'approvisionnement dépend d'un déclencheur manuel tel que l'analyse d'un code-barres. Cette méthode est surtout employée dans le cas d'articles de stock d'atelier pour lesquels aucun enregistrement au niveau du magasin d'en-cours n'est nécessaire. TPOP: l'approvisionnement est déclenché via le système de commande SIC pour le magasin d'en-cours concerné. Géré par ordre/lot (OCB): l'approvisionnement est effectué anonymement pour plusieurs ordres d'assemblage à la fois, à partir des déclencheurs du processus d'assemblage. Approvisionnement géré par ordre/séquence d'assemblage: l'approvisionnement est effectué séparément pour chaque ordre d'assemblage, à partir des déclencheurs du processus d'assemblage. Les pièces sont livrées Juste-à-temps dans l'ordre où les produits passent sur la ligne d'assemblage. Liaison d'articles génériques à des lignes d'assemblage Ouvrez la session \ Fabrication \ Planification de l'assemblage \ Ingénierie \ Article générique - Ligne d'assemblage - tiapl2500m000. Cette session permet de définir quels articles génériques peuvent être produits sur des lignes d'assemblage données. ERP LN utilise ces informations pour déterminer la société principale de l'article générique. Plusieurs processus sont exécutables uniquement dans la société principale. Par exemple, si vous saisissez une commande client, ERP LN crée une variante de produit dans la société principale. Dans la session de détails Article générique - Ligne d'assemblage (tiapl2100s000), vous pouvez indiquer un prix de vente et un prix de revient de base. Articles assemblés via Wareshousing une fois sortis de la ligne d'assemblage Stockage d'articles génériques finis - Configuration Préparation. Cette rubrique explique comment configurer les articles pour pouvoir enregistrer le produit fini d'un ordre d'assemblage en stock. Pour pouvoir enregistrer un article générique fini en stock, vous devez définir deux articles : un article générique et un article standard. Les deux articles représentent le même article physique. Dans le module Contrôle d'assemblage, vous utilisez l'article générique. Dans Gestion des ventes et Gestion des magasins (WH), vous utilisez l'article standard associé. Pour indiquer quel article standard est associé à l'article générique, utilisez la session Article générique - Ligne d'assemblage (tiapl2500m000). Paramètres d'article Pour l'article générique et l'article standard, utilisez les paramètres suivants :
Session | Champ | Article générique | Article standard
--- | --- | --- | ---
Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) | Type d'article | Générique | Fabriqué
Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) | Sérialisé | Oui. | Oui.
Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) | Gestion des révisions | (Non utilisé) | Non
Articles - Commande (tcibd2500m000) | Système de commande | FLB | FLB
Articles - Magasin (whwmd4500m000) | Séries dans le stock | (Sans objet) | Oui.
Articles - Magasin (whwmd4500m000) | Lots en stock | (Sans objet) | (Voir ci-dessous)
La case Séries dans le stock doit être cochée. Dans le cas contraire, Gestion des magasins (WH) ne pourrait pas faire la distinction entre les variantes de produit. Instructions supplémentaires : L'article générique et l'article standard doivent avoir la même unité de stock. Si vous faites appel à la gestion par unité d'évolution, vous devez définir les deux articles en tant qu'articles avec numéro d'évolution dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Si l'article standard est géré par lot, vous devez utiliser la gestion du type Lot en stock. Pour qu'un article soit géré par lot, cochez la case Géré par lot dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Pour utiliser la gestion du type Lot en stock, cochez la case Lots en stock dans la session Articles - Magasin (whwmd4500m000). Calcul du prix de revient de l'article standard L'article standard doit avoir une structure d'élément de prix de revient applicable. Cette structure est requise par la fonction de valorisation des stocks standard pour les articles en stock. Pour spécifier la méthode de valorisation des stocks, dans la session Magasin - Article (whwmd2510m000), sélectionnez une valeur dans le champ Méthode de valorisation des stocks. Pour obtenir une valorisation des stocks aussi précise que possible, sélectionnez une méthode basée sur le calcul des coûts réels. La méthode de valorisation recommandée est Prix de la série. Si la méthode de valorisation des stocks est Prix standard, qui n'est pas une méthode de calcul des coûts réels, vous devez calculer un prix de revient dans le module Calcul du prix de revient. Dans ce cas, ERP LN valorise l'article par rapport au prix standard de l'article standard et ignore les différences entre les variantes de produit. Stockage d'articles génériques finis Introduction Dans ERP LN, il est impossible d'enregistrer un article de type générique en stock. Pour enregistrer un article générique fini en stock, vous devez associer l'article générique à un article standard. Le type d'article de l'article standard est Fabriqué. Les deux articles représentent le même article physique. Dans le module Contrôle d'assemblage, vous utilisez l'article générique. Dans Gestion des ventes et Gestion des magasins (WH), vous utilisez l'article standard associé. Vous pouvez utiliser cette configuration pour exécuter des opérations de post-assemblage dans des centres de charge standard, une fois que l'article a quitté la ligne d'assemblage. Remarque Si vous envoyez l'article au client juste après l'achèvement de l'ordre d'assemblage, vous avez uniquement besoin de l'article générique. Préparation. Les articles doivent avoir les propriétés suivantes : Le système de commande de l'article générique et l'article standard doivent être PMF. Les deux articles doivent être des articles sérialisés. Si vous faites appel à la gestion par unité d'évolution, les deux articles doivent être des articles avec numéro d'évolution. Pour indiquer quel article standard est associé à l'article générique, utilisez la session Article générique - Ligne d'assemblage (tiapl2500m000). Restrictions Si un article fabriqué est associé à un article générique, vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes pour cet article : utiliser l'article dans Gestion des achats; créer une nomenclature (BOM) pour l'article ou utiliser ce dernier comme composant dans une autre nomenclature ; créer un ordre de fabrication autre qu'un ordre de reprise pour l'article ; planifier l'article dans Planification d'entreprise (CP) parce que le système d'ordre qui lui est associé est FLB. Vous ne pouvez pas renvoyer un article PMF à la ligne d'assemblage pour reprise. Remarque Vous pouvez créer des gammes pour les opérations de post-assemblage de l'article PMF fabriqué standard. Procédure Saisie de la commande client Pour définir une ligne de commande client pour un article générique qui doit être enregistré en stock après achèvement, saisissez l'article standard associé dans cette ligne. ERP LN extrait l'article générique, lié à l'article standard que vous avez saisi, dans la session Article générique - Ligne d'assemblage (tiapl2500m000). ERP LN affecte la valeur Magasin au champ Type de livraison de la ligne de commande client. Vous devez définir la variante de produit de l'article générique de l'une des manières suivantes : Configurer l'article générique dans Configuration du produit ou dans Planification de l'assemblage, comme l'indique la case à cocher Configuration par PCF de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000). Sélectionner une variante de produit précédemment configurée. Utiliser un outil/système externe pour fournir la variante de produit configurée à ERP LN. Remarque Si un article standard est associé à un article générique, vous pouvez toujours saisir ce dernier sur une ligne de commande client. Si vous saisissez l'article générique sur une ligne de commande client, ERP LN affecte la valeur Centre de charge au champ Type de livraison de cette ligne et vous ne pouvez pas enregistrer l'article fini en stock. Gestion des ordres d'assemblage Si une ligne de commande client comprend un article dont le système d'ordre est FLB, ERP LN crée un ordre d'assemblage dans le module Contrôle d'assemblage en lançant la session Génération des ordres d'assemblage (tiapl3201m000). L'article figurant sur l'ordre d'assemblage est l'article générique. Lorsque l'ordre d'assemblage est séquencé, ERP LN génère le numéro de série du produit fini. Lorsque la dernière opération de l'ordre d'assemblage est achevée, ERP LN effectue les actions suivantes : ERP LN génère un ordre magasin pour recevoir le produit fini en stock. L'article figurant sur l'ordre magasin est l'article standard. Le statut de l'ordre d'assemblage devient alors A achever. ERP LN affecte la valeur Propriété d'entreprise au champ Propriété de la ligne d'ordre d'entrée en stock. Une fois l'article réceptionné en stock et que le contrôle d'entrée en stock requis a été réalisé, l'ordre d'assemblage prend le statut Achevé. Si l'article est rejeté ou détruit après le contrôle, le statut de la variante de produit correspondante devient Annulé. Si le statut d'une variante de produit est devenu Annulé, pour poursuivre le traitement de l'ordre d'assemblage, annulez manuellement la commande client et créez-en une nouvelle en utilisant une autre variante de produit. La variante produit n'a le statut Annulé que si les conditions suivantes sont réunies : la case à cocher Vendre multiples de même configuration est cochée ; la ligne de commande client contient un article PMF fabriqué. ERP LN lie la structure telle que conçue à l'article standard et non à l'article générique. Remarque Avant que vous puissiez transférer la ligne de commande vers Gestion des magasins (WH), une ligne de commande client pour un article PMF standard doit avoir un numéro de série. Opérations de post-assemblage Pour réaliser des opérations supplémentaires sur un article après sa sortie de la ligne d'assemblage, créez un ordre de reprise. Livraison directe des clients depuis la ligne d'assemblage Le processus de livraison directe des clients depuis la ligne d'assemblage repose sur les articles d'assemblage générique. Pour le traitement des commandes client, le type de livraison indiqué sur la commande est Centre de charge. Un ordre magasin est créé et la livraison s'effectue du centre de charge vers le client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Variantes de produits dans Gestion des magasins (WH) |