| Contrôle des charges, exemple détaillé |  |
| Six articles plan sont produits dans le même centre de charge. Si la charge dépasse les contraintes de capacité, elle est répartie entre les périodes du plan via une étape de planification en amont. Le paramétrage de la session Indicateurs de performances du contrôle des charges (cpwlc2520m000) identifie le volume de production d'un article à allouer à une période de plan spécifique et le volume de production à déplacer vers une période antérieure. Cette rubrique contient des exemples des paramétrages suivants : Exemple 1 : Priorité de l'article plan La production de l'article plan à la priorité la plus élevée est allouée en premier. Si la capacité de production d'une période de plan est dépassée, les volumes de production sont déplacés vers la période précédente. Pour plus de détails, voir la section Exemple 1 : Priorité de l'article plan. Exemple 2 : Volume x coût L'article plan dont la valeur la plus élevée de volume de production a été déplacée vers la précédente étape de planification est alloué en premier. Si la capacité de production d'une période de plan est dépassée, les volumes de production sont déplacés vers la période précédente. Pour plus de détails, voir la section Exemple 2 : Volume déplacé x coûts. Exemple 1 : Priorité de l'article plan La production de l'article plan à la priorité la plus élevée est allouée en premier. Si la capacité de production d'une période de plan est dépassée, les volumes de production des autres articles plan sont déplacés. Paramètres Les paramétrages suivants sont utilisés :
Règle de planification en amont | = Volume déplacé
Inclure les coûts matières | = non
Inclure les coûts de production | = non
Inclure la priorité de l'article | = Seulement
Remarque La règle de planification en amont Volume déplacé est annulée et remplacée par la définition du paramètre Inclure la priorité de l'article. Données d'article appropriées :
Article | Priorité
A | Très faible
B | Moyen
C | Haut
D | Faible
E | Moyen
F | Moyen
Les articles plan sont toujours planifiés dans l'ordre suivant : C - (B, E ou F) - D - A. Vous pouvez définir la priorité d'un article plan dans le champ Priorité de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Plan idéal Les contraintes de capacité ne sont pas prises en compte lors de la première étape de planification. Cela donne le plan suivant :
Article | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 10 | 110
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Total | 70 | 70 | 90 | 160
La capacité disponible autorise un volume total de production de 100 pour chaque période. Pour ajuster le plan en période 4 La capacité de la période 4 est dépassée de 60 unités. Dans la période 4, seuls les articles plan D, E et F ont un volume de production. Ces articles plan sont planifiés dans l'ordre suivant : (E ou F) - D. Cela signifie : D'abord, le volume de production des articles E et F est planifié dans la période 4. Cela laisse une capacité de production disponible pour un volume de production de 50 (= 100 - 15 - 35). A présent, le volume de production de l'article D est planifié mais un volume de 50 seulement peut être planifié dans la période 4. Les 60 restants sont transférés en amont dans la période 3. Dans la période 3, un volume de 10 a déjà été planifié pour l'article D. Avec le volume transféré provenant de la période 4, cela fait 70. Cela donne le plan suivant :
Article | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 70 | 50
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Total | 70 | 70 | 150 | 100
Pour ajuster le plan en période 3 La capacité de la période 3 est dépassée de 50 unités. Les articles plan B, C et D ont un volume de production dans la période 3. Ces articles plan sont planifiés dans l'ordre suivant : C-B-D. Cela signifie : D'abord, le volume de production de l'article C est planifié dans la période 3. Cela laisse une capacité de production disponible pour un volume de production de 50 (= 100 - 50). Puis, le volume de production de l'article B est planifié, ce qui laisse une capacité de production disponible pour un volume de production de 20 (= 100 - 50 - 30). Ensuite, le volume de production de l'article D est planifié mais un volume de 20 seulement peut être planifié dans la période 3. Les 50 restants sont transférés en amont, dans la période 2. Cela donne le plan suivant :
Article | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | 50 | 20 | 50
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Total | 70 | 120 | 100 | 100
Pour ajuster le plan en période 2 La capacité de la période 2 est dépassée de 20 unités. Les articles plan B et D ont un volume de production dans la période 2. Ces articles plan sont planifiés dans l'ordre suivant : B-D. Une partie du volume de production de l'article D est déplacée en période 1. Cela donne le plan suivant :
Article | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | 20 | 30 | 20 | 50
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Total | 90 | 100 | 100 | 100
Exemple 2 : Volume déplacé x coûts L'article plan dont la valeur la plus élevée de volume de production a été déplacée vers la précédente étape de planification est alloué en premier. Si la capacité de production d'une période de plan est dépassée, les volumes de production des autres articles plan sont déplacés. La valeur du volume de production est définie comme suit (prix de revient x volume de production déplacé). Paramètres Les paramétrages suivants sont utilisés :
Règle de planification en amont | = Volume déplacé
Inclure les coûts matières | = oui
Inclure les coûts de production | = non
Inclure la priorité de l'article | = Non
Plan idéal Les contraintes de capacité ne sont pas prises en compte lors de la première étape de planification. Cela donne le plan suivant :
Article | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 10 | 110
E | - | - | - | 15
F | - | - | - | 35
Total | 70 | 70 | 90 | 160
La capacité disponible autorise un volume total de production de 100 pour chaque période. Pour ajuster le plan en période 4 La capacité de la période 4 est dépassée de 60 unités. Données d'article appropriées pour la période 4 :
Article | A | B | C | D | E | F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume déplacé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts matières ($) | 60 | 30 | 80 | 4 | 10 | 1
Volume déplacé x coûts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume de production de la période 4 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 35
Au début de l'étape de planification en amont, le Volume déplacé est égal à zéro pour tous les articles plan. Dans ce cas, ERP LN utilise le volume de production pour déterminer quels articles seront planifiés en premier. Les articles plan sont planifiés dans l'ordre suivant : D-F-E. Ce qui signifie : D'abord, le volume de production de l'article D est planifié dans la période 4. Un volume de 100 peut être planifié dans la période 4; le reste est déplacé vers l’amont dans la période 3. Les volumes de production des articles E et F sont également déplacés dans la période 3. Cela donne le plan suivant :
Article | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 70 | 30 | -
C | - | - | 50 | -
D | - | - | 20 | 100
E | - | - | 15 | -
F | - | - | 35 | -
Total | 70 | 70 | 150 | 100
Pour ajuster le plan en période 3 La capacité de la période 3 est dépassée de 50 unités. Données article appropriées pour la période 3 :
Article | A | B | C | D | E | F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume déplacé | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 35
Coûts matières ($) | 60 | 30 | 80 | 4 | 10 | 1
Volume déplacé x coûts | 0 | 0 | 0 | 40 | 150 | 35
Volume de production de la période 3 | 0 | 30 | 50 | 20 | 15 | 35
Les articles plan déjà transférés sont planifiés dans l'ordre suivant (volume déplacé x coûts) : E-D-F. Les autres articles plan sont planifiés dans l'ordre du volume de production : C-B-A. Cela donne le plan suivant :
Article | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 30 | 100 | - | -
C | - | 20 | 30 | -
D | - | - | 20 | 100
E | - | - | 15 | -
F | - | - | 35 | -
Total | 70 | 120 | 100 | 100
Pour ajuster le plan en période 2 La capacité de la période 2 est dépassée de 20 unités. Données article appropriées pour la période 2 :
Article | A | B | C | D | E | F
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume déplacé | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0
Coûts matières ($) | 60 | 30 | 80 | 4 | 10 | 1
Volume déplacé x coûts | 0 | 900 | 1600 | 0 | 0 | 0
Volume de production de la période 2 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0
Les articles plan déjà transférés sont planifiés dans l'ordre suivant (volume déplacé x coûts) : C-B. Une partie du volume de production de l'article B est déplacée en période 1. Cela donne le plan suivant :
Article | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4
--- | --- | --- | --- | ---
A | 40 | - | - | -
B | 50 | 80 | - | -
C | - | 20 | 40 | -
D | - | - | 20 | 100
E | - | - | 15 | -
F | - | - | 35 | -
Total | 90 | 100 | 100 | 100
Rubriques liées Contrôle des charges Contrôle des charges, algorithme de planification |