| Subdivision d'un bloc d'ordres |  |
| Si l'exécution du bloc d'ordres prends trop longtemps, vous pouvez diviser ce bloc en deux (ou davantage) blocs plus petits. Vous disposez ainsi de plus de souplesse, que vous pouvez utiliser des manières suivantes : Si la charge d'une machine est trop importante, vous pouvez transférer une partie des ordres de fabrication d'un bloc d'ordres vers une autre machine. Si certains blocs d'ordres sont trop longs, vous pouvez en créer des plus courts afin de pouvoir changer les états de configuration plus fréquemment. Présentation Un bloc d'ordres contient une liste d'ordres de fabrication. Si vous subdivisez un bloc d'ordres, ERP LN crée un nouveau bloc. Le bloc d'ordres original conserve la première partie des ordres de fabrication et le second reçoit l'autre partie. Vous devez indiquer à partir de quel ordre de fabrication ERP LN doit diviser le bloc d'ordres. Subdivision d'un bloc d'ordres Pour subdiviser un bloc d'ordres, procédez comme suit : Lancez la session Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000). Sélectionnez le bloc à subdiviser. Dans le menu Spécifique, cliquez sur Diviser le bloc. La session Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000) est lancée. Sélectionnez l'ordre de fabrication après lequel ERP LN doit diviser la liste d'ordres de fabrication. Cliquez sur Diviser et fermer. La session Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000) prend fin, à moins qu'une erreur ait été signalée. ERP LN génère un numéro de séquence pour le nouveau bloc d'ordres. Le nouveau numéro de séquence se situe entre le numéro de séquence du bloc d'ordres courant et celui du bloc suivant. ERP LN met à jour les détails du bloc d'ordres en fonction des données des ordres de fabrication des blocs d'ordres. Remarque Vous pouvez également lancer la session Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000) directement et poursuivre à partir de là. Rubriques liées Planification des blocs d'ordres Planifier avec des blocs d'ordres |