| Procédure de liaison des repères topographiques dans la nomenclature d'étude |  |
| Dans ERP LN, les repères topographiques sont liés aux matières dans les lignes de nomenclature d'étude. Suivez la procédure ci-après : Etape 1. Définition de repères topographiques Définissez des repères topographiques dans la session Repères topographiques (tcmcs0190m000). Vous pouvez, par exemple, définir un nom ou un code qui indique l'emplacement d'un composant dans un article. Etape 2. Liaison de repères topographiques à une révision de référence d'étude Si nécessaire, vous pouvez lier des repères topographiques à une révision de référence d'étude dans la session Repères topographiques par référence d'étude (tiedm0120m000). La liaison manuelle de repères topographiques à une révision de référence d'étude n'est pas obligatoire, mais elle peut s'avérer utile si un ou plusieurs repères ne s'appliquent qu'à une révision de référence d'étude spécifique. Si vous ne liez pas manuellement des repères topographiques à une révision de référence d'étude spécifique à cette étape, ils seront liés automatiquement à la référence d'étude dans la session Repères topographiques par référence d'étude (tiedm0120m000) lorsque que vous aurez exécuté l'opération 3. Etape 3. Liaison de repères topographiques aux matières dans une ligne de nomenclature d'étude Dans la session Nomenclature d'étude (tiedm1110m000), vous pouvez lier des repères topographiques à une ligne de nomenclature d'étude spécifique. Pour cela, sélectionnez la ligne de nomenclature d'étude et cliquez sur Reference Designators by (E)BOM dans le menu Spécifique. La session Repères topographiques par nomenclature d'étude est lancée. Etape 4. Sélection de repères topographiques Cliquez sur Nouveau dans la session Repères topographiques par nomenclature d'étude (tiedm2110m000) pour lier des repères topographiques. Vous pouvez effectuer un zoom sur les sessions suivantes pour sélectionner des repères topographiques : Si vous avez défini des repères topographiques par révision de référence d'étude (étape 2), vous pouvez effectuer un zoom sur le champ Repère topographique de la session Repères topographiques par référence d'étude (tiedm0120m000) pour sélectionner des repères topographiques. Si vous n'avez pas défini de repères topographiques par révision de référence d'étude, vous pouvez effectuer un zoom sur le champ Repère topographique de la session Repères topographiques (tcmcs0190m000) pour les sélectionner. Un repère topographique peut s'appliquer à un ou plusieurs articles de la ligne de nomenclature d'étude. Dans le champ Quantité de la session Repères topographiques par nomenclature d'étude (tiedm2110m000), indiquez le nombre d'articles de la ligne de nomenclature d'étude auxquels le repère topographique s'applique. Exemple Supposons que la quantité d'articles d'une ligne de nomenclature d'étude soit égale à six. Si vous saisissez 1 dans le champ Quantité de la session Repères topographiques par nomenclature d'étude (tiedm2110m000), le repère topographique ne s'appliquera qu'à un seul article de la quantité spécifiée dans la ligne de nomenclature d'étude. Si vous saisissez 5, le repère topographique s'appliquera à cinq des six articles de la quantité spécifiée dans la ligne de nomenclature d'étude. Vous pouvez également saisir une quantité, par exemple 2 pour un repère topographique et 3 pour un autre. Si vous indiquez la quantité 6 pour un repère topographique, tous les articles de la ligne de nomenclature d'étude seront montés au même emplacement. Si la quantité d'articles d'une ligne de nomenclature d'étude est égale à six, vous pouvez saisir la quantité 4 pour un repère topographique et la quantité 3 pour un autre. Dans ce cas, un des articles de la ligne est associé à deux repères topographiques. Rubriques liées Présentation des repères topographiques Repères topographiques et modification globale de nomenclature |