| Ligne nomenclature - Relations matière-gamme (tibom0140s000) |  |
| Cette session permet de définir et de gérer les relations matière-gamme. Ces relations permettent de déterminer à quelle opération de gamme une matière doit être présente à l'atelier. Pour un article fabriqué, vous pouvez définir plusieurs gammes. Chaque gamme est constituée d'une série distincte d'opérations. Cette session permet de déterminer pour chaque gamme à quelle opération une matière spécifique doit être présente à l'atelier. Dans la session Nomenclature (tibom1110m000), vous devez indiquer à quelle opération la matière figurant sur une ligne de nomenclature est sortie à destination de l'atelier : Si vous saisissez zéro (0) dans le champ Opération, la session Ligne nomenclature - Relations matière-gamme (tibom0140m000) est employée pour déterminer à quelle opération la matière est sortie. S'il n'existe pas de relation matière-gamme, la matière est sortie à la première opération. Si vous saisissez une valeur différente de zéro (0) dans le champ Opération, par exemple 10, la matière est sortie à l'opération 10. Cette dernière s'applique à toutes les gammes définies pour l'article fabriqué. Si l'opération n'existe pas pour la ou les gammes de l'article fabriqué, la matière de la ligne de nomenclature est sortie à la première opération de la gamme. Remarque Les informations concernant les relations matière-gamme sont utilisées dans Planification d'entreprise (CP), dans le module Calcul du prix de revient et lors de la génération des ordres d'atelier. Vous pouvez lancer cette session à partir d'une ligne de nomenclature, dans l'interface de navigation pour les données d'étude article (GBF). L'interface GBF est accessible via la session Données des références d'étude (GBF) (tiipd0203m000). Vous pouvez lancer la session Ligne nomenclature - Relations matière-gamme (tibom0140m000) depuis la session Nomenclature (tibom1110m000).
Champs | Description
Article principal | article
Position | Numéro de position de nomenclature du composant.
/ | Le numéro de séquence de nomenclature est une subdivision du numéro de position de nomenclature du composant. Si vous créez des ordres pour un article fabriqué, seule la matière dotée du numéro de séquence le plus bas est prise en compte.
Gamme | Gamme utilisable pour produire l'article principal. C'est dans la session Article - Gammes (tirou1101m000) que sont définies une ou plusieurs gammes pour un article.
Opération | Opération de gamme à laquelle l'article de la ligne de nomenclature doit être sorti vers l'atelier. Plusieurs gammes peuvent être disponibles pour produire un article. L'opération à laquelle la matière est sortie peut varier d'une gamme à l'autre.