| Taux util. centres chrge part. par sem. (tisfc1508m000) |  |
| Cette session permet d'afficher la capacité planifiée pour un centre de charge partagé durant la semaine spécifiée. Remarque Si vous avez apporté de nombreux changements à votre planification d'atelier, vous devez lancer la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) (dans la société du centre de charge) avant de pouvoir vous servir de la session courante. Vous devez sélectionner Automatique ou Manuel dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Dans la session Relations de centres de charge partagés (tirou3100m000), vous avez défini la Capacité en pourcentage du centre de charge principal qui a été allouée au centre de charge secondaire courant. Ceci détermine la capacité du centre de charge secondaire. Si le centre de charge principal a une capacité de 80 heures par semaine et si la Capacité en pourcentage du centre de charge secondaire est de 50 %, la capacité de ce dernier sera de 40 heures. Rubriques liées Centres de charge partagés Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle
Champs | Description
Centre de charge | Centre de charge partagé dont vous souhaitez afficher la capacité planifiée.
Société | Société du centre de charge partagé.
Année de fabrication | Année pour laquelle vous souhaitez afficher le taux d‘utilisation planifié pour le centre de charge partagé.
Semaine de fabrication | Numéro de la semaine pour laquelle vous souhaitez afficher le taux d’utilisation planifié pour le centre de charge partagé. La semaine 1 correspond à la première semaine d'au moins quatre jours de l'année, le lundi étant par convention le premier jour de la semaine.
Centre de charge | Centre de charge secondaire dont vous souhaitez afficher la capacité planifiée.
Capacité nominale main-d'oeuvre | Capacité nominale du centre de charge secondaire exprimée en heures de main-d’oeuvre. La capacité nominale est calculée à partir des valeurs des champs de la session Centres de charge (tirou0101m000) suivants :
    Nombre d'opérateurs	* Capacité nominale journalière par ressource
Capacité main-d'oeuvre disponible | Capacité disponible du centre de charge secondaire exprimée en heures de main-d’oeuvre. La capacité disponible est calculée de la façon suivante :
    Capacité dans le	calendrier * Nombre d’opérateurs * Pourcentage de capacité partagée
Où :
    Capacité dans le	calendrier = Temps calendaire * Facteur d'efficacité * Capacité en pourcentage
Temps calendaire = Date de fin - Date de début (pour un enregistrement du calendrier réel) Facteur d’efficacité = Temps de travail / Heures pointées Capacité partagée en pourcentage = pourcentage alloué au centre de charge secondaire partagé. Dans le cas d’un centre de charge principal partagé ou d’un centre de charge non partagé, ce pourcentage est de 100 %. Rubriques liées Comment calculer la capacité disponible
Total des heures de main-d'oeuvre | Somme des heures d'opération restantes ou en suspens du centre de charge secondaire, exprimée en heures de main-d'oeuvre pour la période indiquée. Comme il s’agit d'heures restantes, les heures passées comptabilisées dans Gestion du personnel(BP) ne sont pas prises en compte.
Capacité nominale machine | Capacité nominale du centre de charge secondaire exprimée en heures machine. La capacité nominale est calculée à partir des valeurs des champs de la session Centres de charge (tirou0101m000) suivants :
    Nombre de machines	* Capacité nominale journalière par ressource
Capacité machine disponible | Capacité disponible du centre de charge secondaire exprimée en heures machine. La capacité disponible est calculée de la façon suivante :
    Capacité dans le	calendrier * Nombre de machines * Pourcentage de capacité partagée
Où :
    Capacité dans le	calendrier = Temps calendaire * Facteur d'efficacité * Capacité en pourcentage
Temps calendaire = Date de fin - Date de début (pour un enregistrement du calendrier réel) Facteur d’efficacité = Temps de travail / Heures pointées Capacité partagée en pourcentage = pourcentage alloué au centre de charge secondaire partagé. Dans le cas d’un centre de charge principal partagé ou d’un centre de charge non partagé, ce pourcentage est de 100 %. Rubriques liées Comment calculer la capacité disponible
Total heures machine | Somme des heures d'opération restantes ou en suspens du centre de charge secondaire, exprimée en heures machine pour la période indiquée. Comme il s’agit d'heures restantes, les heures passées comptabilisées dans Gestion du personnel(BP) ne sont pas prises en compte.
Centre de charge | Centre de charge principal dont vous souhaitez afficher la capacité planifiée.
Société | Société du centre de charge principal.
Capacité nominale main-d'oeuvre | Capacité nominale du centre de charge principal exprimée en heures de main-d’oeuvre. La capacité nominale est calculée à partir des valeurs des champs de la session Centres de charge (tirou0101m000) suivants :
    Nombre d'opérateurs	* Capacité nominale journalière par ressource
Capacité main-d'oeuvre disponible | Capacité disponible du centre de charge principal exprimée en heures de main-d’oeuvre. La capacité disponible est calculée de la façon suivante :
    Capacité dans le	calendrier * Nombre d’opérateurs * Pourcentage de capacité partagée
Où :
    Capacité dans le	calendrier = Temps calendaire * Facteur d'efficacité * Capacité en pourcentage
Temps calendaire = Date de fin - Date de début (pour un enregistrement du calendrier réel) Facteur d’efficacité = Temps de travail / Heures pointées Pourcentage de capacité partagée = pourcentage alloué au centre de charge secondaire partagé (dans le cas d’un centre de charge principal partagé ou d’un centre de charge non partagé, le pourcentage est de 100 %). Rubriques liées Comment calculer la capacité disponible
Total des heures de main-d'oeuvre | Somme des heures d'opération restantes ou en suspens du centre de charge principal, exprimée en heures de main-d'oeuvre pour la période indiquée. Comme il s’agit d'heures restantes, les heures passées comptabilisées dans Gestion du personnel(BP) ne sont pas prises en compte.
Capacité nominale machine | Capacité nominale du centre de charge principal exprimée en heures machine. La capacité nominale est calculée à partir des valeurs des champs de la session Centres de charge (tirou0101m000) suivants :
    Nombre de machines * capacité nominale journalière par ressource.
Capacité machine disponible | Capacité disponible du centre de charge principal exprimée en heures machine. La capacité disponible est calculée de la façon suivante :
    Capacité dans le	calendrier * Nombre de machines * Pourcentage de capacité partagée
Où :
    Capacité dans le	calendrier = Temps calendaire * Facteur d'efficacité * Capacité en pourcentage
Temps calendaire = Date de fin - Date de début (pour un enregistrement du calendrier réel) Facteur d’efficacité = Temps de travail / Heures pointées Capacité partagée en pourcentage = pourcentage alloué au centre de charge secondaire partagé. Dans le cas d’un centre de charge principal partagé ou d’un centre de charge non partagé, ce pourcentage est de 100 %. Rubriques liées Comment calculer la capacité disponible
Total heures machine | Somme des heures d'opération restantes ou en suspens du centre de charge principal, exprimée en heures machine pour la période indiquée. Comme il s’agit d'heures restantes, les heures passées comptabilisées dans Gestion du personnel(BP) ne sont pas prises en compte.
Jour | Date de fabrication à laquelle s’applique le taux d’utilisation.
Machine | Machine dont vous souhaitez consulter la planification dans la société du centre de charge partagé.
Ordre de fabrication | Ordre de fabrication planifié.
Gamme | Gamme de l’ordre de fabrication planifié dans le centre de charge partagé.
Opération | Code de l’ opération exécutée au centre de charge partagé.
Tâche | Tâche planifiée au centre de charge partagé.
Quantité planifiée | Quantité planifiée pour être produite par l’ordre de fabrication dans le centre de charge partagé.
Heures de main-d'oeuvre | Heures de main-d'oeuvre nécessaires pour exécuter l'opération.
Heures machines | Heures machine nécessaires pour exécuter l'opération.
Emplacement physique | Emplacement dans lequel l’opération est exécutée. Vous pouvez également saisir dans ce champ d’autres informations relatives à l’opération.
Groupe d'ordres SFC | Groupe d'ordres SFC auquel appartient l'ordre de fabrication. Rubriques liées Regroupement d'ordres
Article | Article planifié pour être produit par l'ordre de fabrication.