| Planification de la production (tisfc0110m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de définir et/ou de modifier la planification de la production. Vous pouvez modifier manuellement les délais de la planification détaillée d'un ordre de fabrication. Vous pouvez également modifier la planification dans la session Planification de la production par planning (tisfc1120m000). Les plans d’ordre de fabrication dans Pilotage de l'atelier proviennent : d'Planification d'entreprise (CP) (pour plus d'informations, reportez-vous à la section Origine des ordres de fabrication; de Gestion des magasins (WH) (ordres INA planifiés) ; des entrées manuelles dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Ordre opératoire Les entrées de base relatives à la planification de la production en atelier sont les suivantes : données des gammes; données des ordres ; données des articles ; données des nomenclatures. Les opérations sont liées entre elles par le biais de la planification de réseau. Par conséquent, les opérations ne se suivent pas en fonction de leur numéro de séquence (10 -> 20 -> 30). Pour chaque opération, vous pouvez définir l'opération suivante dans le champ Opération suivante. Vous pouvez ainsi constituer un ensemble souple de relations entre les opérations, y compris entre des opérations parallèles. Remarque Si vous souhaitez contrôler ou modifier simultanément la séquence de plusieurs opérations, utilisez la session Relations entre opérations par ordre (tisfc1102m000). Dans le module Gamme, vous ne pouvez définir que des gammes séquentielles. Si vous utilisez des fantômes dans la nomenclature du produit fini, il peut en résulter un réseau secondaire. Lors de la création d'un plan de production, ERP LN lie la dernière opération de la gamme que vous avez définie pour l'article fantôme à l'opération indiquée dans la ligne de nomenclature de l'article fantôme, qui est une opération de la gamme principale ou de la gamme fantôme mère. Fréquence d'une opération Dans la session de détails Planification de la production (tisfc0110m000), vous pouvez afficher les dates ainsi que la fréquence et les horaires relatifs à une opération. Vous pouvez modifier les dates de réalisation de l'opération en modifiant la date et l'heure du champ Date de début/reprise. La ligne horizontale représente le temps.
1 | Heure de transport A (*)
2 | File d'attente
3 | Temps de préparation
4 | Temps d’exécution
5 | Temps d'attente
6 | Temps de déplacement
7 | Heure de transport De (*)
A | Date de transport A ( Date de début ) (*)
B | Date de début de file d'attente ( Date de début )
C | Date de début de préparation + exécution ( Date de début )
D | Début du premier cycle (début du temps d’exécution)
E | Attendre ( Date de début )
F | Date de début de déplacement ( Date de début )
G | Date de transport De ( Date de début ) (*)
H | Date de transport A (opération suivante) ( Date de début ) (*)
I | Début de file d'attente (opération suivante) ou Date de livraison planifiée ( Date de début ) (s’il n’existe pas d’opération suivante, la Date de livraison planifiée est utilisée)
J | Préparation+exécution (opération suivante) ou Date de livraison demandée ( Date de début ) (s’il n’existe pas d’opération suivante, la Date de livraison demandée est utilisée)
(*) | Les champs liés au transport sont liés au transport vers et depuis un sous-traitant en cas sous-traitance d’opération.
Le temps de fabrication est la somme du temps de préparation (3) et du temps d’exécution (4). Les dates de la ligne horizontale sont calculées par ERP LN en fonction de la durée que vous avez indiquée pour chacun des éléments de délai suivants d'une opération de gamme : Délai d'attente Temps de préparation Temps de cycle Temps d'attente Temps de déplacement Remarque Cliquez sur le bouton Déplacer tout pour corriger les dates de fabrication de toutes les opérations ayant eu lieu avant et après l'opération courante afin que ces modifications soient prises en compte. Si vous utilisez cette méthode pour ajuster les dates de production des opérations, ERP LN ignore la valeur des méthodes de déplacement dans les champs Opération(s) précédente(s) et Opérations suivantes de la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000): même si vous avez attribué la valeur Ne pas déplacer à ces champs, ERP LN replanifie toutes les opérations. Modification du nombre de ressources pour une opération Si vous voulez modifier le nombre de ressources d'une opération, modifiez la valeur du champ Taux d'occupation main-d'oeuvre pour la production ou Taux d'occupation machine. Toutefois, la modification du nombre de ressources n'a aucune incidence sur le temps de cycle et, par conséquent, sur le temps de fabrication. En revanche, les coûts totaux de fabrication sont modifiés en raison des ressources supplémentaires. Afin d'éviter toute variation des coûts de fabrication lorsque vous modifiez les taux d'occupation main-d'oeuvre et machine, calculez le temps de cycle. Cette solution vous est proposée via une demande de confirmation qui s'affiche lorsque vous modifiez ces taux : Si vous cliquez sur Oui, le temps de cycle est recalculé. Les taux d'occupation main-d'oeuvre et machine sont modifiés, le temps de fabrication total également, mais les coûts restent inchangés. Pour plus d'informations sur ce nouveau calcul du temps de cycle, reportez-vous à la section Recalcul du temps de cycle lors de la modification du taux d'occupation main-d'oeuvre ou machine.. Si vous cliquez sur Non, la modification des taux d'occupation main-d'oeuvre et machine n'a pas d'incidence sur le temps de cycle ni sur le temps de fabrication. Le total des coûts de fabrication sera cependant modifié pour tenir compte du changement de taux d'occupation. Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Planification des ordres de fabrication dans SFC Etiquettes dans Fabrication Rebut et rendement Gammes de réseau Intégration entre Pilotage de l'atelier (SFC)et Qualité (QM)
Champs | Description
Ordre de fabrication | Numéro d'ordre de fabrication. Valeurs autorisées Cet ordre de fabrication doit avoir été défini dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Dans cette session, vous ne pouvez gérer que la planification de production des ordres ayant l'un des statuts suivants : Planifié Documents imprimés Lancé Actif Rubriques liées Ordres de fabrication : présentation fonctionnelle Planification des ordres de fabrication dans SFC Utilisation d'une session de vue générale Compression du délai d'attente Contrôle des entrées/sorties Centres de charge partagés
Statut de l'ordre | Statut de l'ordre de fabrication.
Article | Article principal de l'ordre de fabrication. Si la nomenclature de l'article principal ne contient pas de fantômes, l'article principal est l'article indiqué dans le champ Article produit par l'opération.
Opération | Numéro de séquence de l'opération utilisée pour la fabrication du sous-ensemble ou du produit fini et que vous planifiez dans cette session.
Statut de l'opération | Statut en cours de l'opération que vous planifiez dans cette session.
Démarrer l'opération | Si cette case est cochée, il n'existe aucune opération avant cette opération. Rubriques liées Gammes de réseau
Motif de blocage | Motif de blocage de l'opération qui a été bloquée. Rubriques liées Blocage des opérations Définition de motifs de blocage dans Contrôle de qualité (QM)
Article produit par l'opération | Article principal ou fantôme sur lequel l'opération est exécutée. Si le champ Article produit par l'opération ne contient pas le même article que le champ Article, l'article opératoire est un fantôme. Dans ce cas, la gamme de l'article fantôme est liée à celle de l'article principal. Si l'article opératoire n'est pas un fantôme, l'article principal et l'article opératoire sont identiques. Rubriques liées Fantômes Gammes de réseau Structure d'une nomenclature multiniveau Renumérotation des opérations fantômes
Marge | Marge de l'opération en cours. Si vous cochez la case Lot de transfert inférieur au lot de fabrication et indiquez une quantité dans le champ Quantité de lots à transférer, la marge est inférieure à celle de la file d’attente de l’opération suivante ou est égale à zéro. Pour toutes les options que vous pouvez sélectionner dans le champ Méthode de déplacement des opérations suivantes, excepté l'option Déplacer toutes les opérations, ERP LN peut déplacer la marge. Si vous attribuez la valeur En cas de chevauchement à ce champ, la marge peut être plus longue si vous déplacez une opération vers un point antérieur dans le temps. Dans ce cas, ERP LN ne modifie pas l’opération suivante et, par conséquent, la marge de l’opération déplacée s’accroît. Vous pouvez compresser automatiquement la marge de toutes les opérations d'un ordre en réduisant les files d'attente. Reportez-vous à la rubrique compression du Compression du délai d'attente. Rubriques liées Délais de fabrication (quantité de lots à transférer)
Selon la planification
Opération suivante | Opération qui suit l’opération courante. Si champ contient 0 (zéro), cette opération est la dernière opération. Rubriques liées Gammes de réseau
Tâche | Tâche exécutée dans l'opération. Si un élément quelconque est déclaré dans l'opération, vous ne pouvez pas modifier la tâche.
Centre de charge | Centre de charge dans lequel l'opération est exécutée. Vous ne pouvez modifier le centre de charge que si l'opération possède l'un des statuts suivants : Planifié Prêt Vous ne pouvez pas modifier le centre de charge si certaines quantités ont déjà été déclarées achevées. Vous ne pouvez pas changer un autre type de poste de travail en poste d'assemblage. Vous ne pouvez modifier un poste de travail de sous-traitance que si des commandes fournisseurs n'ont pas encore été créées.
Machine | Machine sur laquelle l'opération est exécutée. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ correspond au champ Machine de la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Ce champ ne s'applique pas si la tâche ne nécessite aucune machine. Vous pouvez modifier ce champ. Par exemple, si la machine est en surcharge ou nécessite une réparation, il peut être nécessaire de déplacer l'opération vers une autre machine.
Délais et Date de début
Durée fixe | Si cette case est cochée, une durée fixe est définie pour l'opération et le temps de fabrication de celle-ci ne dépend pas de la taille du lot. Si la durée d'une opération est fixe, ERP LN applique la formule suivante pour calculer le temps d'exécution :
    temps d'exécution = temps de cycle / quantité de gamme
Si cette case n'est pas cochée, ERP LN utilise la formule suivante pour calculer le temps d'exécution :
    temps d'exécution = (temps de cycle x quantité en entrée planifiée) / quantité de gamme
Lot de transfert inférieur au lot de fabrication | Quantité ou pourcentage d'articles pour lesquels une opération doit être terminée avant que l'opération suivante puisse commencer. Même si une opération n’est pas terminée pour tous les articles d’un ordre de fabrication, vous pouvez lancer l’opération suivante pour les articles déjà terminés. Dans un environnement de production utilisant la méthode Kanban, la quantité de lots à transférer est égale à la taille Kanban (qui correspond au conteneur standard ou à la taille de lot standard). La quantité de lots à transférer remplace le concept de pourcentage de chevauchement d'opération. Si cette case est cochée, vous pouvez commencer l'opération suivante avant que le lot de fabrication ne soit entièrement achevé. Vous devez saisir une valeur dans le champ Quantité de lots à transférer qui indique à partir de quelle quantité l'opération suivante peut commencer. Si cette case n'est pas cochée, l'opération suivante démarre lorsque le lot de fabrication est complètement terminé. Si le champ Méthode de transfert de lot de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000) a la valeur Quantité, vous devez indiquer une quantité dans le champ Quantité de lots à transférer. Si le champ Méthode de transfert de lot a pour valeur Pourcentage, vous devez saisir un pourcentage. Rubriques liées Délais de fabrication (quantité de lots à transférer)
Quantité de lots à transférer | Indiquez la quantité de lots à transférer si vous avez coché la case Lot de transfert inférieur au lot de fabrication. Si le champ Méthode de transfert de lot de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000) a pour valeur Quantité, vous devez saisir une quantité. Si le champ Méthode de transfert de lot a pour valeur Pourcentage, vous devez saisir un pourcentage. Rubriques liées Délais de fabrication (quantité de lots à transférer)
Dates de planification fixes | Si cette case est cochée, ERP LN utilise les dates de planification fixes, et l'opération n'est pas décalée en raison des modifications effectuées dans les autres opérations. Si cette case n'est pas cochée, les opérations peuvent être décalées. Sélectionnez l'option Décaler la planification dans le menu Spécifique pour lancer la session Décalage de la planification de la production (tisfc1202m000) qui permet de programmer l'opération à une autre date.
Retard | Indicateur qui affiche si la date de début de déplacement de l’opération est postérieure à la date de livraison demandée de l’ordre de fabrication.
Date de début
Date de transport A | Date à laquelle l’article est transféré depuis le magasin expéditeur de l’opération précédente. Ce champ est utile en cas de sous-traitance d’opération avec prise en charge du flux des matières. Rubriques liées Sous-traitance d'opérations (côté fabricant)
Date de début de file d'attente | Délai d’attente de l’opération en cours, tel que défini dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Cliquez sur l'option Compression temps d'attente automatisée du menu Spécifique dans la session Planification de la production (tisfc0110m000) pour lancer la session qui permet de réduire le délai d'attente planifié. Rubriques liées Compression du délai d'attente Délais dans Fabrication
Date de début de préparation + exécution | Date et heure auxquelles ERP LN prévoit de faire commencer le temps de fabrication. Si vous modifiez la date et/ou l'heure du champ Date de début/reprise, ERP LN recalcule la valeur du champ Date de début de préparation+exécution. La date de début de l’opération est copiée à partir des ordres de fabrication planifiés, générés dans Planification d'entreprise (CP), lorsque les ordres sont transférés de Planification d'entreprise (CP) vers Pilotage de l'atelier. Si l'ordre de fabrication est transféré à partir de la session Proposition d'ordre de fabrication (whina3100m000) dans Gestion des magasins (WH), ERP LN copie la date de début de l'opération indiquée dans cette session. Lorsque vous saisissez manuellement un ordre dans la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000), ERP LN calcule la valeur du champ Date de début de préparation+exécution à l'aide des éléments de délai de l'opération que vous avez définis dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000).
Reprise | Date à laquelle vous voulez commencer l'opération ou, si celle-ci a déjà commencé, date à laquelle vous voulez la reprendre. Si vous avez coché la case Dates de planification fixes, vous pouvez utiliser ce champ pour modifier la date à laquelle vous prévoyez de commencer ou de reprendre l'opération. Vous pouvez indiquer si ERP LN doit utiliser la quantité d'ordre restante ou les heures passées pour calculer la quantité de travail exécutée en modifiant la valeur du champ Méthode de calcul du temps de fabrication restant dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000).
Attendre | Date et heure de fin planifiées du temps de préparation et d'exécution de l'opération, et date et heure de début planifiées du temps d'attente de l'ordre de fabrication. Remarque La date de début du temps d'attente est calculée dans le module Pilotage de l'atelier (SFC).
Date de début de déplacement | Date et heure de fin planifiées du temps d'attente et date et heure de début planifiées du temps de déplacement. Rubriques liées Délais de fabrication (quantité de lots à transférer)
Date de transport De | Date à laquelle l’article est transféré depuis le magasin destinataire, c’est-à-dire le magasin du centre de charge de sous-traitance. Ce champ est utile en cas de sous-traitance d’opération avec prise en charge du flux des matières. Rubriques liées Sous-traitance d'opérations (côté fabricant)
Date de transport A (opération suivante) | Date à laquelle l’article est transféré depuis le magasin expéditeur de l’opération en cours. Ce champ est utile en cas de sous-traitance d’opération avec prise en charge du flux des matières. Rubriques liées Sous-traitance d'opérations (côté fabricant)
Début de file d'attente (opération suivante) ou Date de livraison planifiée | Si cette opération est suivie par d’autres opérations, ce champ affiche le champ Début de file d'attente (opération suivante). Si cette opération est la dernière opération, ce champ affiche le champ Date de livraison planifiée. Ces champs sont calculés de la façon suivante : Début de file d'attente (opération suivante) Date et heure planifiées du début de la file d’attente de l’opération suivante. Si l’article n’est pas envoyé vers et depuis un sous-traitant, cette date/heure est la date/heure planifiée de la fin du temps de déplacement de l’opération. Date de livraison planifiée Date de livraison prévue de l'article produit au moyen de l'ordre de fabrication. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Détermination des dates A la commande.
Préparation+exécution (opération suivante) ou Date de livraison demandée | Si cette opération est suivie par d’autres opérations, ce champ affiche le champ Préparation+exécution (opération suivante). Si cette opération est la dernière opération, ce champ affiche le champ Date de livraison demandée. Ces champs sont calculés de la façon suivante : Préparation+exécution (opération suivante) Date et heure de fin planifiées du délai d'attente de l'opération suivante et date et heure de début planifiées du temps de préparation et d'exécution de l'opération suivante. Si vous avez coché la case Lot de transfert inférieur au lot de fabrication et défini une quantité de lots dans le champ Quantité de lots à transférer pour la première opération, l'opération suivante peut commencer avant la fin de la première opération. Dans ce cas, la date et l’heure du champ Préparation+exécution (opération suivante) de la première opération correspondent à la date et l’heure du champ Début de file d'attente (opération suivante). Date de livraison demandée Date à laquelle le client a demandé l'ordre de fabrication. Si un ordre de fabrication résultant d'une commande client est transféré depuis Planification d'entreprise (CP), la date de livraison demandée correspond à la date de livraison de la commande client moins l'entrée de stock en magasin, la sortie de stock du magasin, le délai de sécurité et le délai supplémentaire. Ces quatre délais entraînent une différence entre la date de livraison de la commande client et la date de livraison planifiée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Détermination des dates A la commande. Rubriques liées Délais de fabrication (quantité de lots à transférer)
Délais
Unité de temps | Unité de temps dans laquelle le délai d'attente est exprimé. Valeurs autorisées Heures Les délais sont exprimés en heures (valeurs décimales autorisées). Jours Les délais sont exprimés en jours, les valeurs décimales étant arrondies à des valeurs entières.
Heure de transport A | Temps nécessaire au transport du sous-ensemble depuis le magasin expéditeur jusqu’au magasin du sous-traitant. Dans le système du fabricant, le magasin du sous-traitant est défini en tant que magasin externe. Ce champ est utile en cas de sous-traitance d’opération avec prise en charge du flux des matières. Valeur par défaut La valeur par défaut est calculée dans Gestion de transport (FM) sur la base des adresses des magasins. Remarque Si la première opération de la gamme est sous-traitée, ce champ est égal à zéro car, dans ce cas, aucun sous-ensemble n’est transporté du fabricant au sous-traitant. Rubriques liées Sous-traitance d'opérations (côté fabricant)
File d'attente | Délai d'attente de l'opération en cours, telle que défini dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Cliquez sur l'option Compression temps d'attente automatisée du menu Spécifique dans la session Planification de la production (tisfc0110m000) pour lancer la session qui permet de réduire le délai d'attente planifié. Rubriques liées Compression du délai d'attente
Temps de préparation validé (SCS) | Temps indépendant de la séquence, nécessaire à la préparation ou au changement d'une machine avant son démarrage. Le temps de préparation validé est utilisé uniquement si Infor SCM Scheduler et Infor SCM Planner sont installés.
Temps de préparation (moyen) | Temps de préparation moyen de l'opération.
Cadence de production | Cadence de production du nombre d'articles fabriqués par unité de temps. Vous pouvez utiliser une cadence de production spécifique pour chaque ordre. Si vous modifiez la valeur de ce champ, ERP LN modifie la valeur du temps de fabrication. Par conséquent, vous pouvez utiliser ce champ pour indiquer le temps de fabrication d'une opération. Si vous cliquez sur l'option Calculer cadence de production du menu Spécifique, ERP LN calcule la cadence de fabrication à l'aide du temps de cycle de l'opération. Cette fonctionnalité n'est disponible que si la case Utiliser les cadences de production est cochée dans la session Paramètres de gammes (tirou0100m000). Remarque Le champ suivant indique si la cadence de production est exprimée en heures ou en minutes. Vous pouvez modifier cette option dans le champ Unité de temps de cadence de production de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000).
Unité de temps de cadence de production | Unité de temps dans laquelle la cadence de production est exprimée. Vous pouvez définir ce paramètre dans le champ Unité de temps de cadence de production de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000).
Temps de cycle [min] | Temps de cycle de l'opération. ERP LN utilise le temps de cycle pour calculer le temps d'exécution et le temps de fabrication. Rubriques liées Calcul du délai de fabrication dans Enterprise Planning
Unité de gamme | Unité de gamme de l'opération.
Unité de gamme | Unité de stock dans laquelle est exprimée la quantité achevée de produits semi-finis.
Temps de fabrication | Temps de fabrication total nécessaire à la réalisation de l'opération. Rubriques liées Calcul des temps de fabrication des opérations
Temps de fabrication restant | Délai restant nécessaire pour terminer l'opération. Rubriques liées Calcul du temps de fabrication restant
Temps d'attente | Temps d’attente de l’opération, défini dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000) et exprimé dans l’unité de temps indiquée dans cette même session.
Temps de déplacement | Temps de déplacement défini dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000) et exprimé dans l’unité de temps indiquée dans cette même session.
Heure de transport De | Temps de déplacement du sous-ensemble depuis le magasin du sous-traitant jusqu’au magasin destinataire. Dans le système du fabricant, le magasin du sous-traitant est défini en tant que magasin externe. Ce champ est utile en cas de sous-traitance d’opération avec prise en charge du flux des matières. Valeur par défaut La valeur par défaut est calculée dans Gestion de transport (FM) sur la base des adresses des ateliers et des centres de charge. Rubriques liées Sous-traitance d'opérations (côté fabricant)
Données de capacité
Taux d'occupation MO pour préparation | Nombre de personnes nécessaires à la préparation de l'opération. Indiquez le nombre de personnes nécessaires à la réalisation de l'opération dans le champ Taux d'occupation main d'oeuvre pour la production.
Heures de main-d'oeuvre | Heures de main-d'oeuvre nécessaires à la réalisation de l'opération.
Taux d'occupation main d'oeuvre pour la production | Nombre de personnes nécessaires pour mener à bien la partie exécution du délai de fabrication. Pour plus d'informations sur la modification de ce champ, reportez-vous à l'aide relative à la session Planification de la production (tisfc0110m000). Indiquez le nombre de personnes nécessaires à la préparation de l'opération dans le champ Taux d'occupation main d'oeuvre pour la préparation.
Heures machines | Heures machine nécessaires à la réalisation de l'opération.
Taux d'occupation machine | Nombre de machines nécessaires à la réalisation de l'opération. Pour plus d'informations sur la modification de ce champ, reportez-vous à l'aide relative à la session Planification de la production (tisfc0110m000).
Temps de fabrication écoulé | Nombre total d'heures de main-d'oeuvre et machines réservées pour une opération jusqu'à présent. Ce temps est actualisé pour l'opération par Gestion du personnel(BP). Si vous avez coché la case Post-consommation, ERP LN impute les heures automatiquement. Si vous utilisez la session Présentation des heures et des dépenses par employé (bptmm1100m000), les heures sont imputées à l'ordre/l'opération par cette même session.
Sous-traitance
Sous-traitant | Code du tiers chez lequel le travail est exécuté, si l'opération est réalisée dans un centre de charge de sous-traitance. Remarque ERP LN traite les sous-traitants comme des tiers vendeurs. Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières
Sous-traitant | Nom du tiers qui effectue le travail de sous-traitance.
Commande fournisseur | Numéro de la commande fournisseur correspondant à l'ordre de sous-traitance.
Coefficient de sous-traitance | ERP LN utilise ce champ et le taux de sous-traitance pour calculer les coûts de sous-traitance. Vous pouvez définir le taux de sous-traitance dans la session Taux de sous-traitance (ticpr1160m000). Ce champ n'est applicable que si vous avez sélectionné l'option Taux opératoire du champ Méthode de calcul des coûts de sous-traitance de la session Taux de sous-traitance (ticpr1160m000) pour le calcul des coûts de sous-traitance. Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières Taux de sous-traitance Exemples de taux de sous-traitance
Quantité retournée par le sous-traitant | Quantité reçue sur la base d'un ordre de sous-traitance.
Quantités planifiées
Type de rendement | Type de rendement de l'opération.
Quantité planifiée en entrée | Quantité planifiée en entrée pour démarrer l'opération. Si vous modifiez les valeurs de rebut ou de rendement dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000), ERP LN recalcule ce champ pour gérer la quantité planifiée en sortie. Rubriques liées Quantité planifiée à fabriquer Calcul de la quantité estimée Exemple d'estimation de matières
Unité de stock article principal | Unité de stock dans laquelle sont exprimées les quantités de l'article principal.
Taux de rendement | Pourcentage de rendement prévu dans l'opération. Si vous diminuez le rendement, ERP LN augmente la quantité planifiée en entrée pour conserver la même quantité planifiée en sortie. Rubriques liées Rebut et rendement Rendement
Quantité planifiée en sortie | Quantité planifiée en sortie pour l'opération en cours. Rubriques liées Quantité planifiée à fabriquer Calcul de la quantité estimée Exemple d'estimation de matières
Quantité de rebut | Quantité de rebut prévu au cours de l’opération. Si vous augmentez le rebut, ERP LN augmente la quantité planifiée en entrée pour conserver la même quantité planifiée en sortie. Rubriques liées Rebut et rendement Rebut
Point de comptage | Si cette case est cochée, l'opération est un point de comptage. Valeur par défaut Le statut par défaut de cette case à cocher correspond au statut de la case à cocher Point de comptage dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Cette case est cochée pour chaque opération faisant office de point de comptage. Elle est intégrée comme valeur par défaut dans la planification des ordres. Vous ne pouvez pas modifier le statut de cette case à cocher tant que l'opération n'a pas été déclarée achevée. Rubriques liées Déclaration des opérations achevées
App. dir. mat. achv. | Si cette case est cochée, l’ approvisionnement direct en matières sera exécuté lorsque l’opération sera déclarée achevée. Rubriques liées Approvisionnement direct en matières
Quantités réelles
Quantité achevée | Quantité d'articles déclarée achevée ou quantité sur laquelle l'opération en cours a été réalisée. ERP LN ne peut pas modifier la valeur correspondante si l'opération a le statut Bloqué. Rubriques liées Déclaration des opérations achevées
Quantité achevée de produit semi-fini | Quantité de produits semi-finis déclarée achevée. ERP LN ne renseigne ce champ que si l'opération est liée à un article défini comme fantôme dans la nomenclature. Rubriques liées Déclaration de quantités d'articles principaux ou semi-finis
Quantité rejetée | Quantité qui ne répond pas aux normes de qualité pour cette opération. ERP LN ne peut pas modifier la valeur correspondante si l'opération a le statut Bloqué. Rubriques liées Déclaration des quantités achevées et rejetées
Rejets de quantité planifiée | Quantité planifiée pour disparaître dans l'opération, qui se traduit par un rendement limité. ERP LN a besoin de la quantité de rejets planifiés lorsqu'une opération est déclarée achevée pour calculer automatiquement la quantité achevée. La quantité de rejets planifiés dépend de la valeur du champ Type de rendement dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000): Si vous attribuez la valeur Discret au champ Type de rendement, la quantité de rejets planifiés est égale à 0 (zéro) par défaut. Si vous attribuez la valeur En continu au champ Type de rendement, ERP LN applique la formule suivante pour calculer la quantité de rejets planifiés : Rubriques liées Rebut et rendement Type de rendement et quantité supplémentaire
Rejet planifié de produit semi-fini | Quantité planifiée pour disparaître dans l'opération, qui se traduit par un rendement limité. ERP LN ne renseigne ce champ que si l'opération est liée à un article défini comme fantôme dans la nomenclature. La quantité totale de produits semi-finis inclut le rebut, le rendement limité et les articles rejetés. ERP LN a besoin de la quantité planifiée de produits semi-finis rejetés lorsqu’une opération liée à un article fantôme est déclarée achevée pour calculer automatiquement la quantité achevée de produits semi-finis. La quantité de rejets planifiés semi-achevés dépend de la valeur du champ Type de rendement dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000): Si vous attribuez la valeur Discret au champ Type de rendement, la quantité de rejets planifiés est égale à 0 (zéro) par défaut. Si vous attribuez la valeur En continu au champ Type de rendement, ERP LN applique la formule suivante pour calculer la quantité de produits semi-finis planifiés rejetés : Exemple L'article principal VELO comporte deux articles fantômes ROUE. Par conséquent, le ratio de quantité de produits semi-finis de l'opération qui produit les roues est égal à 2. Dans le cas d'un ordre de fabrication de 3 vélos et d'une quantité de rejets planifiés égale à 1 pour l'opération ROUE de cet ordre, la quantité de produits semi-finis rejetés planifiés pour la même opération est la suivante :
    1 * 2 = 2
Quantité d'article par produit fini | Ratio produits semi-finis/produits finis dans cette opération. Si vous avez défini l'article opératoire comme article fantôme dans la nomenclature, ERP LN tient compte du ratio du champ Quantité d'article par produit fini pour convertir les quantités de produit fini déclarées achevées en quantités d'article principal.
Post-consommation
Post-consommer heures | Si cette case est cochée, les heures sont imputées automatiquement dès qu'une opération est terminée. La quantité est basée sur les heures estimées nécessaires pour exécuter l'opération, et non sur le nombre d'heures réelles de travail effectuées au cours de l'opération, ou sur les matières estimées pour l'opération. Articles sérialisés La post-consommation des articles sérialisés n'est possible que si, dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000), la case Séries dans le stock est désélectionnée et que le champ Enregistrer la sortie de la série pendant la définition a la valeur Oui. Dans tous les autres cas, cette post-consommation est impossible. Si l'article sérialisé est géré par lot, le lot à partir duquel les articles sont post-consommés est basé sur la méthode de sortie de stock ( Dernier entré, premier sorti (LIFO), Premier entré, premier sorti (FIFO) ) tel que défini dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000). Rubriques liées Post-consommation Vue générale des articles sérialisés
Quantité à post-consommer | Quantité d'articles dont les composants et/ou les heures doivent encore être post-consommés. Les quantités post-consommées sont imputées automatiquement lorsqu'une opération est terminée. La quantité est basée sur les heures estimées nécessaires pour exécuter l'opération, et non sur le nombre d'heures réelles de travail effectuées au cours de l'opération, ou sur les matières estimées pour l'opération.
Quantité post-consommée | Quantité de produits finis incluse dans la quantité totale de l'ordre auquel les composants et/ou les heures ont été imputés à l'aide de la post-consommation. Les quantités post-consommées sont imputées automatiquement lorsqu'une opération est terminée. La quantité est basée sur les heures estimées nécessaires pour exécuter l'opération, et non sur le nombre d'heures réelles de travail effectuées au cours de l'opération, ou sur les matières estimées pour l'opération.
Données de contrôle
Quantité à contrôler | Quantité soumise au contrôle exprimée en quantité d'article principal.
Statut de contrôle | Statut de contrôle issu de la session Ordres standard par origine (qmptc1120m000). Rubriques liées Intégrations de SFC et de Contrôle de qualité (QM) Utilisation de QM pour des opérations de fabrication Utilisation de QM pour les produits d'ordres de fabrication
Données diverses
Emplacement physique | Lieu d'exécution réel d'une opération. Cette information est importante pour les planificateurs et les superviseurs d'atelier ainsi que pour les mécaniciens opérant dans un environnement d'atelier spécialisé ou de fabrication cellulaire.
Texte associé à l'opération | Si cette case est cochée, il existe un texte associé à l'opération. Vous pouvez associer un texte à une opération dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000).
Calendrier | Calendrier utilisé par ERP LN pour planifier l’opération en cours. Dans le champ Type de calendrier utilisé de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000), vous pouvez définir le calendrier que ERP LN doit utiliser. Rubriques liées Calendriers dans Fabrication
Fuseau horaire | Fuseau horaire pris en compte par ERP LN pour planifier les ordres de fabrication. ERP LN prend en compte le fuseau horaire que vous avez défini pour l'adresse du département du centre de charge concerné dans la session Adresses (tccom4530m000). Rubriques liées Utilisation des fuseaux horaires
Etablissement des coûts de revient
Centre de charge d'établissement des coûts de revient | Centre de charge d’établissement des coûts de revient que vous avez lié au centre de charge de planification dans la session Centres de charge (tirou0101m000) et que ERP LN utilise à des fins d’établissement des coûts de revient. Rubriques liées Centres de charge d'établissement des coûts de revient
Groupe d'opérations | Ensemble d'opérations exécutées dans le même centre de charge d'établissement des coûts de revient, qui ont été regroupées à des fins de comptabilité. Aucun transfert d'en-cours n'est exécuté au sein d'un groupe d'opérations. Si vous avez désactivé la case à cocher Ecritures financières par centre de charge dans la session Ordres de fabrication (tisfc0101s000), les groupes d'opérations ne sont pas applicables.
Données de conteneurs
Conteneur | Conteneur dans lequel le produit semi-fini est transféré vers l'opération suivante. Vous ne pouvez indiquer un conteneur que si vous avez sélectionné l'option KANBAN dans le champ Système d'approvisionnement de la session Magasin - Article (whwmd2110s000) pour le magasin dans lequel l'article à traiter est stocké. Les conteneurs sont transférés vers le centre de charge/l'opération suivants à l'aide d'étiquettes. Vous pouvez définir des conteneurs dans la session Magasin - Article (whwmd2110s000) de Gestion des magasins (WH). Rubriques liées Paramètres Kanban, disposition des étiquettes et génération des ordres
Nombre de conteneurs | Nombre de conteneurs remplis avec les articles nécessaires à l'opération. Si vous voulez augmenter le taux de réapprovisionnement entre les opérations, augmentez la valeur de ce champ. Rubriques liées Etiquettes dans Fabrication
Quantité conteneur | Quantité d'articles du conteneur.
Méthode de conteneurisation | Code représentant une instruction relative au traitement des articles dans le conteneur. Par exemple, « empiler moins de 10 articles ».
Commandes | Description
Contrôles spécifiques à la gamme | Permet de lancer la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000). Cette option n'est disponible que si Contrôle de qualité (QM) est implémenté.
Décaler la planification | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Décalage de la planification de la production (tisfc1202m000) dans laquelle vous pouvez décaler la planification en aval ou en amont.
Compression temps d'attente automatisée | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Compression du temps d'attente automatisée (tisfc1103s000) dans laquelle vous pouvez supprimer uniformément le délai d'attente de toutes les opérations non encore achevées d'un ordre de fabrication. Cela vous permet de respecter la date de début ou la date de livraison modifiée d'un ordre de fabrication. La compression du temps d'attente est prise en charge pour les méthodes de planification en aval et en amont.
Relations opérations par ordre | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Relations entre opérations par ordre (tisfc1102m000).
Micro-gamme | Sélectionnez cette option pour démarrer l'une des sessions relatives à la micro-gamme de l'ordre de fabrication.
Impression de la planification des ordres de fabrication | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Impression de la planification des ordres de fabrication (tisfc1401m000). Cette session permet d'imprimer l'état d'avancement du plan de production. Vous pouvez imprimer le plan de production des ordres de fabrication ayant le statut suivant : Planifié Documents imprimés Lancé Actif Achevé
Impression planification des ordres de fabrication par priorité | Lance la session Impression planification des ordres de fabrication par priorité (tisfc1410m000). Cette session permet d'imprimer la planification des ordres de fabrication en utilisant l'une des priorités suivantes comme critère : Ratio critique Date d'exigibilité au plus tôt Priorité de l'ordre de fabrication Temps fabrication restant le plus court Marge
Instructions par opération (étape) | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Instructions par opération (étape) (tisfc0142m000) dans laquelle vous pouvez afficher les instructions liées à une combinaison opération/étape opératoire d'un ordre de fabrication spécifique.
Variables process. par opération (étape) | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Variables de processus par opération (étape) (tisfc0132m000) dans laquelle vous pouvez afficher et modifier les variables de processus liées à un ordre de fabrication en fonction d'une opération spécifique ou d'une combinaison opération/étape opératoire.
Planification de la production par planning | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Planification de la production par planning (tisfc1120m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les ordres de fabrication que vous souhaitez planifier à l'aide du planning graphique. Une fois les données sélectionnées, vous pouvez lancer le planning graphique.
Planification des centres de charge par planning | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Planification des centres de charge par planning (tisfc1130m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les centres de charge que vous souhaitez planifier à l'aide du planning graphique. Une fois les données sélectionnées, vous pouvez lancer le planning graphique.
Planification des machines par planning | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Planification des machines par planning (tisfc1140m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les machines que vous souhaitez planifier à l'aide du planning graphique. Une fois les données sélectionnées, vous pouvez lancer le planning graphique.
Calcul du taux d'utilisation | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) dans laquelle vous pouvez mettre à jour les calculs de taux d'utilisation des machines et des centres de charge pour une sélection de variables. Pour la sélection effectuée, ERP LN supprime et régénère les données d'utilisation en fonction de la quantité de fabrication et des dates définies dans la session Planification de la production (tisfc0110m000).
Taux d'utilisation hebdomadaire | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Taux d'utilisation hebdomadaire (tisfc1502m000) dans laquelle vous pouvez afficher une vue d'ensemble du taux d'utilisation des capacités sur une semaine. Pour chaque ordre, vous pouvez consulter la durée et la quantité prévues pour occuper un centre de charge et une machine.
Taux d'utilisation des centres de charge par semaine | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Taux d'utilisation des centres de charge par semaine (tisfc1501m000) dans laquelle vous pouvez afficher une vue d'ensemble du taux d'utilisation des capacités d'un centre de charge sur une semaine. Dans la session Taux d'utilisation des centres de charge par semaine (tisfc1501m000), vous pouvez consulter les ordres qui ont été planifiés ainsi que la durée et les matières prévues.
Taux d'utilisation des machines par semaine | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Taux d'utilisation des machines par semaine (tisfc1504m000) dans laquelle vous pouvez afficher une vue d'ensemble du taux d'utilisation des capacités d'une machine sur une semaine. Dans la session Taux d'utilisation des machines par semaine (tisfc1504m000), vous pouvez consulter les ordres qui ont été planifiés ainsi que la durée et les matières prévues.
Taux d'utilisation quotidienne | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Taux d'utilisation quotidienne (tisfc1503m000) dans laquelle vous pouvez afficher une vue d'ensemble du taux d'utilisation des capacités sur une journée. Dans la session Taux d'utilisation quotidienne (tisfc1503m000), vous pouvez consulter pour chaque ordre, la durée et la quantité prévues pour occuper un centre de charge et une machine.
Taux d'utilisation des centres de charge par jour | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Taux d'utilisation des centres de charge par jour (tisfc1506m000) dans laquelle vous pouvez afficher une vue d'ensemble du taux d'utilisation de la capacité d'un centre de charge sur une journée. Pour chaque ordre, vous pouvez consulter la durée et la quantité planifiées.
Taux d'utilisation des machines par jour | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Taux d'utilisation des machines par jour (tisfc1505m000) qui permet d'afficher une vue d'ensemble du taux d'utilisation de la capacité d'une machine sur une journée. Vous pouvez consulter la durée et la quantité d'articles prévues pour chaque machine.
Coûts matières estimés et réels | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Coûts matières estimés et réels (ticst0501m000) dans laquelle vous pouvez comparer les coûts matières estimés et réels d'un ordre de fabrication donné.
Coûts horaires estimés et réels | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Coûts horaires estimés et réels (ticst0502m000) dans laquelle vous pouvez comparer les heures estimées et réelles d'un ordre de fabrication donné. ERP LN enregistre et traite les coûts horaires réels à partir de Gestion du personnel(BP).
Etapes opératoires par ordre fabrication | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Etapes opératoires par ordre de fabrication (tisfc0121m000) qui permet d'afficher et de modifier les étapes opératoires liées à une opération d'un ordre de fabrication spécifique. Les informations liées aux étapes opératoires telles que les instructions, les détails relatifs à l'outillage ou les variables de processus sont imprimées dans les documents des ordres de fabrication.
Besoins estimés en outillage | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Besoins en outils estimés (titrp0111m000) qui permet de répertorier les besoins estimés en outillage pour un ordre de fabrication donné. Dans cette session, ERP LN répertorie les données relatives à l'outil ainsi que le nombre d'heures ou la fréquence d'utilisation de l'outil que nécessite l'exécution de l'opération. Les besoins en outillage n'indiquent pas le centre de charge dans lequel l'outil est utilisé.
Sous-traiter opérations | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Sous-traitance des opérations (tisfc2210m000) dans laquelle vous pouvez sous-traiter les opérations que vous n'aviez pas prévu de sous-traiter lors de la définition des gammes correspondantes.
Déclaration des opérations achevées | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000) dans laquelle vous pouvez répertorier toutes les opérations d'un ordre de fabrication qu'il vous est possible de déclarer achevées. Dans la session Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000), vous pouvez déclarer achevées les opérations et les quantités de produits semi-finis et finis.
Relevé des heures | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Heures ordre de fabrication (bptmm1120m000) dans laquelle vous pouvez enregistrer les heures consacrées à un ordre de fabrication. Reportez-vous également à Post-consommation dans Gestion du personnel(BP) pour plus d'informations sur le relevé des heures.
Classes et caractéristiques config. | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Classes et états de configuration par opération (tisfc0133m000) dans laquelle vous pouvez contrôler les classes de configuration et les caractéristiques de configuration liées à une opération d'un ordre de fabrication donné.
Ajouter opération | Cliquez sur cette commande pour ajouter une opération à la gamme de l'ordre de fabrication.
Déplacer tout | Cliquez sur cette commande pour décaler toutes les opérations suivantes.
Calculer cadence de production | Cliquez sur cette commande pour calculer la cadence de production.
Calendrier | Cliquez sur cette commande pour lancer la session Heures ouvrables du calendrier (tcccp0120m000) dans laquelle vous pouvez afficher et gérer les types d'heures ouvrables d'une combinaison donnée de type de disponibilité et de calendrier, ainsi que les détails relatifs à la capacité de cette combinaison.
Origine des besoins - Aval/Amont | Cliquez sur Origine des besoins - Amont pour lancer l'interface de navigation graphique qui permet d'afficher les ordres d'approvisionnement d'un ordre de fabrication, c'est à dire les ordres de fabrication et/ou commandes fournisseurs précédents. Cliquez sur Origine des besoins - Aval pour afficher les commandes clients d'un ordre de fabrication, c'est à dire les ordres de fabrication et/ou commandes clients successifs. Vous ne pouvez lancer l'origine des besoins que si les conditions suivantes sont remplies : La date de l'ordre de fabrication est comprise entre la date de début et la date de fin du scénario. L'ordre de fabrication fait partie du scénario réel. L'une des sessions suivantes est exécutée : Générer la planification des ordres, lorsque la case Mise à jour des relations d'origine des besoins est cochée. Génération des relations d'origine des besoins (cprrp0240m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Origine des besoins des ordres planifiés.