| Types de signaux - par planificateur (cprao1110m000) |  |
| Cette session permet de définir et de mettre à jour les paramètres de signaux spécifiques du planificateur, qui déterminent les éléments suivants : les types de signaux générés pour le planificateur concerné, les circonstances dans lesquelles ces signaux doivent être générés. Indiquez les types de signaux requis pour le planificateur concerné, puis définissez les paramètres pour chaque type de signal. Pour un type de signal donné, vous pouvez définir différents paramètres pour différentes plages de prix de revient. Ainsi, vous pouvez utiliser des niveaux de tolérance différents pour les ordres à coûts élevés et pour les ordres à faibles coûts. Dans le champ Plage des prix de revient, vous pouvez définir un prix de revient minimum pour chaque signal. Si vous ne renseignez pas le champ Code Planificateur, vous pouvez définir un jeu général pour les types de signaux. Ce jeu général est utilisé pour les signaux non destinés à un planificateur spécifique. Remarque Si vous désirez générer des signaux pour un planificateur spécifique, vous devez d'abord définir un jeu de types de signaux pour ce planificateur. Si vous ne définissez pas ce jeu, ERP LN ne génère pas de signaux pour ce planificateur. Rubriques liées Signaux de planification dans Enterprise Planning Types de signaux de planification Utilisation d'une session de vue générale Gestion des enregistrements dans une session de vue générale
Champs | Description
Code Planificateur | Numéro d'employé du planificateur dont le jeu de types de signaux est affiché. Remarque En règle générale, un signal est destiné à un planificateur spécifique si ce signal fait référence à un article pour lequel un code d'employé a été saisi dans le champ Planificateur de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Si ce champ est vide, un jeu général de types de signaux est affiché et est utilisé pour tous les signaux qui ne sont pas destinés à un planificateur spécifique.
Devise du prix de revient minimum pour les signaux | Devise que ERP LN emploie pour exprimer le prix de revient minimum, que vous pouvez définir dans la session Paramètres EP (cprpd0100m000). Si vous avez défini une autre devise pour l'article dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000), ERP LN convertit cette devise dans la devise du prix de revient minimum.
Type de signal | Précisez le type de signal que ERP LN peut générer pendant la planification. Les types de signaux informent le planificateur sur le processus de planification courant.
Plage des prix de revient | Prix de revient minimum qui s'applique au type de signal de cette ligne. Si le champ Plage des prix de revient du type du signal n'est pas renseigné, vous pouvez indiquer une valeur. Dans ce cas, l'application Données communes (TC) ne génère que le type de signal correspondant si le Prix de revient de l'article commandé est supérieur au prix de revient minimum.
Priorité signaux | Priorité par défaut du type de signal. Vous pouvez par exemple vous servir de cette priorité pour afficher les signaux par ordre d'importance. Valeurs autorisées Saisissez un numéro compris entre 1 (priorité la plus élevée) et 100 (priorité la plus basse).
Horizon | Horizon du signal pour le type de signal qui apparaît sur cette ligne. Remarque Pour certains types de signaux, l'horizon a une valeur fixe. Le champ d'application de l'horizon est si étendu qu’en réalité, la génération de signaux de ce type n'est jamais limitée par l'horizon. Les types de signaux impliqués sont les suivants : Erreur fatale Aucune relation d'approvisionnement Aucun tiers d'approvisionnement Erreur article Aucun article pour unité planif. Echec de la planification Remarque Pour les signaux de rattachement, saisissez une valeur inférieure à la valeur du champ Horizon de rattachement de la session Paramètres EP (cprpd0100m000). Sinon, des signaux Origine besoins : aucun stock planifié et Orig. besoins : aucun stock mat. planif. incorrects risquent d'être générés.
Tolérance (pourcentage) | Le pourcentage de tolérance s'applique aux signaux qui impliquent une comparaison de quantités ou de pourcentages et qui indiquent qu'une certaine valeur réelle est supérieure ou inférieure à une certaine valeur de norme. Le pourcentage de tolérance impliqué est un pourcentage de la valeur de norme. Si vous définissez un pourcentage de tolérance en jours pour un type de signal, le logiciel ERP LN ignore les écarts mineurs par rapport à la norme quand il génère des signaux de ce type. Exemple Le type de signal est Stock > Maximum, la valeur de stock maximale est 50 et le pourcentage de tolérance est de 10. Dans ce cas, un signal est généré uniquement lorsque le stock prévu est supérieur à 55. Le type de signal est Quantité d'ordre < Minimum, la quantité d'ordre minimum est 20 et le pourcentage de tolérance est de 15. Dans ce cas, un signal est généré uniquement lorsque la quantité d'ordre est inférieure à 17. Le pourcentage de tolérance s'applique aux types de signaux suivants : Stock < Sécurité / Plan Stock > Maximum Prévision <> Demande réelle Stock > plan de stock Quantité d'ordre < Minimum Quantité de command > Maximum Ressource surchargée Pour tous les autres types de signaux, le pourcentage de tolérance est désactivé. Cela comprend les types de signaux Charge < Norme et Charge > Norme. Pour ces deux types de signaux, cependant, vous pouvez définir un pourcentage de tolérance dans la session Ressource (cprpd2100m000) (champ Tolérance de charge ). Remarque Dans le cas d'un type de signal Prévision <> Demande réelle, la prévision de la demande est utilisée comme valeur de norme et le pourcentage de tolérance s'applique dans les deux sens (au-dessous et au-dessus de la prévision de la demande).
Tolérance (jours) | La tolérance en jours s'applique aux signaux qui impliquent une comparaison de dates et qui indiquent qu'une certaine date est antérieure ou ultérieure à une certaine norme de date. La tolérance en jours est exprimée en jours ouvrables. Si vous définissez une tolérance en jours pour un type de signal, ERP LN ignore les écarts mineurs par rapport à la norme de date lorsqu’il génère les signaux de ce type. Exemple Le type de signal est Date de fin > Date du besoin, la date des besoins est le lundi 10 avril et la tolérance (en jours) est égale à deux. Dans ce cas, un signal est généré uniquement lorsque la date de fin de l'ordre se situe après le 12 avril. Le type de signal est Reprogrammer en aval, la date des besoins est le vendredi 25 août et la tolérance est égale à trois jours. Dans ce cas, un signal est généré uniquement lorsque la date de fin de l'ordre se situe avant le 22 août. La tolérance exprimée en jours s'applique aux types de signaux suivants : Transfert en retard Reprogrammer en amont Reprogrammer en aval L'ordre respecte le délai de sécurité Ordre dans intervalle Ordre dans intervalle planif. supplém. Date de fin > Date du besoin Pour tous les autres types de signaux, la tolérance en jours est désactivée. Remarque Dans le cas du type de signal Transfert en retard, la tolérance en jours est en fait utilisée comme type spécial d'horizon figé pour indiquer la période à laquelle l'ordre sera transféré. Remarque Signaux d’ordre
Nombre maximum | Nombre maximum de signaux de ce type généré par ERP LN pour cette combinaison spécifique article/planificateur. Par exemple, si vous définissez le nombre maximum d'un type de signal spécifique à dix, seuls les dix premiers signaux de ce type sont stockés pour un article (et pour un planificateur spécifique). Remarque Pour certains types de signaux, le nombre maximum de signaux est une valeur fixe. La portée de cette valeur est si étendue qu’en réalité, la génération de signaux de ce type n'est jamais limitée par le nombre maximum. Les types de signaux impliqués sont les suivants : Erreur fatale Aucune relation d'approvisionnement Aucun tiers d'approvisionnement Erreur article Aucun article pour unité planif. Echec de la planification
Désactiver | Si cette case est cochée, aucun signal du type indiqué n'est généré. Remarque Habituellement, la désactivation d'un type de signal a le même effet que la suppression de l'enregistrement pour ce type de signal. Cependant, l'avantage d'une désactivation est sa réactivation aisée.
Processus automatique | Si cette case est cochée, ERP LN peut traiter automatiquement le signal correspondant dans la session Traitement - Signaux (cprao1220m000). Vous ne pouvez cocher cette case que pour les types de signaux suivants : Annuler l'ordre Reprogrammer en amont Reprogrammer en aval ERP LN génère uniquement les types de signaux mentionnés ci-dessus lorsque vous effectuez une planification selon les ordres. Une fois que vous avez réalisé votre planification selon les ordres et que ERP LN a généré l'annulation et/ou la reprogrammation des signaux, ces signaux s'affichent dans la session Signaux par article/planificateur (cprao1125m000) avec la case Processus automatique correspondante cochée.
Commandes | Description
Impression des types de signaux | Lance la session Impression des types de signaux (cprao1410m000).