| Contrôles qualité spécifiques à l'ordre (qmptc0150m000) |  |
| Cette session permet d'afficher des ordres spécifiques de contrôle qualité pour un ordre d'origine. Les ordres de contrôle reposent sur les données de base mais dans cette session, celles-ci peuvent être personnalisées pour un article particulier. Les changements apportés aux données de base n'ont pas d'impact sur les données personnalisées. Dans la session de détails, vous pouvez ajouter et/ou modifier des ordres spécifiques de contrôle qualité pour un ordre d'origine. En sélectionnant Lignes d'ordre dans le menu Spécifique, vous pouvez afficher et gérer les lignes d'ordre de contrôle pour chaque ordre. Rubriques liées Contrôles spécifiques à l'ordre
Champs | Description
Origine | Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié.
Numéro de ligne | Numéro de la ligne d'ordre à laquelle l'ordre de contrôle s'applique. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou de la position des matières estimées.
Opération | Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Un contrôle qualité doit intervenir pendant ou après cette opération.
Unité de stock | Unité dans laquelle le stock est enregistré.
Article | article
Numéro de séquence | Numéro de séquence de l'ordre. Pour chaque séquence, un ou plusieurs échantillons sont prélevés pour tester les caractéristiques.
Code Qualité | Code auxquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Ce code représente un gain de temps important car un même code Qualité peut être employé pour tout un groupe de produits exigeant les mêmes standards de qualité et les mêmes tests.
Groupe de tests | Définition dans laquelle sont stipulées la fréquence à laquelle vous prélevez des échantillons pour tester une quantité d'ordre et la taille de l'échantillon.
Type de test | Indication de la manière dont les échantillons sont extraits de la quantité d'ordre.
[ | Unité dans laquelle est exprimée la fréquence.
Fréquence | Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
Pourcentage des échantillons | Taille des échantillons, exprimée sous forme d'un pourcentage de la quantité d'ordre.
Unité de l'échantillon | Unité dans laquelle est exprimé l'échantillon. Si la taille de l'échantillon est exprimée sous forme d'un pourcentage, ERP LN emploie l'unité de stock de l'article. Remarque L'unité de l'échantillon et l'unité de stock de l'article n'ont pas besoin d'être semblables. Dans ce cas, un facteur de conversion correct est toutefois essentiel.
Taille de l'échantillon | taille de l'échantillon
Niveau de qualité acceptable | niveau de qualité acceptable Rubriques liées Niveau de qualité acceptable - Exemples
Commandes | Description
Lignes | Lance la session Lignes de contrôle qualité spécifiques à l'ordre (qmptc0151m000).