| Moyens de transport multiples par chargement |  |
| Les marchandises expédiées sont souvent transportées par des moyens de transport segmentés, par exemple une combinaison de camion et de remorque ou une locomotive tractant plusieurs wagons. Dans ce cas, vous souhaiterez peut-être planifier le transport pour tout ou partie des segments constituant le moyen de transport. Dans Gestion de transport (FM), pour chaque ligne d'ordre de transport, vous pouvez indiquer si le transport doit être pris en charge par des moyens de transport individuels ou par des moyens de transport segmentés. Si vous optez pour les moyens de transport individuels, vous pouvez ajouter un groupe de moyens de transport à la ligne d'ordre de transport. Si vous associez un moyen de transport aux lignes d'ordre de transport, Gestion de transport (FM) essayera de l'affecter au chargement résultant du processus. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Utilisation des groupes de moyens de transport, Sélection d'un moyen de transport et Regroupement des ordres de transport. Si vous optez pour les moyens de transport segmentés, vous pouvez ajouter une combinaison de moyens de transport à la ligne d'ordre de transport. Une combinaison de moyens de transport peut contenir plusieurs moyens de transports individuels selon la façon dont vous la configurez. Ainsi, Gestion de transport (FM) peut affecter plusieurs moyens de transport à chaque chargement résultant de la création de chargement. Remarque Vous pouvez associer à une ligne d'ordre de transport soit un groupe de moyens de transport, soit une combinaison de moyens de transport, mais pas les deux. Si vous n'insérez pas de groupe de moyens de transport ni de combinaison de moyens de transport sur une ligne d'ordre de transport, le moteur de création de chargement sélectionne ce groupe ou cette combinaison en fonction de votre configuration. Le moteur de création de chargement recherche d'abord un groupe de moyens de transport approprié. S'il n'en trouve pas, il choisi le groupe de moyens de transport défini par défaut pour le transporteur. Si aucun groupe de moyens de transport n'est défini par défaut, le moteur de création de chargement recherche une combinaison de moyens de transport. S'il n'en trouve aucune, la combinaison définie par défaut pour le transporteur est sélectionnée. Pour plus d'informations sur le moteur de création de chargement, reportez-vous à Procédure de création d'un chargement. Les combinaisons de moyens de transport servent aussi à la clustérisation des ordres de transport. La combinaison de moyens de transport est l'un des critères utilisés pour générer des clusters d'ordres de transport. Combinaisons de moyens de transport Une combinaison de moyens de transport est une combinaison de véhicules constituée de plusieurs segments. Par exemple, une combinaison de camion et de remorque ou une locomotive tractant plusieurs wagons. Pour indiquer les segments constituant la combinaison de moyens de transport, vous devez associer des types de véhicules et/ou des moyens de transport. Types de véhicules Un type de véhicule est anonyme, c'est-à-dire qu'il n'est pas identifiable de façon unique. Pour chaque type de véhicule, vous devez indiquer le nombre de véhicules utilisés pour la combinaison de moyens de transport. Par exemple, si cette combinaison est constituée d'une locomotive et de cinq wagons, vous devez insérer 5 pour le type de véhicule WAG et 1 pour le type de véhicule LOC. Moyens de transport Un moyen de transport fait référence à un véhicule identifiable de façon unique dont Gestion de transport (FM) peut vérifier la disponibilité pendant la création d'un chargement. Pour définir un segment identifiable de façon unique, vous devez ajouter un moyen de transport et un type de véhicule à la combinaison de moyens de transport. Par exemple, si cette combinaison est constituée d'une locomotive et de cinq wagons et que vous voulez pouvoir vérifier la disponibilité de la locomotive, vous pouvez insérer le moyen de transport LOCOMOTIVE AX00023 et le type de véhicule LOC pour la locomotive. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Configuration des combinaisons de moyens de transport. Vous pouvez ajouter plusieurs moyens de transport à une combinaison de moyens de transport. En effet, Gestion de transport (FM) peut planifier le transport d'un chargement pour plusieurs moyens de transport. Configuration des combinaisons de moyens de transport Pour configurer les combinaisons de moyens de transport, procédez comme suit : Dans la session Codes Regroupement (fmfmd0120m000), définissez les codes Regroupement. Dans la session Types de transport (fmfmd0140m000), définissez les types de transport. Dans la session Moyen de transport (fmfmd0155m000), définissez les moyens de transport et, dans la session Calendrier des moyens de transport (fmlbd0560m000), configurez le calendrier pour les moyens de transport. Dans la session Groupes de moyens de transport (fmfmd0150m000), définissez les groupes de moyens de transport. Dans la session Types de véhicules (fmfmd0147m000), définissez les types de véhicules. Dans la session Combinaison de moyens de transport (fmfmd0642m000), définissez les combinaisons de moyens de transport. Dans la session Types de véhic. et moyens transp. par combin. moyens transp. (fmfmd0148m000), ajoutez les types de véhicules et les moyens de transport appartenant à une combinaison de moyens de transport. Pour définir un segment anonyme pour une combinaison de moyens de transport, ajoutez un type de véhicule et le nombre de véhicules de ce type. Par exemple, si la combinaison de moyens de transport est constituée d'une locomotive et de cinq wagons, vous devez insérer 5 dans le champ Nombre de véhicules pour le type de véhicule WAG. Pour définir un segment identifiable de façon unique, vous devez ajouter un moyen de transport et un type de véhicule. Le nombre de véhicules pour un segment identifiable de façon unique ne peut pas être supérieur à un. Dans la session Combinaisons de moyens de transport par transporteur/LSP (fmfmd0144m000), définissez les combinaisons de moyens de transport disponibles pour les transporteurs. Dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000), cochez ou désélectionnez la case Vérifier disponibilité du groupe et de la combinaison de moy. trspt pour indiquer si la capacité de chargement et la disponibilité des moyens de transport ou des combinaisons de moyens de transport doivent être vérifiées pendant la création de chargement. |