| Impression consultation des emplacements (tffam5430m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer l'emplacement d'une immobilisation. Vous pouvez imprimer un emplacement ou une plage d'emplacements à l'aide des codes Emplacement que vous avez indiqués dans les sessions Segment d'emplacement et segment (tffam5100m000) et Définition du format d'emplacement (tffam5210m000). Rubriques liées Définition des groupes
Champs | Description
Segment 1 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 1 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 2 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 2 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 3 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 3 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 4 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 4 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 5 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 5 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 6 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 6 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 7 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 7 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 8 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Segment 8 | Désigne l'emplacement physique d'une immobilisation. Un emplacement peut comprendre jusqu'à huit segments définissant chacun le site précis de l'immobilisation. Rubriques liées Utilisation des champs De et A