| Définition de combinaisons d'options |  |
| Ouvrez la session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Segments de lignes \ Combinaisons d'options - tiasl1510m000. Cette session permet d'afficher des codes de combinaisons d'options et leurs descriptions. Une combinaison d'options est un regroupement d'options de produits (couleur ou style, par exemple) lié à un ordre d'assemblage. Chaque combinaison d'options comprend une seule option ou d'autres combinaisons d'options. Pour définir une combinaison d'options et des listes de combinaisons d'options, procédez comme suit. Définissez une combinaison d'options. Les règles suivantes s'appliquent aux combinaisons d'options : Règles de blocage Une liste de combinaisons d'options peut être utilisée en tant que règle de blocage. Des règles de blocage déterminent quelles options ne peuvent pas succéder à certaines autres options. Règles de mise en cluster Une liste de combinaisons d'options peut être utilisée en tant que règle de mise en cluster. Les règles de mise en cluster permettent de définir plusieurs combinaisons d’options dans un cluster et de mettre ces combinaisons en cluster. ERP LN joint un numéro de séquence à toutes les combinaisons d’options. Vous pouvez définir des listes de combinaisons d'options dans la session Listes de combinaisons d'options (tiasl1511m000). Etape 2: Sélectionnez la combinaison d'options que vous avez définie. Sélectionnez Expressions dans le menu Spécifique. La session Combinaison d'options - Expressions (tiasl1560m000) est lancée. Définissez l'expression.
Pour concevoir la structure logique de l'expression, vous disposez de divers opérateurs logiques.
Opérateur logique | Description.
--- | ---
( ) | Utilisez des crochets pour imbriquer les instructions. Les instructions entre crochets sont traitées comme des clauses distinctes qui doivent d'abord être calculées. L'intégralité de l'expression doit être entre crochets.
or, and, not | Opérateurs booléens normaux.
- | Blanc.
Les opérateurs relationnels permettent de créer la structure logique de l'expression. Ils définissent la relation entre la caractéristique et l'Option.
Pour concevoir la structure logique de l'expression, vous disposez des opérateurs logiques suivants :
= | égal à
> | supérieur à
< | inférieur à
>= | supérieur ou égal à
<= | inférieur ou égal à
<> | différent de
Exemple
(CouleurCarrosserie = ROUGE) | Sélectionne toutes les voitures rouges.
(CouleurCarrosserie = ROUGE _ et CouleurRoues = VERT) | Sélectionne uniquement les voitures rouges ayant des roues vertes.
(CouleurCarrosserie = ROUGE _ ou CouleurRoues = VERT) | Sélectionne les voitures rouges plus toutes les voitures ayant des roues vertes (« or » signifie et/ou).
Remarque Sélectionnez l'option Contrôler validité du menu Spécifique de la session Combinaison d'options - Expressions (tiasl1560m000) pour vérifier la validité des expression(s) définie(s). Définition d'une liste de combinaisons d'options Ouvrez la session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Segments de lignes \ Listes de combinaisons d'options - tiasl1511m000. Servez-vous de cette session pour afficher les listes de combinaisons d'options. Vous pouvez utiliser ces listes dans la session Règles de ligne (tiasl1570m000) afin de définir des règles indiquant que certaines combinaisons d'options doivent soit être contigües (en cluster), soit non contigües (bloquées). La session Liste de combinaisons d'options - Combinaisons d'options (tiasl1565m000) vous permet de définir quelles combinaisons d'options figureront dans chaque liste de la liste de combinaisons d'options. Dans cette session, vous devez indiquer les couleurs à regrouper ainsi que la séquence de regroupement ; par exemple, premier groupe Rouge, groupe suivant Bleu et dernier groupe Blanc. Ces informations servent de données en entrée pour la définition des règles du moteur de séquencement. Etape 1: Définir la liste de combinaisons d'options. Etape 2: Sélectionner la liste de combinaisons d'options que vous avez définie à l'étape précédente. Servez-vous du menu Spécifique pour naviguer entre les combinaisons d'options. Ajoutez les combinaisons d'options voulues. Création d'un règle de ligne Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage. Ouvrez la session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Segments de lignes \ Règles de ligne - tiasl1570m000. Cette session permet d'afficher ou de définir des règles de séquencement applicables aux lignes d'assemblage. Ces règles sont mises à profit pour calculer les coûts de pénalités dans la session Simulation et création de séquences de lignes (tiasl4200m000). Le définition des règles de ligne dépend des caractéristiques et options associées à votre article générique. Plusieurs règles de lignes peuvent être liées à un même segment de ligne. Liaison d'une règle de ligne à un segment de ligne Ouvrez la session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Segments de lignes \ Segments de lignes - tiasl1540m000. Une fois la règle de ligne créée, elle doit être liée à un segment de ligne. Pour ce segment, le moteur de séquencement génère une séquence d'ordres d'assemblage optimisée. Sélectionnez le segment de ligne. Sélectionnez Règles de ligne dans le menu Spécifique. La session Segment de ligne - Règles de ligne (tiasl1571m000) est lancée. Sélectionnez l'option Nouveau de la barre d'outils et liez les règles de ligne au segment de ligne. Définissez les dates d'application et d'expiration. Vous pouvez lier plusieurs règles, chacune étant applicable à une plage de dates différente. Vous pouvez aussi lier plusieurs règles à un même segment pour une même plage de dates. Dans ce cas, s'il y a conflit, la règle dont le niveau de priorité est le plus élevé est prise en compte en premier. |