| Matrice de gamme (tsacm2800m000) |  |
| Cette session permet d'ajouter des opérations aux gammes opératoires secondaires créées dans la session Gamme principale - Gammes opératoires secondaires (tsacm1101m200). Pour définir une gamme opératoire secondaire : Cochez/désactivez les cases selon les besoins. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Rubriques liées Gammes principales et gammes opératoires secondaires
Champs | Description
Gamme principale | Ensemble d'opérations qui peuvent être exécutées. Les prestations de référence basées sur les opérations ajoutées à une gamme principale doivent présenter les mêmes caractéristiques (article, élément fonctionnel et département de maintenance, par exemple). Exemple Ensemble des contrôles, tests, prestations de nettoyage, prestations d'assemblage, prestations de désassemblage et prestations de réparation que vous pouvez exécuter sur un moteur.
Article | article
Description | Description de l'article.
Numéro de séquence | Numéro unique définissant le classement des opérations d'une gamme principale et de ses gammes opératoires secondaires.
Opération | Nom de l'opération définie dans la session Gamme principale - Opérations (tsacm2100m100). Rubriques liées Gammes principales et gammes opératoires secondaires
Description | Description de l'opération.
Centre de réparation | Sous-département du département de maintenance responsable de l'exécution d'un ordre de travail.
1234567890123456 | Si cette case est cochée, l'opération est incluse dans la gamme opératoire secondaire identifiée par l'en-tête de colonne. Si cette case n'est pas cochée, l'opération est supprimée de la gamme opératoire secondaire.