| Impression des instructions de travail (tiasc5450m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer les instructions de travail des ordre d'assemblage de poste. Les instructions de travail sont imprimées pour la Date de référence que vous sélectionnez. L'impression peut être triée par Postes par ordre d'assemblage ou par Ordres d'assemblage par poste. Les ordres doivent avoir le statut Bloqué ou Prêt. Vous pouvez également choisir d'imprimer les instructions pour des ordres déjà imprimés en sélectionnant Réimprimer dans le champ Elément à imprimer. Vous pouvez lancer cette session via un déclencheur, par exemple, l'achèvement d'un ordre d'assemblage sur un autre poste ; pour cela, faites appel au workflow déclenché par un processus dans la session Lancement de l'impression des instructions de travail (tiasc5451m000). Les déclencheurs sont définis dans la session Définition de déclenchement de processus (tiasl8100m000). Un espace est réservé dans les instructions de travail pour vous permettre de saisir le numéro de série. Si vous faites appel à des articles sérialisés, les numéros de série, tel que le numéro d'identification d'un véhicule, sont générés lorsque vous confirmez la séquence de la ligne, c'est-à-dire quand vous générez la structure Tel que conçu. Pour indiquer si un article est sérialisé, cochez ou désélectionnez la case Sérialisé de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Liste complète des instructions de travail La liste ci-dessous répertorie les champs imprimés dans les instructions de travail. Pour plus d'informations sur la disposition, imprimez un échantillon de l'état. Date de sortie de ligne requise Ligne d'assemblage Date de référence Position Commande client Elément(s) assemblé(s) d'origine Date de sortie de ligne planifiée Nombre Poste d'assemblage Caractéristique Option Kit d'assemblage Elément(s) assemblé(s) d'origine Stock atelier Elément(s) assemblé(s) d'origine Position Emplacement du magasin d'en-cours Système d'approvisionnement Temps de cycle Unité de temps de cycle Séquence d'exécution Opération Variante d'opération Opération d'origine Traiter Tâche Equipe de travail Imprimer les instructions Imprimer les descriptions d'opérations Centre de charge Magasin d'en-cours Numéro de série Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Ordres d'assemblage
Champs | Description
Ligne d'assemblage | Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement.
Segment de ligne | Ensemble de centres de charge de lignes d'assemblage consécutifs dans une ligne d'assemblage incluse entre deux tampons. Le premier tampon correspond au début du segment, et le tampon suivant à la première partie du segment suivant.
Date de référence | Les postes d'assemblage possèdent une date d'application. Sélectionnez la date de validité des postes d'assemblage. La date de référence permet également de vérifier quels postes d'assemblage sont valides dans ASC.
Trier par | Sélectionnez la disposition souhaitée pour l'état. Pour afficher un aperçu de l'impression, procédez comme suit : Sélectionnez les enregistrements requis. Cliquez sur Imprimer. Tapez D dans le champ Périphérique. Cliquez sur Continuer. Pour une liste exhaustive du contenu des instructions de travail, reportez-vous à la Liste complète des instructions de travail ci-dessus.
Elément à imprimer | Les instructions de travail comprennent en autres les options, les opérations, les pièces d'assemblage, les instructions et les tâches. Pour une liste exhaustive du contenu des instructions de travail, reportez-vous à la liste ci-dessus. Originaux Imprime les instructions qui ne l'ont pas encore été et dont le Statut de l'ordre d'assemblage du poste se situe entre Planifié et Fermé. Réimprimer Imprime les instructions de travail qui le sont déjà et dont le Statut de l'ordre d'assemblage du poste passe de Bloqué à Fermé. Ecarts seulement Seules les différences sont imprimées. Plus précisément, seules les modifications opérées depuis la première impression suivant le blocage de l'ordre. Les différences peuvent être imprimées seulement pour les ordres d'assemblage du poste dotés du statut Bloqué ou Fermé. Remarque Vous pouvez modifier le contenu d'un ordre après qu'une variante de poste d'assemblage qui lui est liée est devenue spécifique à l'ordre, lorsque l'ordre est bloqué. Les modifications peuvent être appliquées postérieurement à l'impression des instructions de travail.
Commandes | Description
Imprimer | Permet d'imprimer la sélection indiquée.