| Gammes de réseau |  |
| Une gamme simple contient uniquement des opérations ordonnées de manière séquentielle. Une gamme de réseau peut contenir des opérations ordonnées de manière séquentielle ainsi que des opérations parallèles. ERP LN propose trois méthodes de définition des opérations parallèles : Manuellement, dans la session Relations entre opérations par ordre (tisfc1102m000), En insérant des composants fantômes qui comportent une gamme, En définissant des opérations parallèles dans les sessions Opérations de gammes (tirou1102m000) ou Gamme générique (tipcf3120m000). Remarque Seules les gammes de réseau convergentes sont prises en charge : deux opérations peuvent être suivies par la même opération, mais elles ne peuvent pas être précédées par la même opération. Chaque gamme de réseau comporte une opération finale. Définition manuelle d’opérations parallèles Pour définir manuellement des opérations parallèles dans la planification des ordres de fabrication, procédez comme suit : Créez un ordre de fabrication comportant une gamme ordonnée de manière séquentielle. Lancez la session Relations entre opérations par ordre (tisfc1102m000). Pour chaque opération, saisissez le numéro de l’opération suivante dans le champ Opération suivante. Saisissez 0 dans l’opération finale de l’ordre de fabrication. Définition d’opérations parallèles à l’aide de composants fantômes Pour définir une gamme possédant une branche secondaire qui se lie à la moitié de la gamme principale, procédez comme suit : Définissez un article fantôme qui représente le sous-ensemble créé dans la branche secondaire de la gamme. Définissez la gamme de l’article fantôme, qui constitue cette branche secondaire. Ajoutez le fantôme à la nomenclature (BOM) de l’ article principal. Dans la session Nomenclature (tibom1110m000), liez le fantôme à l’opération qui suit la branche secondaire de la gamme. Vous pouvez également lier le fantôme à une opération spécifique à chaque gamme dans la session Ligne nomenclature - Relations matière-gamme (tibom0140m000). ERP LN connecte la gamme de l’article fantôme à la gamme de l’article principal, immédiatement avant l’opération sur l’article principal liée à l’article fantôme. Pour plus d’informations, reportez-vous à Exemple de gamme de réseau. Si vous souhaitez lier une opération au fantôme pour un ordre de fabrication spécifique, indiquez-la dans le champ Opération de la session Matières estimées (ticst0101m000). Pour consulter un exemple, reportez-vous à Exemple de gamme de réseau. Définition d’opérations parallèles dans une gamme Si la case Autoriser les opérations parallèles dans la gamme de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000) est cochée, vous pouvez définir des gammes parallèles dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Pour définir des opérations parallèles dans une gamme, procédez comme suit : Avant de saisir les opérations, ordonnez-les approximativement de la première à la dernière. Assurez-vous qu’aucune d’entre elles n’est suivie par une autre opération à réaliser plus tôt. Lancez la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Définissez toutes les opérations de la gamme. Tout d’abord, conservez la valeur par défaut 0 (zéro) dans le champ Opération suivante. Pour chaque opération, saisissez l’opération suivante dans le champ Opération suivante. Le numéro de l’opération suivante doit être supérieur au numéro de l’opération courante. L’opération 40 ne doit pas venir à la suite de l’opération 50, par exemple. Pour l’opération finale, saisissez 0 (zéro) dans le champ Opération suivante. Après avoir terminé la gamme, validez-la et corrigez les erreurs éventuelles. Pour valider la gamme, cliquez sur Validation de séquence dans le menu Spécifique. Remarque A la création d’un ordre de fabrication, ERP LN valide la gamme et arrête le processus si la gamme est incorrecte. Définition d’opérations parallèles dans une gamme générique La procédure de définition d’opérations parallèles dans une gamme générique est presque identique à celle utilisée pour définir les gammes normales. Vous devez utiliser la session Gamme générique (tipcf3120m000) de préférence à la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Attention ! Si vous avez spécifié une opération dans le champ Opération suivante, et si cette opération est ignorée pour une variante de produit, ERP LN ne remplace pas automatiquement cette opération par l’opération correcte. ERP LN sélectionne l’opération de numéro supérieur le plus proche, de préférence à l’opération qui suit l’opération ignorée. Une fois que ERP LN a généré la gamme pour la variante de produit, corrigez la séquence opératoire de l’ article spécifique ou de l’article standard dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Rubriques liées Fantômes Ajout et décomposition d'articles fantômes dans un ordre de fabrication Exemple de gamme de réseau Renumérotation des opérations fantômes Liaison des matières aux opérations |