| Historique des ordres de contrôle qualité (qmptc3505m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les ordres de contrôle qualité pour un ordre d'origine spécifique. Dans la session de détails Historique des ordres de contrôle qualité (qmptc3505m000), vous pouvez afficher des détails de l'ordre de contrôle qualité tels que le type de test, la taille de l'échantillon et le niveau de qualité acceptable. Voir aussi Contrôles qualité standard
Champs | Description
Origine | Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié.
Origine de l'ordre | Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité.
Article | article
Description de l'article | Affiche la description de l'article.
Quantité d'ordre | unité
Quantité d'ordre | Affiche la quantité de l'ordre.
Ordre | Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus.
Type de test | Indication de la manière dont les échantillons sont extraits de la quantité d'ordre.
Taille de l'échantillon | taille de l'échantillon
Unité de l'échantillon | Unité de la taille de l'échantillon.
Fréquence | Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
Pourcentage | Affiche le pourcentage de l'échantillon en tant qu'élément de la méthodologie.
Unité de l'échantillon | Affiche l'unité de stock en tant qu'élément de la méthodologie.
Niveau de qualité acceptable | niveau de qualité acceptable
Texte | Affiche le texte associé à l'historique des ordres de contrôle (en-tête).
Numéro de ligne | Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature.
Opération | Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Un contrôle qualité a été effectué pendant ou après cette opération.
Séquence | Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons.
Contrôle | Affiche une liste de lignes d'ordre de contrôle qualité générées pour un ordre particulier. Ces lignes correspondent aux caractéristiques gérées pour chaque groupe de tests lié au code qualité.
Contrôle | Affiche la séquence du contrôle qualité effectué.
Unité de manutention | Structure de matières d'emballage ou partie d'une telle structure. Remarque Une unité de manutention a les attributs suivants : 1) Code d'identification. 3) Emballage (facultatif). 3) Quantité d'emballages (facultatif). Important! Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé au moyen de cette unité. L'emballage fait référence au type de conteneur ou autres matières d'emballage dont est constituée l'unité de manutention. Par exemple : En définissant un emballage tel qu'une caisse de bois pour une unité de manutention, vous indiquez que l'unité de manutention est une caisse de bois.
Code Qualité | Conditions qui déterminent la génération des ordres de contrôle qualité et comment ces contrôles sont effectués. Une combinaison qualité relie les informations suivantes : module ou application à l'origine des contrôles qualité, article ou groupe qualité auquel s'appliquent les contrôles, critères de qualité qui doivent être satisfaits (définis dans le code Qualité).
Code Qualité | Affiche le code qualité et la description.
Groupe de tests | Définition dans laquelle sont stipulées la fréquence à laquelle vous prélevez des échantillons pour tester une quantité d'ordre et la taille de l'échantillon.
Date de l'ordre | Date à laquelle l'ordre de contrôle qualité est créé.
Date d'achèvement | Date à laquelle les lignes d'ordre de contrôle qualité sont achevées. Cette date est automatiquement mise à jour dans la session Achever/traiter les ordres de contrôle qualité (qmptc1202m000); elle ne peut pas être saisie manuellement.
Commandes | Description
Historique des échantillons | Affiche l'option Historique des échantillons sous Spécifique dans le menu Fichier. Cliquez sur Historique des échantillons pour afficher la session Historique des échantillons (qmptc3510m000).
Historique des lignes d'ordre de contrôle | Affiche l'option Historique des lignes d'ordre de contrôle sous Spécifique dans le menu Fichier. Cliquez sur Historique des lignes d'ordre de contrôle pour afficher la session Historique des lignes d'ordre de contrôle) (qmptc3505m000).