| Données de base de l'application Gestion de transport (FM) |  |
| Les données de base permettent à Gestion de transport (FM) de répondre à vos exigences spécifiques. Gestion de transport (FM) comporte les types de données de base suivants : Données générales Les données générales incluent les services des expéditions, les groupes de planification, les données d'adresse spécifiques au transport et les profils utilisateur. Groupes de planification Les groupes de planification sont utilisés pour la création de chargement et/ou la génération de clusters d'ordres de transport. Ils sont affectés aux lignes d'ordre de transport comme étape préliminaire à la planification du transport ou à la génération de clusters d'ordres de transport. Services des expéditions Les services des expéditions servent à grouper des ordres de transport comme étape préliminaire à la planification du transport ou à la génération de clusters d'ordres de transport. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des services des expéditions et des groupes de planification. Données d'adresse Les données d'adresse incluent les délais de chargement et de déchargement ainsi que les tolérances de date de chargement et de déchargement. Les délais d'adresse indiquent le temps requis pour le chargement et le déchargement aux adresses définies, y compris les tolérances de chargement et de déchargement. Les tolérances indiquent l'intervalle de temps autorisé pour les écarts de dates de chargement ou de déchargement planifiées. Pour plus d'informations, reportez-vous à Tolérances de date/heure de chargement et de déchargement et à Délais liés aux adresses. Profils utilisateur Les profils utilisateur permettent d'affecter aux utilisateurs des groupes de séries pour les expéditions, les chargements, les plans de chargement et les clusters d'ordres de transport. Chaque utilisateur possède ses propres groupes d'expéditions, de chargement, etc. afin d'éviter tout problème de verrouillage en cas de tentative d'accès simultané par plusieurs utilisateurs aux mêmes enregistrements. Données de base de transport La fonction des données de base de transport est de fournir aux moteurs de création de chargement et de clustérisation des ordres de transport des informations sur les conditions et les types de transport requis, ainsi que des informations sur les options de combinaison entre articles. Par exemple, si la planification du transport génère l'envoi d'un camion blindé pour acheminer du mobilier de jardin, il convient de réviser la configuration des données de base. De même, pour éviter le transport de produits alimentaires dans un chargement composé de produits toxiques, il convient de définir précisément les possibilités de combinaison des articles. Les données de transport peuvent également être utilisées comme critères de regroupement des lignes d'ordre de transport dans des groupes de planification. La fonction des données de transport est donc également de fournir des informations pour le processus de regroupement des ordres de transport. Les données de base de transport sont les suivantes : Codes Regroupement Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des codes Regroupement. Types de transport Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des types de transport. Groupes de moyens de transport Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des groupes de moyens de transport. Moyens de transport Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Moyen de transport (fmfmd0155m000). Données de base de gestion des ordres de transport Les données de base de gestion des ordres de transport sont les suivantes : Types d'ordres de transport Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des types d'ordres de transport. Classes de volume Une classe de volume est affectée à une plage définie de volumes, par exemple de 1 mètre cube à 5 mètres cubes. Les classes de volume permettent de déterminer le groupe de planification des lignes d'ordre de transport. Classes de poids Une classe de poids est affectée à une plage donnée de poids, par exemple, de 10 kg à 50 kg. Les classes de poids permettent de déterminer le groupe de planification des lignes d'ordre de transport. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des classes de volume et de poids. Niveaux de service de transport Les niveaux de service de transport permettent de calculer les temps de transport des ordres d'origine et les frais de transport. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation des niveaux de service de transport et à Calcul des frais de transport estimés. Classes de transport Les classes de transport permettent de calculer les coûts du transport des ordres de transport. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des classes de transport. Définitions de matrice Une définition de matrice est un élément clé de la matrice de plan. Les définitions de matrice sont définies dans la session Définitions de la matrice de plan (fmfoc1110m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Matrices de plan et définitions. Priorités des groupes de planification Pour définir les priorités des groupes de planification, vous devez lier les définitions de matrice aux services des expéditions dans la session Définitions de la matrice de plan par service des expéditions (fmfoc1115m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Matrices de plan et définitions. Matrices de plan Une matrice de plan permet de sélectionner le groupe de planification à affecter aux lignes d'ordre de transport. Une matrice de plan se compose d'un groupe de planification et d'un groupe d'attributs et de valeurs d'attributs utilisées comme critères de sélection pour les groupes de planification. Vous pouvez définir des matrices de plan dans la session Matrice de plan (fmfoc1120m000). Données de base des articles Ces données de base incluent les attributs relatifs au transport, pour les articles. Données d'article par défaut Vous pouvez définir des données d'article par défaut dans la session Articles - Valeurs de transport par défaut (fmfmd1101m000). Données d'article pour des articles spécifiques Vous pouvez définir des données d'articles spécifiques dans la session Articles - Freight Management (fmfmd1100m000). Dimensions de l'article par unité Vous pouvez définir des dimensions d'article relatives au transport dans la session Dimensions de l'article par unité (fmfmd1110m000). Données d'article par article/tiers Vous pouvez définir des données relatives au transport pour des combinaisons articles/tiers dans la session Articles - Tiers expéditeur/destinataire (fmfmd2100m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des articles dans Gestion de transport (FM) . Données de base FRC et FRI La définition des données de base de calcul et d'établissement des coûts du transport fournit une structure de tarifs et de critères d'affectation de ces tarifs qui permet à la fonctionnalité de calcul des frais de transport de référencer les tarifs appropriés. Le groupe de données de base FRC et FCI inclut les données suivantes : Données de coûts supplémentaires Les données de coûts supplémentaires constituent une structure pour la définition des frais supplémentaires et des critères d'affectation de ces frais à des expéditions et des lignes de cluster d'ordre de transport. Lorsqu'une expédition ou des lignes de cluster d'ordre de transport répondent aux critères définis pour les coûts supplémentaires, ces coûts sont ajoutés aux coûts de transport normaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Attribution de coûts supplémentaires. Codes Tarif de base des marchandises Les codes Tarif de base des marchandises se composent de différents critères qui permettent de déterminer les coûts de transport normaux des ordres de transport ou des expéditions. Lorsqu'un ordre de transport ou une expédition répond aux critères d'un code Tarif de base des marchandises donné, le barème des tarifs de transport associé à ce code sert à déterminer les coûts de transport. Pour plus d'informations, reportez-vous à Calcul des frais de transport estimés et à Codes Tarif de base des marchandises et barèmes des tarifs. Zones Les zones sont des régions définies par des plages de codes postaux, des plages de villes ou des distances auxquelles s'appliquent des tarifs de transport spécifiques. Ces zones sont utilisées dans le module Calcul des prix de Gestion de commandes (TD) pour définir les barèmes des tarifs de transport. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Zones. Données de base de création de chargement La fonction des données de base de création de chargement est de fournir au moteur de création de chargement les informations relatives aux itinéraires fixes. Les données de base de création de chargement sont les suivantes : Itinéraires standard Un itinéraire standard couvre une plage d'adresses. Ces adresses sont définies par des codes postaux ou par des zones. Vous pouvez définir des itinéraires standard dans la session Itinéraires standard (fmlbd0150m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation des itinéraires standard et à Définition et utilisation des zones dans Gestion de transport (FM) . Plans de transport Vous pouvez définir des plans de transport dans la session Plans de transport (fmfoc1150m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation des plans de transport. |