| Produit fini sérialisé - Composants tels que conçus (timfc0111m000) |  |
| Cette session permet de gérer et d'afficher la structure de produit telle que conçue réelle d'un article sérialisé. Juste après la génération de la structure telle que conçue, les composants affichés dans cette session correspondent aux matières estimées pour l'ordre de fabrication. Si le composant est un article sérialisé dont la quantité de nomenclature est supérieure à un (1), un enregistrement apparaît pour chaque instance de l'article. Vous pouvez saisir un numéro de série pour chaque enregistrement. Autrement dit, le nombre d'enregistrements d'un article sérialisé équivaut à la quantité de nomenclature de l'article. Pour chaque enregistrement, la valeur du champ Quantité utilisée est un (1). Si un composant de la nomenclature est un article géré par lot dont la quantité de nomenclature est supérieure à un (1), la valeur du champ Quantité utilisée correspond à cette quantité. Un seul enregistrement apparaît pour cet article dans la session, avec le numéro de lot approprié de ce même composant. Cependant, si des repères topographiques sont définis dans la nomenclature pour les composants non sérialisés, une ligne de composant tel que conçu distincte est créée pour chaque repère. Pilotage de l'atelier (SFC) Si la case Seulmt art. sérial. et gérés par lot dns comp. struct. "tel que conçu" est cochée dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000), seuls les articles sérialisés et gérés par lot sont affichés dans la session Produit fini sérialisé - Composants tels que conçus (timfc0111m000). Si la case Seulmt art. sérial. et gérés par lot dns comp. struct. "tel que conçu" n'est pas cochée, les articles non sérialisés et non gérés par lot sont également affichés. Gestion de l'assemblage (ASC) Si le champ Pièces d'assemblage dans la struct. "tel que conçu" de la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000) a pour valeur Sérialisé et géré par lot, seules les pièces sérialisées et gérées par lot sont affichées dans la session Produit fini sérialisé - Composants tels que conçus (timfc0111m000). Si le champ Pièces d'assemblage dans la struct. "tel que conçu" a pour valeur Tout, les pièces non sérialisées et non gérées par lot sont également affichées. Remarque La session présente la structure de l'article une fois achevé. Cette structure ne correspond pas nécessairement à la structure initialement planifiée ou conçue. Notez que les modifications apportées aux matières estimées ne sont pas automatiquement répercutées sur la structure telle que conçue, et vice-versa. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes de composant tel que conçu à votre guise. Pour assurer un maximum de souplesse, aucun contrôle de validation n'est effectué. Rubriques liées Vue générale des articles sérialisés Articles sérialisés dans Gestion de fabrication (TI) Présentation des repères topographiques
Champs | Description
Ordre de fabrication/assemblage | Ordre de fabrication ou ordre d'assemblage pour lequel l'article sérialisé est fabriqué.
Article | Article père qui inclut les composants tels que conçus.
Numéro de série | numéro de série
Article | Composant de l'article sérialisé.
Numéro de série composant | Numéro de série du composant.
Code Lot | Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.
Numéro d'évolution article | Numéro d'évolution du composant.
Quantité utilisée | Quantité de composant requise. Les composants de nomenclature affichés dans cette session correspondent aux matières estimées pour l'ordre de fabrication. Si le composant est un article sérialisé dont la quantité de nomenclature est supérieure à un, un enregistrement apparaît pour chaque instance de l'article. Vous pouvez saisir un numéro de série pour chaque enregistrement. Autrement dit, le nombre d'enregistrements d'un article sérialisé équivaut à la quantité de nomenclature de l'article. Pour chaque enregistrement, la valeur du champ Quantité utilisée est un (1). Si un composant de la nomenclature est un article géré par lot dont la quantité de nomenclature est supérieure à un, un seul enregistrement apparaît pour cet article dans la session, avec le numéro de lot approprié de ce même composant.
Repère topographique | Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Vous ne pouvez modifier ce champ que si le champ Date de génération des numéros de série de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000) a pour valeur Manuellement. Vous pouvez utiliser la fonction Zoom dans ce champ pour accéder à la session Repères topographiques par article (tcibd0120m000). Si des repères topographiques sont définis dans la nomenclature, une ligne de composant tel que conçu distincte est créée pour chaque repère, même si le composant n'est pas sérialisé. Rubriques liées Présentation des repères topographiques
Description | Description du repère topographique. Il peut s'agir, par exemple, d'un code indiquant l'emplacement auquel le composant article doit être monté.
Statut du numéro de série | Statut du numéro de série du produit fini. Valeurs autorisées Valeurs autorisées Rubriques liées Utilisation d'articles sérialisés dans Gestion de fabrication (TI)
Position | Numéro de position du composant.
Commandes | Description
Générer les composants | ERP LN génère les composants de l'article sérialisé.