| Contrôles spécifiques à l'ordre |  |
| Les ordres de contrôle permettent de structurer le contrôle qualité des produits. Ils sont générés à partir de combinaison qualité. En d'autres termes, chaque article auquel s'applique une certaine combinaison qualité est contrôlé de la même manière. Vous pouvez opter pour une autre approche au moyen d'ordres spécifiques de contrôle qualité. Les données d'un ordre spécifique de contrôle qualité sont constituées de la combinaison qualité copiée (c'est à dire, des données de contrôle qualité standard) que vous pouvez modifier pour un ordre particulier, dans une situation donnée. Ces données sont générées quand vous sélectionnez les paramètres Données des ordres spécifiques de contrôle qualité dans la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000). Procédure de génération des ordres spécifiques de contrôle qualité Etape 1. Utilisez la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000) pour obtenir une vue générale des origines et des ordres associés. Remarque: si le paramètre QM implémenté de la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000) est sélectionné, la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000) peut aussi être lancée depuis d'autres modules. Etape 2. Lancez la session Contrôles qualité spécifiques à l'ordre (qmptc0550m000) à partir du menu Specific de la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000). Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des ordres spécifiques de contrôle qualité dans la session de détails Contrôles qualité spécifiques à l'ordre (qmptc0150m000). Etape 3. Lancez la session Lignes de contrôle qualité spécifiques à l'ordre (qmptc0151m000) à partir du menu Specific de la session Contrôles qualité spécifiques à l'ordre (qmptc0550m000). A présent, vous pouvez définir les lignes d'ordres spécifiques de contrôle qualité. Chacune représente une caractéristique qui a été définie dans la session Caractéristiques de groupe de tests (qmptc0137m000). L'ordre spécifique de contrôle qualité est maintenant généré. Les étapes restantes de la procédure de contrôle sont semblables à celles décrites à partir de l'étape 2 (prélèvement d'échantillons) de la rubrique Contrôles qualité standard de l'aide en ligne. Voir aussi Contrôles qualité standard |