| Calcul de la norme horaire (tirou0230m000) |  |
| Cette session permet de calculer le temps de cycle ou la cadence de production d'une opération dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000). ERP LN calcule ces valeurs au moyen d'une table de normes. Toutes les normes horaires possibles sont définies pour les opérations par interpolation des valeurs minimales et maximales des deux axes. Vous pouvez également définir un facteur pour calculer la norme horaire (par exemple le nombre de trous à percer). Rubriques liées Calcul de la cadence de production et du temps de cycle à partir d'une table de normes Calcul d'après les tables de normes
Champs | Description
Table des normes | Table contenant les temps nécessaires à la réalisation d'une tâche (normes horaires) ou le nombre d'exécutions possibles d'une tâche dans une unité de temps donnée (unité de norme). Les normes horaires ou unités de normes dépendent de deux séries de valeurs présentes dans les colonnes (axe des X) et les lignes (axe des Y) de la table. Exemple Le temps nécessaire au perçage d'un trou dépend de l'épaisseur de la matière et du diamètre du trou. Une table de normes contient des normes horaires semblables aux suivantes :
| Epaisseur (mm)
Diamètre (mm) | 1 | 2 | 3 | 4
0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1
1.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3
La norme horaire pour percer un trou d'un diamètre de 1 dans une matière d'une épaisseur de 2 est de 2,5.
Type de table de normes horaires | Valeurs autorisées:
Description de l'axe des X | Quantité physique réelle sur l'axe des X.
Description de l'axe des Y | Quantité physique réelle sur l'axe des Y.
Coefficient pour norme horaire | Facteur qui sert à calculer la norme horaire (par exemple le nombre de trous à percer).
Norme horaire calculée | Temps nécessaire à l'exécution d'une tâche. Ce temps est déterminé sur la base de deux valeurs de la table des normes. Exemple Le perçage d'un trou de 5 mm de diamètre (première valeur) dans une plaque de 8 mm d'épaisseur (seconde valeur) prend 0,5 minute (norme horaire).
Cadence de production calculée | Nombre de fois qu'une tâche peut être exécutée pendant une unité de temps spécifique (minute ou heure). Ce nombre est déterminé sur la base de deux valeurs de la table des normes. Exemple Chaque minute, 5 tableaux de 5 mm d'épaisseur (première valeur) et de 60 mm de largeur (seconde valeur) peuvent être sciés. Par conséquent, l'unité de norme est 5.