| Cluster - Lignes (liste) (tsbsc1110m100) |  |
| Cette session permet de répertorier et de gérer toutes les configurations de clusters. Exemple Une machine composée de deux moteurs (configurations) ayant chacun le code CF6 appartient au tiers MACH Industries (MACHI). Ce cluster porte le nom de Machine CF6 MACHI. Le code du premier moteur (configuration) peut être CF6/101 et celui du second moteur CF6/102. Remarque La commande Trier par du menu Affichage vous permet de choisir le mode d'affichage des données du cluster. Dans le menu Spécifique, vous pouvez sélectionner : Créer arborescence physique- Permet de générer une arborescence physique à partir de l'un des éléments suivants : arborescence d'article ; structure telle que conçue ; fichier ASCII ; structures hiérarchiques de projet. Arborescence physique- Permet d'afficher ou de gérer les relations mère-fille multiniveau ou mononiveau entre les articles sérialisés qui constituent une arborescence physique. Une arborescence physique est définie pour une configuration, ce qui vous permet d'afficher la structure constituée et la structure telle que gérée de cette configuration. Arborescence d'article- Permet d'afficher ou de gérer les relations mère-fille entre les articles qui constituent une arborescence d'article. Détails sur l'article- Permet de lancer la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Activer configurations de clusters- Permet de lancer la session Activation des configurations de clusters (tscfg2210m500) dans laquelle vous pouvez changer simultanément le statut de plusieurs configurations en Actif.
Champs | Description
Cluster | Cluster auquel la configuration est liée.
Cluster | Description ou nom du cluster.
Ligne | Numéro identifiant la configuration.
Article | Article(s) que vous sélectionnez pour établir la configuration. Il existe deux possibilités : Un article sérialisé. La configuration comprend l'article sérialisé et les articles de son arborescence physique. Dans ce cas, la valeur du champ Nombre d'articles est un et ne change pas. Une quantité d'un article anonyme. Dans ce cas, vous pouvez définir la quantité dans le champ Nombre d'articles. La configuration comprend le ou les articles anonymes et les articles de leur arborescence d'article.
Numéro de série | Si vous liez un article sérialisé à ce cluster, saisissez son numéro de série dans ce champ. Remarque Ce champ n'est pas disponible si vous avez saisi une quantité supérieure à la valeur du champ Nombre d'articles.
Description | Description ou nom du ou des articles appartenant au cluster.
Nombre d'articles | Nombre d'articles anonymes dans cette ligne de configuration de cluster. Remarque Ce champ n'est pas disponible si vous sélectionnez un article sérialisé pour la configuration (dans ce cas, la valeur par défaut est un).
Statut | Statut de l'article (sérialisé) dans le cluster.
Heure de début du statut | Heure à laquelle vous définissez ou modifiez la valeur du champ Statut.
Délai planifié | Délai pendant lequel les prestations de maintenance sont réellement planifiées pour la configuration du cluster. Remarque Le délai planifié doit se situer dans la période d'application de cette configuration de cluster. Si le cluster est lié à un contrat actif, il est impossible de modifier manuellement ce délai avant ou pendant la période d'application du contrat. Vous pouvez toutefois le modifier à une date postérieure à la date d'expiration du contrat.