| Nomenclature et opérations d'assemblage (tiapl2120s000) |  |
| Cette session permet d’afficher et de gérer les pièces d’assemblage, les opérations et les postes d’assemblage requis pour un module d’étude spécifique. Dans ERP LN, les structures de pièces et d'opérations mononiveau sont fournies par une source externe. La case Pièces d'assemblage externes et opérations de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0100s000) peut donc uniquement être cochée. Par conséquent, il n'est pas possible de modifier les données dans la session en cours, sauf en Mode test et si votre société actuelle est définie en tant que société principale. Si vous modifiez les données dans la session en cours, les modifications doivent être traitées pour les besoins existants en pièces d'assemblage dans Planification d'entreprise (CP) et pour les ordres d'assemblage existants. Pour traiter ces modifications, vous devez lancer les sessions suivantes : Calcul des besoins en pièces d'assemblage (tiapl2221m000) ou Calcul des besoins en pièces d'assemblage (bshells multiples) (tiapl2222m000) Actualisation et gel des ordres d'assemblage (tiapl3203m000) ou Actualisation et gel des ordres d'assemblage (bshells multiples) (tiapl3204m000) Remarque Ces sessions peuvent traiter uniquement les modifications sous certaines conditions. Rubriques liées Présentation de la planification de l'assemblage
Champs | Description
Module d'étude | Code du module d'étude pour lequel les structures de pièces d'assemblage et d'opérations requises sont affichées dans cette session.
Numéro de position | Numéro de position de la ligne contenant les structures de pièces d'assemblage et d'opérations mononiveau dans la session en cours. Par défaut, ERP LN affiche le dernier numéro de position utilisé, plus 10. Cette procédure permet d'obtenir la séquence 10, 20, 30, etc. La numérotation des positions n'est pas soumise à restriction.
Numéro de séquence | Le numéro de séquence est une subdivision du numéro de position. Vous pouvez utiliser les numéros de séquence pour créer une variante d'un enregistrement, par exemple avec une autre date de référence ou une exception.
Date d'application | Date à partir de laquelle les informations affichées, telles que la pièce d'assemblage, la quantité, etc., s'appliquent pour le module d'étude sélectionné. Remarque Le chevauchement des dates d'application est autorisé. La Date d'application doit être antérieure à la Date d'expiration. Si une exception est utilisée, ces informations s'appliquent si la plage de dates et l'exception sont correctes.
Date d'expiration | Date jusqu'à laquelle les informations affichées, telles que la pièce d'assemblage, la quantité, etc., s'appliquent pour le module d'étude sélectionné. Remarque Le chevauchement des dates d'application est autorisé. La Date d'application doit être antérieure à la Date d'expiration. Si une exception est utilisée, ces informations s'appliquent si la plage de dates et l'exception sont correctes.
Configuration standard | Si cette case est cochée, les informations affichées font partie de la configuration standard. Selon la configuration standard, les pièces d'assemblage, les opérations, etc., doivent toujours être utilisées pour ce module d'étude, à moins qu'une exception n'annule cette configuration. Rubriques liées Exceptions dans la gestion par unité d'évolution
Avec numéro d'évolution | Si cette case est cochée, une exception est liée aux informations affichées. Vous ne pouvez ni cocher ni désélectionner cette case, mais vous devez sélectionner une exception dans la session Exceptions (tcuef0105m000). Cliquez sur Exceptions pour accéder à cette session à l’aide de la fonction Zoom. Si cette case n’est pas cochée, la case Configuration standard est cochée. Rubriques liées Exceptions dans la gestion par unité d'évolution
Elément(s) assemblé(s) d'origine | Pièce d'assemblage utilisée pour le module d'étude sélectionné. Les conditions suivantes s'appliquent à la pièce d'assemblage : Le Type d'article doit être Fabriqué ou Acheté. Les données de planification de l'article doivent être présentes. Pour plus d'informations sur ces données, reportez-vous à la session Articles - Planification (cprpd1100m000).
Révision | Révision de la pièce d’assemblage.
Quantité nette | Nombre de pièces d'assemblage requises pour le module sélectionné. Remarque La valeur zéro n'est pas autorisée.
Unité | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Imprimer sur le document d'ordre | Si cette case est cochée, la pièce d'assemblage est imprimée sur les instructions de travail.
Lié à EDM | Si cette case est cochée, la nomenclature d’assemblage est liée à une nomenclature d’étude.
Stock atelier | Si cette case est cochée, la pièce d'assemblage est un article de stock d’atelier. Les articles de stock d'atelier sont de petits articles, de faible coût, qui sont souvent utilisés dans l'atelier. Il s'agit de vis, par exemple. Ces articles ne sont pas inclus dans le contenu d'un ordre. Aucune transaction, la post-consommation par exemple, n'est ainsi exécutée sur ces articles. Les articles de stock d'atelier ne sont pas non plus pris en compte dans le calcul des besoins en pièces d'assemblage. Ils sont toutefois traités comme s'ils appartenaient au contenu de l'ordre, même si aucune transaction ne leur est appliquée, si vous les imprimez sur les documents d'ordres (instructions de travail). Les pièces d’assemblage sont imprimées sur le document d’ordre, si la case Imprimer sur le document d'ordre est cochée dans la session en cours. Les articles peuvent être stockés en tant qu'articles de stock d'atelier dans les conditions suivantes : Le coût de possession du stock associé à l'article est faible. Les articles sont présents dans l'atelier. Les sorties ne peuvent pas être saisies manuellement. Remarque Le seul système d'approvisionnement possible pour les articles de stock d'atelier est le système KANBAN. La sélection de ce système s'effectue dans la session Magasin - Article (whwmd2510m000), dans l'onglet Approvisionnement ligne.
Texte | Si cette case est cochée, il existe un texte dans cette ligne de nomenclature.
Opération | Code de l'opération requise dans le module d'étude sélectionné.
Ligne d'assemblage | Code de la ligne d'assemblage sur laquelle la pièce d'assemblage est requise et l'opération est exécutée. La ligne d'assemblage doit exister dans la société de la pièce d'assemblage mononiveau.
Segment de ligne | Code du segment de ligne sur lequel la pièce d'assemblage est requise et l'opération est exécutée.
Poste d'assemblage | Code du poste d'assemblage sur lequel la pièce d'assemblage est requise et l'opération est exécutée.
Commandes | Description
Exceptions | Lance la session Exceptions (tcuef0105m000).