| Impact des paramètres de transbordement |  |
| Introduction L'impact de l'horizon figé de transbordement, de l'option Forcer la plage de transbordement et des restrictions de transbordement dépend de l'utilisation ou non de ces paramètres dans un environnement d'approvisionnement direct en matières ou en dehors de cet environnement. Impact dans un environnement d'approvisionnement direct en matières Le tableau suivant récapitule l'impact des paramètres de transbordement sur les réceptions si vous utilisez l'option Appr. dir. mat. sur rcpt. La colonne Résultat décrit le déroulement d'un approvisionnement direct en matières.
Paramètre : | Résultat
CR | FC | TF | RA
Sans objet | Sans objet | Sans objet | Y | Aucun ordre ni aucune ligne d'ordre de transbordement ne peut être généré(e) si une restriction de transbordement est satisfaite.
Sans objet | Y | Y | N | Des ordres et lignes d'ordre de transbordement ne sont générés qu'avant l'utilisation du stock pour approvisionner la demande, si la plage de transbordement forcé et l'horizon figé sont respectés. Si la demande subsiste une fois les marchandises approvisionnées à partir du stock, des ordres et lignes d'ordre de transbordement ne sont générés que si l'horizon figé est respecté.
Sans objet | Y | N | N | Des ordres et lignes d'ordre de transbordement ne sont générés qu'avant l'utilisation du stock pour approvisionner la demande, si la plage de transbordement forcé est respectée. Si la demande subsiste une fois les marchandises approvisionnées à partir du stock, des ordres et lignes d'ordre de transbordement sont générés.
Sans objet | N | Y | N | Des ordres et lignes d'ordre de transbordement ne sont générés que si l'horizon figé est respecté.
Sans objet | N | N | N | Contrairement à un environnement hors approvisionnement direct en matières, des ordres et lignes d'ordre de transbordement sont toujours générés. Si la demande subsiste une fois les marchandises approvisionnées à partir du stock, des ordres et lignes d'ordre de transbordement sont générés.
CR - | Générer les lignes d'ordre transbordement si confirmation réception (non applicable pour DMS)
FC - | Forcer la plage de transb. définie : Oui = la plage est comprise, par exemple, entre 10 et 100. Non = la plage va de zéro à zéro.
TF - | Horizon de transbordement défini : Oui = la tolérance minimum est, par exemple, de 10 heures et la tolérance maximum, de 15 heures. Non = les tolérances minimum et maximum ont la valeur zéro.
RA - | Définition d'une restriction définie (Oui/Non).
Impact dans un environnement hors approvisionnement direct en matières Le tableau suivant récapitule l'impact des paramètres de transbordement sur les réceptions d'articles qui ne sont pas du type Fourni via appro. dir. mat., en combinaison avec le paramètre Générer les lignes d'ordre transbordement si confirmation réception. La colonne Résultat décrit le déroulement d'une confirmation de réception (ligne).
Paramètre : | Résultat
CR | FC | TF | RA
Sans objet | Sans objet | Sans objet | Y | Aucun ordre ni aucune ligne d'ordre de transbordement ne peut être généré(e) si une restriction de transbordement est satisfaite.
Y | Y | Y | N | Des ordres de transbordement ne sont générés que si la plage de transbordement forcé et l'horizon figé sont respectés. Des lignes d'ordre de transbordement ne sont générées lors de la confirmation de la réception que si l'horizon figé est respecté.
Y | Y | N | N | Des ordres de transbordement ne sont générés que si la plage de transbordement forcé est respectée. Des lignes d'ordre de transbordement sont toujours générées au cours de la confirmation de la réception.
Y | N | Y | N | Aucun ordre de transbordement n'est généré. Des lignes d'ordre de transbordement ne sont générées lors de la confirmation de la réception que si l'horizon figé est respecté.
Y | N | N | N | Aucun ordre de transbordement n'est généré. Des lignes d'ordre de transbordement sont toujours générées au cours de la confirmation de la réception.
N | Y | Y | N | Des ordres et lignes d'ordre de transbordement ne sont générés que si la plage de transbordement forcé et l'horizon figé sont respectés.
N | Y | N | N | Des ordres et lignes d'ordre de transbordement ne sont générées que si la plage de transbordement forcé est respectée.
N | N | Y | N | Ces paramètres ne sont pas possibles.
N | N | N | N | Contrairement à un environnement d'approvisionnement direct en matières, aucun(e) ordre ou ligne d'ordre de transbordement n'est généré(e).
CR - | Générer les lignes d'ordre transbordement si confirmation réception (Oui/Non).
FC - | Forcer la plage de transb. définie : Oui = la plage est comprise, par exemple, entre 10 et 100. Non = la plage va de zéro à zéro.
TF - | Horizon de transbordement défini : Oui = la tolérance minimum est, par exemple, de 10 heures et la tolérance maximum, de 15 heures. Non = les tolérances minimum et maximum ont la valeur zéro.
RA - | Définition d'une restriction définie (Oui/Non).
Voir aussi Priorité des ordres de transbordement Restrictions de transbordement Horizon de transbordement Approvisionnement direct en matières Transbordement dynamique Forcer la plage de transbordement Règles de priorité de la planification Que se passe-t-il si... Dépannage |