| Echantillons d'ordres de contrôle qualité (qmptc1110m000) |  |
| Cette session permet de gérer les échantillons à partir de la taille d'échantillon de l'ordre de contrôle qualité. Le total de toutes les quantités d'échantillons ne peut pas dépasser Taille maximum. Une fois que vous avez créé un ordre de contrôle qualité (mais avant que le contrôle qualité puisse être effectué), vous devez prélever un échantillon qui soit représentatif de cet ordre de contrôle ou du lot complet. Vous pouvez prélever plusieurs échantillons mais la quantité totale de ces derniers ne peut pas dépasser la taille d'échantillon indiquée pour l'ordre de contrôle qualité. Pour qu'un ordre de contrôle soit achevé, il faut que la quantité de l'échantillon totale égale la taille de l'échantillon. Pour pouvoir gérer des échantillons, il convient d'abord de gérer les contrôles qualité dans la session Ordres de contrôle (qmptc1100m000). Il n'est pas possible de modifier les échantillons dont les données de test on déjà été saisies.
Champs | Description
Ordre | Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus.
Ordre | Le statut de contrôle indique le statut de l'ordre de contrôle qualité.
Article | article Remarque Les articles standard sont désignés par un code Article. Les articles segmentés se composent d'un segment code Projet et d'un segment de base Article (code Article de l'article spécifique). Les segments dont un article peut être constitué sont définis dans la session Segmentation codes Articles (tcibd0500m000). Remarque La combinaison qualité de l'article (définie dans cette session) annule et remplace celle du groupe qualité auquel appartient l'article. Rubriques liées Utilisation des codes
Taille maximum | La taille maximum correspondant à la quantité de l'échantillon dépend du type de test. - 100 % ou Echantillonnage simple: Taille maximum = Taille de l'échantillon - Echantillonnage continu: Taille maximum = ( Quantité d'ordre/ Fréquence ) x Taille de l'échantillon Dans le cas de l'échantillonnage continu, l'échantillon est égal à la taille de l'échantillon.
Taille maximum | unité
Quantité totale | Quantité totale de tous les échantillons. A la fin, la quantité doit être égale à la taille de l'échantillon.
Echantillon | échantillon
Quantité testée | quantité testée
Quantité de l'échantillon | quantité de l'échantillon
Date | Date à laquelle un échantillon est prélevé.
Origine | Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié.
Origine de l'ordre | Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité.
Numéro de ligne | Numéro qui figure sur l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Ce numéro peut être : le numéro de position de la ligne de commande client, le numéro de position de la ligne de commande fournisseur, le numéro de position dans la nomenclature, si l'origine est Gamme (TI), le numéro d'opération.