| Affichage des contrôles (historique) (tssoc2551m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les résultats des contrôles effectués sur un article sérialisé. Vous pouvez également définir des critères de recherche pour obtenir une liste donnée de contrôles effectués sur un article sérialisé. Après avoir indiqué les valeurs appropriées dans les champs A et De, cliquez sur le bouton Appliquer pour afficher les informations correspondantes sur les contrôles de l'article sérialisé. Remarque Une fois toutes les données du contrôle saisies, ERP LN copie immédiatement dans la session Affichage des contrôles (historique) (tssoc2551m000) les résultats du contrôle inclus dans la session Contrôles (tssoc2550m000) Lorsque vous supprimez les données des contrôles de la session Contrôles (tssoc2550m000), elles sont également supprimées de la session Affichage des contrôles (historique) (tssoc2551m000). Si la case à cocher Utiliser les mesures est désactivée dans la session Paramètres Planification des services (tsspc0100m000), vous ne pouvez pas utiliser cette session. ERP LN affiche alors un message.
Champs | Description
Article | Code de l'article sérialisé pour lequel les contrôles sont enregistrés. Ce code est constitué du code projet et du code article.
Numéro de série | Numéro de série de l'article sérialisé.
Mesure | Code de la mesure sur laquelle est basé le contrôle.
Séquence | Numéro de séquence identifiant une mesure unique pour chaque article.
Heure d'enregistrement | Heure à laquelle la mesure est effectuée. Ce champ indique l'heure d'enregistrement du contrôle. Remarque Le champ doit être lié à un ordre de service et il ne peut être renseigné que si la ligne de prestation a le statut Lancé ou Terminé.
Valeur de norme dépendante | La valeur de norme dépendante détermine à quel moment la maintenance est nécessaire pour l'article sérialisé du cluster.
Valeur de norme dépendante | Unité de la quantité de mesure définie pour la variable dépendante de la mesure.
Valeur dépendante | Unité de mesure qui, conjointement avec une valeur de norme (et une valeur de début), détermine le moment où des prestations de maintenance doivent être exécutées.
Valeur dépendante | Unité de la quantité de mesure définie pour la variable dépendante de la mesure.
Valeur indépendante | Dans le cas de valeurs de compteur ou de prestations prévues, la variable indépendante du type de mesure est de type temps. Dans le cas d'un contrôle prévu, elle peut également être associée à l'utilisation. Exemple Un pneu compte deux variables : le nombre de kilomètres parcourus et la profondeur de la moulure. Chaque kilomètre parcouru par le pneu réduit la profondeur de la moulure de celui-ci. Dans ce cas, la variable indépendante est le nombre de kilomètres parcourus et est associée à l'utilisation du pneu. La variable dépendante est la profondeur de la moulure du pneu.
Valeur indépendante | Unité de la quantité de mesure définie pour la variable indépendante de la mesure.
Ordre lié | Code de l'ordre de service lié, dans le cadre duquel le contrôle a été effectué.
Prestation liée | Code de la prestation liée.
Commandes | Description
Contrôles | Permet de lancer la session Contrôles (tssoc2550m000).
Appliquer | Cliquez sur ce bouton pour rechercher la liste des contrôles effectués sur un article sérialisé, en fonction des critères de recherche définis. Saisissez les informations appropriées dans les champs A et De suivants : Mesure Variable indépendante Valeur dépendante Prestation liée Heure d'enregistrement
Suppr. de l'historique des contrôles des articles sérialisés | Permet de lancer la session Suppr. de l'historique des contrôles des articles sérialisés (tssoc2250m000).