| Actualisation et gel des ordres d'assemblage (tiapl3203m000) |  |
| Cette session permet de mettre à jour les ordres d'assemblage dans Contrôle d'assemblage pour les variantes de produits présentes dans Planification de l'assemblage. Dans cette session, il est également possible de geler les ordres d'assemblage compris dans l'horizon figé. Remarque Vous ne pouvez lancer cette session que si la société actuelle est définie en tant que société principale dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000). Les différences entre la création et l'actualisation des ordres d'assemblage sont les suivantes : La date de sortie de ligne planifiée de la variante de produit n'est pas évaluée en fonction de l'horizon figé de l'ordre d'assemblage, mais par rapport à l'horizon figé d'actualisation. La mise à jour d'un ordre d'assemblage peut être partielle, c'est à dire appliquée à certains segment uniquement. Les ordres d'assemblage de poste gelés ne sont pas mis à jour. Les ordres d'assemblage de poste compris dans l'horizon figé des segments peuvent être gelés après leur mise à jour. Les ordres d'assemblage ne sont actualisés que si les conditions suivantes sont remplies : Le Statut assemblage dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000) est Planifié. La case A supprimer est désélectionnée dans les détails de la session Variantes de produits (tiapl3500m000). La Date de sortie de ligne planifiée dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000) précède l'horizon figé d'actualisation de la ligne d'assemblage de sortie. L'horizon figé d'actualisation est défini pour chaque ligne d'assemblage, dans les détails de la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000). Le Statut de la structure de ligne d'assemblage de sortie, affiché dans la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000), est Actualisé. L'article possède les caractéristiques suivantes : Le type d'article est Générique. L'article est Sérialisé. Les données de commande d'article existent. Le système de commande d'article est FLB. Si vous sélectionnez les données dans la session en cours à l'aide de la fonction Zoom pour accéder aux sessions liées, seuls les lignes d'assemblage, les variantes de produits et les articles génériques répondant à ces critères peuvent être sélectionnés. L'horizon figé et la date de sortie de ligne planifiée n'ont toutefois aucune incidence sur les sélections effectuées. L'actualisation d'un ordre d'assemblage correspond à l'actualisation des ordres d'assemblage de poste correspondants. La session en cours permet également de geler les ordres d'assemblage de poste. Par conséquent, les modifications de leur contenu ne sont plus traitées automatiquement. Les ordres d'assemblage de poste gelés sont uniquement modifiables manuellement dans Contrôle d'assemblage. Ils sont gelés si les conditions suivantes sont remplies : la case Geler est cochée. La date de début du segment de ligne, déterminée lors du séquencement de l'ordre d'assemblage, est comprise dans l'horizon figé du segment de ligne de l'ordre d'assemblage de poste. L'horizon figé est défini dans la session Segments de lignes (tiasl1540m000). Les segments précédents, autrement dit les segments plus proches du début de la ligne d'assemblage, sont déjà gelés. L'ordre d'assemblage de poste est séquencé. Cette opération est effectuée dans Contrôle d'assemblage par ordre d'assemblage. Il existe un ordre d'assemblage pour chaque société. Pour bien comprendre le processus d'actualisation, vous devez connaître la fonction des variantes de postes d'assemblage. Les ordres d'assemblage sont constitués d'ordres d'assemblage de poste. Le contenu réel des ordres d'assemblage de poste est stocké dans les variantes de postes d'assemblage. Ces variantes contiennent les pièces d'assemblage et les opérations requises pour un poste d'assemblage spécifique. Elles peuvent être réutilisées, autrement dit également employées pour d'autres ordres d'assemblage, si ces derniers nécessitent les mêmes pièces d'assemblage et opérations sur le poste d'assemblage concerné. Ces variantes permettent ainsi de réduire les données inutiles et d'améliorer les performances. Chaque variante est identifiée par un code unique. L'actualisation des ordres d'assemblage est un processus complexe, car de nombreuses données doivent être combinées. Le flux de ce processus peut être décrit de la manière suivante : Selon la sélection des variantes de produits dans la session en cours, les structures de variantes de produits sont générées. Pour consulter une explication détaillée de ce processus, reportez-vous à l'aide en ligne relative à la session Création de structures de variantes de produits (tiapl3210m000). Notez que la structure de variante de produit n'est générée que si la case Structure de variante de produit externe est désélectionnée dans les détails de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000). Si cette case est cochée, ERP LN utilise la structure de variante de produit existante. Les informations relatives aux ordres d'assemblage sont extraites de Contrôle d'assemblage. Les segments de lignes déjà gelés ne sont pas pris en compte pour l'actualisation de l'ordre d'assemblage. Les ordres d'assemblage de poste non séquencés ne peuvent pas être gelés. Les codes Variante de poste d'assemblage doivent être extraits pour les ordres d'assemblage de poste qui ne sont pas gelés. Une recherche est effectuée dans la structure de ligne, depuis la fin de la ligne d'assemblage de sortie jusqu'au début de la ligne d'assemblage d'approvisionnement. Pendant la recherche, les pièces d'assemblage et les opérations liées à un module d'étude sont déterminées. Ces informations permettent d'en recueillir d'autres à des fins de comparaison et/ou de création de variantes de postes d'assemblage. Ces informations sont issues des structures de pièces d'assemblage et d'opérations mononiveau, et sont évaluées en fonction des dates et des unités d'application. Les matières et les opérations requises sont enregistrées pour chaque poste d'assemblage. Pour chaque poste, un code Variante de poste d'assemblage unique est calculé afin d'identifier les matières et les opérations requises pour ce poste. Ces codes sont ensuite comparés aux codes des variantes déjà utilisés par les ordres d'assemblage de poste. Si, pour un ordre spécifique, le code Variante calculé est différent du code existant, une mise à jour est requise. En effet, une modification a été apportée aux pièces d'assemblage et/ou aux opérations. Les ordres d'assemblage sont actualisés, ce qui signifie que les ordres d'assemblage de poste sont mis à jour selon les nouvelles variantes ou d'autres variantes de postes d'assemblage. Si nécessaire, de nouvelles variantes de postes d'assemblage sont créées et envoyées à Contrôle d'assemblage; sinon, les variantes existantes sont utilisées. Si tous les ordres d'assemblage de poste d'une ligne d'assemblage ont été gelés, la case Gelé est cochée dans la session Variante de produit - Lignes d'assemblage (tiapl3520m000). Si tous les ordres d'assemblage sont gelés pour la variante de produit, le Statut assemblage dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000) est Gelé. Une fois les ordres d'assemblage actualisés et/ou gelés, un état d'achèvement est créé. Cliquez sur Créer une tâche pour ajouter la session en cours à une tâche et exécuter cette session en mode de traitement par lot. Rubriques liées Présentation de la planification de l'assemblage Ordres d'assemblage
Champs | Description
Ligne d'assemblage de sortie | Ligne d'assemblage de sortie de la variante de produit. Le Statut de la structure de ligne d'assemblage de sortie, affiché dans la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000), doit être Actualisé. Lors de la sélection d'une ligne d'assemblage à l'aide de la fonction Zoom depuis ce champ pour accéder à la session liée, il est uniquement possible de sélectionner les lignes dont le Statut de la structure de ligne d'assemblage est Actualisé.
Ligne d'assemblage de sortie | Ligne d'assemblage de sortie de la variante de produit. Le Statut de la structure de ligne d'assemblage de sortie, affiché dans la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000), doit être Actualisé. Lors de la sélection d'une ligne d'assemblage à l'aide de la fonction Zoom depuis ce champ pour accéder à la session liée, il est uniquement possible de sélectionner les lignes dont le Statut de la structure de ligne d'assemblage est Actualisé.
Variante de produit | Variante de produit dont les ordres d'assemblage sont actualisés et/ou gelés. Les conditions suivantes s'appliquent à la variante de produit : Le Statut assemblage, qui apparaît dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000), est Planifié. La case A supprimer est désélectionnée dans les détails de la session Variantes de produits (tiapl3500m000). La Date de sortie de ligne planifiée de la variante de produit, affichée dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000), est antérieure à l'horizon figé d'actualisation de la ligne d'assemblage de sortie. L'horizon figé d'actualisation est défini pour chaque ligne d'assemblage, dans les détails de la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000). Si vous sélectionnez une variante de produit à l'aide de la fonction Zoom depuis ce champ pour accéder à la session liée, les deux premières conditions sont automatiquement remplies.
Variante de produit | Variante de produit dont les ordres d'assemblage sont actualisés et/ou gelés. Les conditions suivantes s'appliquent à la variante de produit : Le Statut assemblage, qui apparaît dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000), est Planifié. La case A supprimer est désélectionnée dans les détails de la session Variantes de produits (tiapl3500m000). La Date de sortie de ligne planifiée de la variante de produit, affichée dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000), est antérieure à l'horizon figé d'actualisation de la ligne d'assemblage de sortie. L'horizon figé d'actualisation est défini pour chaque ligne d'assemblage, dans les détails de la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000). Si vous sélectionnez une variante de produit à l'aide de la fonction Zoom depuis ce champ pour accéder à la session liée, les deux premières conditions sont automatiquement remplies.
Article De | Article générique dont la structure est générée. Cet article est en principe l'article principal (de niveau supérieur). Tous les modules d'étude liés à cet article ou à l'un de ses sous-articles sont pris en compte.
Article A | Article générique dont la structure est générée. Cet article est en principe l'article principal (de niveau supérieur). Tous les modules d'étude liés à cet article ou à l'un de ses sous-articles sont pris en compte.
Geler | Si cette case est cochée, les ordres d'assemblage de poste qui constituent l'ordre d'assemblage sont gelés, ce qui signifie que les modifications apportées au contenu des ordres ne sont plus traitées automatiquement. Ils sont gelés si les conditions suivantes sont remplies : La date de début du segment de ligne, déterminée lors du séquencement de l'ordre d'assemblage, est comprise dans l'horizon figé du segment de ligne de l'ordre d'assemblage de poste. L'horizon figé est défini dans la session Segments de lignes (tiasl1540m000). Les segments précédents, autrement dit les segments plus proches du début de la ligne d'assemblage, sont déjà gelés. L'ordre d'assemblage de poste est séquencé. Cette opération est effectuée dans Contrôle d'assemblage par ordre d'assemblage. Un ordre d'assemblage a été créé pour chaque société. Remarque Juste avant qu'il ne soit gelé, l'ordre d'assemblage de poste est mis à jour pour la dernière fois, le cas échéant. Les ordres d'assemblage de poste gelés sont uniquement modifiables manuellement dans Contrôle d'assemblage. Dans ce cas, une variante de poste d'assemblage propre à l'ordre est créée afin d'éviter que les modifications apportées n'affectent également d'autres ordres d'assemblage de poste utilisant la même variante.
Commandes | Description
Afficher messages | Cliquez sur ce bouton pour afficher les messages d'erreur, le cas échéant.