| Dimensions d'une unité de manutention, exemple C |  |
| Cet exemple décrit les dimensions des unités de manutention dans une hiérarchie d'emballage dans laquelle l'unité mère ne possède pas d'emballage et les unités filles comportent des emballages différents. Aucun emballage n'est défini pour l'unité de manutention HU00D. L'unité de manutention HU00D comporte 10 unités filles. Cinq unités filles ont un emballage interne défini par l'utilisateur de type Boîte A, tandis que les cinq autres ont un emballage de type Boîte B. Les emballages ont les dimensions suivantes :
Dimensions | Boîte A | Boîte B
--- | --- | ---
Largeur | 0,1 m | 0,25 m
Profondeur | 0,25 m | 0,5 m
Hauteur | 0,05 m | 0,2 m
Superficie | 0,025 m2 | 0,125 m2
Volume | 0,00125 m3 | 0,025 m3
Dans de tels cas, les dimensions sont calculées comme suit : Largeur Largeur agrégée de l'emballage interne le plus large. Dans cet exemple, la boîte B est plus large, par conséquent la largeur agrégée des boîtes B, 5 * 0,25 = 1,25, détermine la largeur de l'unité mère. Profondeur La profondeur de chaque type d'emballage interne alloué aux unités filles est ajoutée pour l'unité mère. Si la profondeur de l'emballage interne Boîte A est de 0,25 et la profondeur de l'emballage Boîte B est de 0,5, la profondeur agrégée de l'unité mère est 0,75. Hauteur La hauteur de l'emballage le plus haut détermine la hauteur de l'unité mère. Si la hauteur de l'emballage interne Boîte A est de 0,05 et que la hauteur de l'emballage interne Boîte B est de 0,2, la hauteur de l'unité mère est de 0,2. Superficie La superficie agrégée de chaque type d'emballage interne des unités filles détermine la superficie de l'unité mère. Dans l'exemple, la superficie de l'unité mère est de (5 * 0,025) + (5 * 0,125) = 0,75 m2. Volume Le volume agrégé des emballages des unités filles détermine le volume de l'unité mère. Dans l'exemple, la superficie de l'unité mère est de (5 * 0,025) + (5 * 0,125) = 0,75 m2. Poids Le poids net est le poids agrégé des articles contenus dans l'unité de manutention, tandis que le poids brut est le poids agrégé des articles contenus dans l'unité de manutention ajouté au poids agrégé de tous les emballages présents dans la hiérarchie d'emballage. |