| Définition de méthodes de contrôle pour les opérations |  |
| Configuration des méthodes de contrôle pour les opérations Si la case Gamme (TI) de la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000) est cochée, vous pouvez utiliser l'application Contrôle de qualité (QM) pour contrôler les produits des opérations. Vous pouvez définir les exigences de qualité pour chaque opération dans Contrôle de qualité (QM). Si vous cochez la case Gamme (TI) de la session Paramètres Quality Management (qmptc0100m000), vous pouvez effectuer un zoom vers la session Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000) depuis la session Planification de la production (tisfc0110m000). Vous avez le choix entre 4 méthodes pour déterminer les interactions entre le module Pilotage de l'atelier et l'application Contrôle de qualité (QM) en ce qui concerne les opérations de routage : Vous contrôlez les sous-ensembles mais les ordres de contrôle qualité ne modifient en aucun cas les opérations (méthode A) ; Vous devez contrôler les sous-ensembles avant de pouvoir déclarer une opération achevée. Vous pouvez cependant déclarer une quantité achevée ou rejetée sans tenir compte des résultats des tests (méthode B). Vous devez contrôler les sous-ensembles avant de pouvoir déclarer les quantités achevées ou rejetées. Les contrôles qualité génèrent des recommandations pour les quantités achevées ou rejetées (méthode C). Vous devez contrôler les sous-ensembles avant de pouvoir déclarer les quantités achevées ou rejetées. Les résultats des contrôles qualité déterminent la quantité achevée ou rejetée. Vous ne pouvez pas modifier ces quantités (méthode D). Les champs suivants déterminent la méthode à utiliser parmi les méthodes mentionnées ci-dessus : Méthode de blocage pour contrôles QM seulmt recommandé Ces champs sont accessibles dans la session Ordres standard par origine (qmptc1120m000). ERP LN applique la méthode A, si les conditions suivantes sont réunies : Méthode de blocage pour contrôles = Continuer La case QM seulmt recommandé est cochée. ERP LN applique la méthode B, si les conditions suivantes sont réunies : Méthode de blocage pour contrôles = Bloquer à la fin de l'opération La case QM seulmt recommandé est cochée. ERP LN applique la méthode C, si les conditions suivantes sont réunies : Méthode de blocage pour contrôles = Bloquer lors de l'opération La case QM seulmt recommandé est cochée. ERP LN applique la méthode D, si les conditions suivantes sont réunies : Méthode de blocage pour contrôles = Bloquer lors de l'opération La case QM seulmt recommandé n'est pas cochée. ERP LN détermine la valeur de ces champs à partir des données que vous saisissez dans les sessions précédentes : Combinaisons qualité (qmptc0111m000) Ordres spécifiques par origine (qmptc0149m000) Rubriques liées Utilisation de QM pour des opérations de fabrication Utilisation de QM pour les produits d'ordres de fabrication Utilisation de QM pour les matières d'ordres de fabrication |