| Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000) |  |
| Cette session permet de gérer les lignes d'ordre de contrôle qualité. Une ligne de contrôle qualité est disponible pour chaque combinaison aspect/caractéristique. Les données liées à la caractéristique peuvent être modifiées pour cet ordre spécifique. Onglets Général Détails sur les caractéristiques. Données de test Détails sur la méthode de test. Normes Détails sur la norme et les limites des résultats de test. Remarque Vous ne pouvez pas modifier un enregistrement s'il existe déjà des données de test pour la ligne. Si le statut de la ligne d'ordre est Terminé, il n'est pas possible d'ajouter de nouvelles lignes pour cet ordre d'origine. Rubriques liées Contrôles qualité standard
Champs | Description
Ordre | Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus.
Numéro de ligne | Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature.
Ordre | Le statut de ligne d'ordre indique le statut actuel de la ligne d'ordre de contrôle qualité. Ce statut est modifié dans diverses sessions : Lignes d'ordre de contrôle qualité (qmptc1101m000) (disponible) Impression des ordres de contrôle (qmptc1400m000) (imprimé) Echantillon de données de test par caractéristique (qmptc1115m000) (actif) Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000) (actif) Achever/traiter les ordres de contrôle qualité (qmptc1202m000) (achevé)
Aspect | aspects
Caractéristique | caractéristique
Type de la caractéristique | Type de la valeur mesurée.
Unité de la caractéristique | algorithme Remarque Vous ne pouvez utiliser le champ Algorithme que si vous avez saisi Algorithme dans le champ Méthode. Saisissez le nom de l'algorithme utilisé pour calculer la caractéristique.
Caractéristique pour l'algorithme | Si cette case est cochée, cette caractéristique peut être utilisée comme variable ou comme constante dans l'algorithme d'une autre caractéristique.
Groupe d'options | Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | valeur ph
Test | test Litmus
Options | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
Remarque Vous pouvez saisir un groupe d'options si le champ Type de la caractéristique contient Option.
Méthode | Type de valeur de caractéristique ou façon dont la valeur de caractéristique est calculée.
Algorithme | algorithme Remarque Vous ne pouvez utiliser le champ Algorithme que si vous avez saisi Algorithme dans le champ Méthode. Saisissez le nom de l'algorithme utilisé pour calculer la caractéristique.
Date de début réelle | Date à laquelle les premières données sont saisies pour l'ordre de contrôle qualité. Cette date est mise à jour dans les sessions Echantillon de données de test par caractéristique (qmptc1115m000) et Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000); elle ne peut pas être modifiée.
Date réelle d'achèvement | Date à laquelle l'ordre de contrôle qualité est déclaré achevé. Cette date est mise à jour dans la session Achever/traiter les ordres de contrôle qualité (qmptc1202m000); elle ne peut pas être modifiée.
Test | Examen ou contrôle effectué sur une caractéristique. Il est possible de lier un ou plusieurs tests à une caractéristique.
Zone de test | zones de test
Test destructif | Si cette case est cochée, le test est destructif et l'article ne peut plus être utilisé après ce test.
Type de résultat | Type de résultat figurant dans l'état destiné à l'utilisateur.
Unité de test | unité de test Remarque L'unité de caractéristique est la valeur par défaut. L'unité de test et l'unité de caractéristique doivent correspondre à la même quantité physique.
Norme de test | Norme habituellement employée pour le test. Par exemple, une norme DIN.
Qualification | qualification
Employé | Personne qui effectue le test pour cette caractéristique.
Instrument | Outil utilisé pendant les tests de qualité pour mesurer des caractéristiques données d'un article. Exemple
instrument | acidimètre
Caractéristique | Valeur du pH
Valeur fixe de caractéristique | Valeur de la caractéristique qui est déterminée une fois pour toutes. Valeur de la caractéristique qui est déterminée une fois pour toutes. La valeur fixe de la caractéristique est comparée aux résultats de test saisis dans l'une des sessions suivantes : Echantillon de données de test par caractéristique (qmptc1115m000) Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000) Remarque Ce champ n'est applicable que si le contenu du champ Méthode est Fixe. Si la valeur indiquée pour le champ Type de la caractéristique est Nombre entier, le champ Valeur fixe de caractéristique est arrondi à la valeur d'entier la plus proche.
Exemple
Saisie de l'utilisateur | Valeur arrondie
5 | 11
4 | 10
6 | 11
Standard de la caractéristique | Norme habituellement employée pour les caractéristiques. Par exemple, une norme DIN.
Norme | La norme est la qualité souhaitée pour cette caractéristique, exprimée en unité de caractéristique. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Fixe dans le champ Méthode ou Option dans le champ Type de la caractéristique.
Norme | La norme est la qualité souhaitée pour cette caractéristique, exprimée en unité de caractéristique. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Fixe dans le champ Méthode ou Option dans le champ Type de la caractéristique.
Limite supérieure. | unité
Limite supérieure | Saisissez la valeur de caractéristique la plus haute, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite supérieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme.
Limite inférieure. | Saisissez la valeur de caractéristique la plus basse, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite inférieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme.
Limite inférieure | Saisissez la valeur de caractéristique la plus basse, exprimée en unité de caractéristique, pour laquelle la qualité est acceptable. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite inférieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme.
Commandes | Description
Valider l'algorithme | Vérifie la validité des données d'algorithme spécifiques de l'ordre.