| Exemples de procédures de création de chargement |  |
| Ces exemples décrivent les résultats de chaque étape exécutée par le moteur de création de chargement pour créer des chargements et des expéditions à partir d'un groupe d'ordres de transport. Les ordres de transport combinés, créés à la première étape, ainsi que les arrêts et les trajets, créés à la deuxième étape, sont des données intermédiaires utilisées pour analyser les résultats réels de la planification, les chargements et les expéditions créés à l'étape finale. Sont tout d'abord affichées les données d'entrée pour lesquelles les plans de chargement sont créés. Les données d'entrée fournissent les informations suivantes : deux groupes d'ordres de transport ; les groupes de moyens de transport utilisés pour l'acheminement des marchandises recensées dans les deux groupes d'ordres de transport ; les transporteurs qui acheminent les marchandises ; l'itinéraire standard et le plan de transport suivis par les transporteurs pour acheminer les marchandises ; les distances et les temps de déplacement entre les adresses de chargement et de déchargement des deux groupes d'ordres de transport. Pour le premier groupe d'ordres de transport, les plans de chargement sont créés à l'aide des méthodes Expédition directe et Groupage. Pour le deuxième groupe d'ordres de transport, un plan de chargement est créé à l'aide de la méthode de planification Allotissement. Données d'entrée Pour les ordres de transport suivants, le plan de chargement 1 est créé à l'aide de la méthode de planification Expédition directe et le plan de chargement 2 au moyen de la méthode de planification Groupage:
Ordre de transport | Adresse expéditeur | Adresse destinataire |  | Dates de chargement | Dates de déchargement | Article
001 | Magasin propre | Client A | Au plus tôt | 11-21-03 07:00 | 11-21-03 08:00 | 100 moniteurs
Planifié | 11-21-03 08:00 | 11-21-03 11:00
Au plus tard | 11-21-03 22:00 | 11-21-03 22:00
002 | Magasin propre | Client B | Au plus tôt | 11-21-03 07:00 | 11-21-03 08:00 | 120 moniteurs
Planifié | 11-21-03 08:00 | 11-21-03 11:00
Au plus tard | 11-21-03 22:00 | 11-21-03 23:00
003 | Magasin propre | Client A | Au plus tôt | 11-21-03 07:00 | 11-21-03 08:00 | 100 claviers
Planifié | 11-21-03 08:00 | 11-21-03 11:00
Au plus tard | 11-21-03 22:00 | 11-21-03 22:00
Pour les ordres de transport 001, 002 et 003, le transporteur suivant est disponible :
transporteur, | groupe de moyens de transport, | Vitesse moyenne
--- | --- | ---
Speedex Int Ltd | CM1-Camions 40 m² | 100 km/h
Le plan de chargement 2 utilise l'itinéraire standard MP-A-B. Cet itinéraire standard inclut les adresses regroupant le magasin propre, le client A et le client B. Pour les ordres de transport suivants, le plan de chargement 3 est créé à l'aide de la méthode de planification Allotissement.
Ordre de transport | Adresse expéditeur | Adresse destinataire |  | Dates de chargement | Dates de déchargement | Article
004 | Magasin propre, La Haye, Pays-Bas | Client C, Luton, Royaume-Uni | Au plus tôt | 11-21-03 07:00 | 11-22-03 08:00 | 100 moniteurs
Planifié | 11-21-03 08:00 | 11-22-03 09:00
Au plus tard | 11-21-03 22:00 | 11-22-03 17:00
005 | Magasin du fournisseur, Amsterdam, Pays-Bas | Client D, Windsor, Royaume-Uni | Au plus tôt | 11-21-03 07:00 | 11-22-03 08:00 | 120 moniteurs
Planifié | 11-21-03 08:00 | 11-22-03 09:00
Au plus tard | 11-21-03 21:00 | 11-22-03 17:00
Les ordres de transport 004 et 005 utilisent le plan de transport CPB-SA, Centre Pays-Bas, Sud Angleterre. Ce plan de transport se compose des étapes suivantes :
Type d'étape | Adresse d'origine | Adresse destinataire | Distance[
--- | --- | --- | ---
Collecte | BGN00234 | La Haye, Pays-Bas | BGN04223 | Rotterdam Terminal maritime | 45 km
Collecte | BGN00289 | Amsterdam, Pays-Bas | BGN04223 | Rotterdam Terminal maritime | 65 km
Principal | BGN04223 | Rotterdam Terminal maritime | BGN82266 | Sheerness Terminal maritime, R-U | 350 km
Trajet final | BGN82266 | Sheerness Terminal maritime, R-U | CGB20036 | Luton, R-U | 100 km
Trajet final | BGN82266 | Sheerness Terminal maritime, R-U | CGB21458 | Windsor, R-U | 95 km
L'ordre de transport 004 va de La Haye à Rotterdam par camion. L'ordre de transport 005 va d'Amsterdam à Rotterdam par camion. A Rotterdam, les deux ordres de transport sont chargés dans un cargo qui les achemine vers Sheerness, Royaume-Uni. A Sheerness, les marchandises sont chargées dans des camions qui acheminent l'ordre de transport 004 vers Luton et l'ordre de transport 005 vers Windsor. Pour les ordres de transport 004 et 005, les transporteurs suivants sont disponibles :
transporteur, | groupe de moyens de transport, | Vitesse moyenne
--- | --- | ---
Speedex Int BV | CM1-Camions 40 m² | 100 km/h
TransIt Ltd | CM1-Camions 40 m² | 100 km/h
Overseas Ltd | CV1- Cargos | 30 km/h
Speedex Int BV assure le transport à partir de La Haye, Amsterdam et Rotterdam. Overseas Ltd. achemine les marchandises sur la mer du Nord de Rotterdam vers Sheerness et TransIt Ltd. prend en charge le transport au Royaume-Uni. Pour les ordres de transport de cet exemple, les distances et les temps de déplacement entre les adresses de chargement et de déchargement sont les suivants :
Distances
De | A | km | Temps de déplacement
--- | --- | --- | ---
Magasin propre | Client A | 132 | 1 heure, 19 minutes
Client A | Client B | 40 | 24 minutes
Magasin propre | Client B | 145 | 1 heure, 27 minutes
Magasin propre | Client C | 495 | 13 heures, 7 minutes
Magasin du fournisseur | Client D | 510 | 13 heures, 16 minutes
Les temps de déplacement sont issus des distances et de la vitesse moyenne des groupes de moyens de transport. Remarque Par souci de simplicité, les temps de chargement et de déchargement ainsi que les temps d'attente pour le chargement et le déchargement ne sont pas inclus dans ces exemples. Ordres de transport combinés Pour créer des expéditions et des chargements à partir des ordres de transport, le moteur de création de chargement commence par créer des ordres de transport combinés. Cela suppose le regroupement des lignes d'ordre de transport par adresses de chargement/déchargement, plages horaires et quelques autres attributs, comme cela est expliqué dans Procédure de création d'un chargement. Si la création de chargement est exécutée pour les ordres de transport 001, 002 et 003, le moteur de création de chargement crée les ordres de transport combinés suivants : Ordres de transport 001, 002 et 003 : plan de chargement 1, expédition directe, et plan de chargement 2, groupage
Ordre de transport combiné | Adresse expéditeur | Adresse destinataire | Date de chargement planifiée | Date de déchargement planifiée | Lignes d'ordre de transport combinées
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Ligne/ordre de transport | Article
100001 | Magasin propre | Client A | 11-21-03 08:00 | 11-21-03 11:00 | 001/10 | 100 moniteurs
003/10 | 100 claviers
100002 | Magasin propre | Client B | 11-21-03 08:00 | 11-21-03 11:00 | 002/10 | 120 moniteurs
Le tableau suivant présente les données générales relatives aux ordres de transport combinés ; la session Ordres de transport combinés (fmlbd1520m000) fournit des informations plus détaillées. Les lignes des ordres de transport 001 et 003 sont combinées en ordre de transport combiné 100001, car les dates de chargement/déchargement, les adresses de chargement/déchargement et les autres propriétés des lignes d'ordre correspondent. Remarque Les méthodes de planification utilisées n'ont aucune incidence sur le mode de combinaison des ordres de transport. Les ordres de transport 001, 002 et 003 sont donc combinés de la même manière, que vous utilisiez la méthode de planification Expédition directe, Groupage ou Allotissement. Ordres de transport 004 et 005 : plan de chargement 3, allotissement Si un plan de chargement est créé pour les ordres de transport 004 et 005, les ordres de transport combinés suivants sont créés :
Ordre de transport combiné | Adresse expéditeur | Adresse destinataire | Date de chargement planifiée | Date de déchargement planifiée | Lignes d'ordre de transport combinées
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Ligne/ordre de transport | Article
100001 | Magasin propre | Client C | 11-21-03 08:00 | 11-22-03 09:00 | 004/10 | 100 moniteurs
100002 | Magasin du fournisseur | Client D | 11-21-03 08:00 | 11-22-03 09:00 | 005/10 | 120 moniteurs
Le tableau suivant présente les données générales relatives aux ordres de transport combinés ; la session Ordres de transport combinés (fmlbd1520m000) fournit des informations plus détaillées. Des ordres de transport distincts sont créés pour les ordres 004 et 005 car les dates de chargement/déchargement, les adresses et les autres propriétés des lignes de ces ordres de transport ne correspondent pas. Arrêts et trajets La deuxième étape du processus de création de chargement consiste à créer les arrêts et les trajets à partir des ordres de transport combinés. Ordres de transport 001, 002 et 003 : plan de chargement 1, expédition directe Pour le plan de chargement 1, le moteur de création de chargement crée les arrêts et les trajets suivants :
Trajet | transporteur, | groupe de moyens de transport,
--- | --- | ---
000000000150 | Speedex Int BV | CM1 Camions 40 m²
000000000151 | Speedex Int BV | CM1 Camions 40 m²
Les trajets sont affichés dans la session Trajets (fmlbd2500m000). Le transporteur est sélectionné car il est disponible selon son calendrier et celui des adresses de chargement et de déchargement. De plus, il répond au Critère de sélection du transporteur/LSP utilisé pour le plan de chargement. Le groupe de moyens de transport est sélectionné parce qu'il est associé au transporteur sélectionné et que les propriétés du groupe de moyens de transport et des articles figurant sur les lignes d'ordre de transport, telles que le Code Regroupement ou le Type de transport, ne présentent aucun conflit. Pour plus d'informations sur le Critère de sélection du transporteur/LSP, reportez-vous à Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000). Dans cet exemple, aucun transporteur et aucun groupe de moyens de transport n'ont été indiqués sur les ordres de transport ou sur les lignes d'ordre de transport. Pour le trajet 000000000150, ERP LN a créé le code d'arrêt 100000000001. Ce code inclut un arrêt de chargement et un arrêt de déchargement. Pour le trajet 000000000151, ERP LN a créé le code d'arrêt 100000000002. Ce code inclut un arrêt de chargement et un arrêt de déchargement. Les arrêts sont affichés dans la session Arrêts (fmlbd1500m000).
Plan de chargement | plan de chargement 1, expédition directe
Code d'arrêt | 100000000001
Trajet | 000000000150
Type d'arrêt | Adresse | Date de chargement/déchargement minimum | Date de chargement/déchargement maximum | Date optimale
--- | --- | --- | --- | ---
Chgt | Magasin propre | 11-21-03 07:00 | 11-21-03 20:40 | 11-21-03 09:40
Déch. | Client A | 11-21-03 08:19 | 11-21-03 22:00 | 11-21-03 10:59
Remarque Dans ERP LN, les fractions de minutes sont arrondies à la minute inférieure. Par exemple, un temps de déplacement de 01:19:20 est arrondi à 01:19. Cette conversion a une incidence mineure sur les calculs de planification.
Plan de chargement | plan de chargement 1, expédition directe
Code d'arrêt | 100000000002
Trajet | 000000000151
Type d'arrêt | Adresse | Date de chargement/déchargement minimum | Date de chargement/déchargement maximum | Date optimale
--- | --- | --- | --- | ---
Chgt | Magasin propre | 11-21-03 07:00 | 11-21-03 21:33 | 11-21-03 09:33
Déch. | Client A | 11-21-03 08:27 | 11-21-03 23:00 | 11-21-03 11:00
Pour plus d'informations sur les champs de date de chargement et de déchargement, reportez-vous à Champs de date de chargement et de déchargement pour les arrêts. Ordres de transport 001, 002 et 003 : plan de chargement 2, groupage Pour le plan de chargement 2, le moteur de création de chargement crée les arrêts et les trajets suivants :
Plan de chargement 2
Trajet | transporteur, | groupe de moyens de transport, | Itinéraire standard
--- | --- | --- | ---
000000000153 | Speedex Int BV | CM1 Camions 40 m² | MP-A-B
Le transporteur est sélectionné car il est disponible selon son calendrier et celui des adresses de chargement et de déchargement. De plus, il répond au Critère de sélection du transporteur/LSP utilisé pour le plan de chargement. Le groupe de moyens de transport est sélectionné parce qu'il est associé au transporteur sélectionné et que les propriétés du groupe de moyens de transport et des articles figurant sur les lignes d'ordre de transport, telles que le Code Regroupement ou le Type de transport, ne présentent aucun conflit. Pour plus d'informations sur le Critère de sélection du transporteur/LSP, reportez-vous à Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000). Dans cet exemple, aucun transporteur et aucun groupe de moyens de transport n'ont été indiqués sur les ordres de transport ou sur les lignes d'ordre de transport. L'itinéraire standard a été sélectionné parce qu'il couvre les adresses de chargement et de déchargement des ordres de transport sur lesquels est basé le plan de chargement 2 et qu'il répond au Critère de sélection du transporteur/LSP utilisé pour le plan de chargement. Remarque Le plan de chargement 2, créé à l'aide de la méthode de planification Groupage, comporte un trajet (depuis le magasin propre jusqu'au client A et au client B), sur lequel toutes les marchandises sont transportées à l'aide d'un véhicule unique. Le plan de chargement 1, créé à l'aide de la méthode de planification Expédition directe, comporte deux trajets (le premier depuis le magasin propre jusqu'au client A, et le second depuis le magasin propre jusqu'au client B) qui utilisent chacun un véhicule différent. Pour le trajet 000000000153, ERP LN crée les codes d'arrêt 100000000001 et 100000000002. Le code d'arrêt 100000000001 inclut un arrêt de chargement et un arrêt de déchargement. L'arrêt 100000000002 comporte un arrêt de déchargement.
Plan de chargement | Plan de chargement 2
Trajet | 000000000153
Code d'arrêt | 100000000001
Type d'arrêt | Adresse | Date de chargement/déchargement minimum | Date de chargement/déchargement maximum | Date optimale
--- | --- | --- | --- | ---
Chgt | Magasin propre | 11-21-03 07:00 | 11-21-03 20:40 | 11-21-03 09:32
Déch. | Client A | 11-21-03 08:19 | 11-21-03 22:00 | 11-21-03 10:51
Plan de chargement | Plan de chargement 2
Trajet | 000000000153
Code d'arrêt | 100000000002
Type d'arrêt | Adresse | Date de déchargement minimum | Date de déchargement maximum | Date optimale
--- | --- | --- | --- | ---
Déch. | Client B | 11-21-03 08:43 | 11-21-03 23:00 | 11-21-03 11:15
Pour plus d'informations sur les champs de date de chargement et de déchargement, reportez-vous à Champs de date de chargement et de déchargement pour les arrêts. Remarque Dans ERP LN, les fractions de minutes sont arrondies à la minute inférieure. Par exemple, un temps de déplacement de 01:19:20 est arrondi à 01:19. Cette conversion a une incidence mineure sur les calculs de planification. Ordres de transport 004 et 005 : plan de chargement 3, allotissement Pour le plan de chargement 3, qui inclut les ordres de transport 004 et 005, le moteur de création de chargement crée un trajet pour chaque étape du plan de transport sélectionné pour le plan de chargement. Chaque trajet comporte un arrêt et chaque arrêt inclut un arrêt de chargement et un arrêt de déchargement. Le tableau suivant présente l'ordre de transport, l'étape du plan de transport et l'adresse de chargement/déchargement correspondant à chaque trajet.
Trajet | Ordre de transport | Type d'étape du plan de transport | Adresse de chargement | Adresse de déchargement
--- | --- | --- | --- | ---
000000000154 | 004 | Collecte | Client C, La Haye, Pays-Bas | Rotterdam Terminal maritime
000000000155 | 004 et 005 | Principal | Rotterdam Terminal maritime | Sheerness Terminal maritime, R-U
000000000156 | 004 | Trajet final | Sheerness Terminal maritime, R-U | Client C, Luton, R-U
000000000157 | 005 | Collecte | Client D, Amsterdam, Pays-Bas | Rotterdam Terminal maritime
000000000158 | 005 | Trajet final | Sheerness Terminal maritime, R-U | Client D, Windsor, R-U
Les tableaux suivants présentent les données générales relatives aux arrêts et aux trajets. Les détails complets sont accessibles dans les sessions Arrêts (fmlbd1500m000) et Trajets (fmlbd2500m000).
Plan de chargement | Plan de chargement 3 | - | - | - | -
Plan de transport | CPB-SA | - | - | - | -
Code d'arrêt | 100000000001 | - | - | - | -
Type d'arrêt | Chgt | - | - | - | -
Trajet | Adresse | Date de chargement minimum | Date de chargement maximum | Date optimale | Etape du plan de transport
--- | --- | --- | --- | --- | ---
000000000154 | Magasin propre, La Haye, Pays-Bas | 11-21-03 07:00 | 11-21-03 22:00 | 11-21-03 19:54 | Collecte
000000000155 | Rotterdam Terminal maritime | 11-21-03 07:39 | 11-22-03 04:20 | 11-21-03 20:21 | Principal
000000000156 | Sheerness Terminal maritime, R-U | 11-21-03 19:19 | 11-22-03 16:00 | 11-22-03 08:01 | Collecte
Plan de chargement | Plan de chargement 3 | - | - | - | -
Plan de transport | CPB-SA | - | - | - | -
Code d'arrêt | 100000000001 | - | - | - | -
Type d'arrêt | Déch. | - | - | - | -
Trajet | Adresse | Date de déchargement minimum | Date de déchargement maximum | Date optimale | Etape du plan de transport
--- | --- | --- | --- | --- | ---
000000000154 | Rotterdam Terminal maritime | 11-21-03 07:39 | 11-22-03 04:20 | 11-21-03 20:21 | Collecte
000000000155 | Sheerness Terminal maritime, R-U | 11-21-03 19:19 | 11-22-03 16:00 | 11-22-03 08:01 | Principal
000000000156 | Client C, Luton, R-U | 11-22-03 08:00 | 11-22-03 17:00 | 11-22-03 09:01 | Trajet final
Plan de chargement | Plan de chargement 3 | - | - | - | -
Plan de transport | CPB-SA | - | - | - | -
Code d'arrêt | 100000000002 | - | - | - | -
Type d'arrêt | Chgt | - | - | - | -
Trajet | Adresse | Date de chargement minimum | Date de chargement maximum | Date optimale | Etape du plan de transport
--- | --- | --- | --- | --- | ---
000000000157 | Amsterdam, Pays-Bas | 11-21-03 07:00 | 11-21-03 21:00 | 11-21-03 19:42 | Collecte
000000000158 | Sheerness Terminal maritime, R-U | 11-21-03 19:19 | 11-22-03 16:00 | 11-22-03 08:01 | Trajet final
Plan de chargement | Plan de chargement 3 | - | - | - | -
Plan de transport | CPB-SA | - | - | - | -
Code d'arrêt | 100000000002 | - | - | - | -
Type d'arrêt | Déch. | - | - | - | -
Trajet | Adresse | Date de déchargement minimum | Date de déchargement maximum | Date optimale | Etape du plan de transport
--- | --- | --- | --- | --- | ---
000000000157 | Sheerness Terminal maritime, R-U | 11-21-03 07:39 | 11-22-03 04:20 | 11-21-03 20:21 | Collecte
000000000158 | Client D, Windsor, R-U | 11-22-03 08:00 | 11-22-03 17:00 | 11-22-03 08:58 | Trajet final
Pour plus d'informations sur les champs de date de chargement et de déchargement minimum et maximum, reportez-vous à Champs de date de chargement et de déchargement pour les arrêts. Chargements et expéditions La troisième étape du processus de création de chargement consiste à créer les chargements et les expéditions à partir des arrêts et des trajets créés à l'étape précédente. Ordres de transport 001, 002 et 003 : plan de chargement 1, expédition directe Pour le plan de chargement 1, le moteur de création de chargement crée les chargements et les expéditions suivants :
Chgt | Expédition | Adresse de chargement | Adresse de déchargement | Date de chargement planifiée | Date de déchargement planifiée | Ordre de transport | Ligne d'ordre de transport
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
CH000250 | EXP00105 | Magasin propre | Client A | 21-11-03 09:40 | 21-11-03 10:59 | 001 | 10
CH000250 | EXP00105 | Magasin propre | Client A | 21-11-03 09:40 | 21-11-03 10:59 | 003 | 10
CH000251 | EXP00106 | Magasin propre | Client B | 21-11-03 09:33 | 21-11-03 11:00 | 002 | 10
Les ordres de transport 001 et 003 sont combinés et convertis en expédition EXP00105, qui est incluse dans le chargement CH00250. L'ordre de transport 002, dont la destination est différente, est converti en expédition EXP00106, qui est incluse dans le chargement CH00251. Ces chargements et expéditions sont transportés séparément car les chargements ont été planifiés à l'aide de la méthode Expédition directe. Ordres de transport 001, 002 et 003 : plan de chargement 2, groupage Pour le plan de chargement 2, le moteur de création de chargement crée les chargements et les expéditions suivants :
Chgt | Expédition | Adresse de chargement | Adresse de déchargement | Date de chargement planifiée | Date de déchargement planifiée | Ordre de transport | Ligne d'ordre de transport
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
CH000252 | EXP00107 | Magasin propre | Client A | 21-11-03 09:20 | 21-11-03 10:39 | 001 | 10
CH000252 | EXP00108 | Magasin propre | Client A | 21-11-03 09:20 | 21-11-03 10:39 | 003 | 10
CH000252 | EXP00109 | Magasin propre | Client B | 21-11-03 09:20 | 21-11-03 11:39 | 002 | 10
La méthode de planification Groupage combine les expéditions en chargements lorsque leurs itinéraires se chevauchent. Dans le plan de chargement 2, l'adresse de chargement est la même pour chaque expédition et les adresses de déchargement sont incluses dans l'itinéraire standard sélectionné. Les expéditions de ce plan de chargement empruntent le même itinéraire standard ; elles sont donc groupées dans le même chargement. Ordres de transport 004 et 005 : plan de chargement 3, allotissement Pour le plan de chargement 3, le moteur de création de chargement crée les chargements et les expéditions suivants :
Chgt | Expédition | Adresse de chargement | Adresse de déchargement | Date de chargement planifiée | Date de déchargement planifiée | Ligne/ordre de transport | Type d'étape
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
CH000253 | EXP00110 | Magasin propre | Rotterdam Terminal maritime | 21-11-03 19:54 | 21-11-03 20:21 | 004/10 | Collecte
CH000254 | EXP00111 | Rotterdam Terminal maritime | Sheerness Terminal maritime, R-U | 21-11-03 20:21 | 22-11-03 08:01 | 004/10 | Principal
CH000255 | EXP00112 | Sheerness Terminal maritime, R-U | Client C, Luton, R-U | 21-11-03 09:20 | 21-11-03 11:39 | 004/10 | Trajet final
CH000256 | EXP00113 | Magasin du fournisseur, Amsterdam, Pays-Bas | Rotterdam Terminal maritime | 21-11-03 19:42 | 21-11-03 20:21 | 005/10 | Collecte
CH000254 | EXP00114 | Rotterdam Terminal maritime | Sheerness Terminal maritime, R-U | 21-11-03 20:21 | 22-11-03 08:01 | 005/10 | Principal
CH000257 | EXP00115 | Sheerness Terminal maritime, R-U | Client D, Windsor, R-U | 22-11-03 08:01 | 22-11-03 08:58 | 005/10 | Trajet final
Pour chaque étape de collecte et de trajet final du plan de transport, un chargement distinct est créé car chacune de ces étapes correspond à un itinéraire différent. Chaque chargement possède une expédition. L'étape principale est la partie de l'itinéraire empruntée par toutes les marchandises appartenant à un même chargement (le cargo a une capacité de chargement plus que suffisante pour transporter toutes les marchandises), à savoir le chargement CH000254. Le chargement CH000254 inclut deux expéditions, une pour chaque ordre de transport du plan de chargement 3. La colonne Ligne/ordre de transport du tableau présente les chargements et les expéditions dans lesquels sont transportées les marchandises des ordres de transport. Les dates de chargement planifiées correspondent aux dates optimales des arrêts de chargement. Les dates de déchargement planifiées correspondent aux dates optimales des arrêts de déchargement. La session Lignes d'ordre de transport par plan (fmlbd3150m100) fournit une vue générale des ordres de transport et des lignes d'ordre de transport à partir desquels sont créés les chargements et les expéditions d'un plan. Les détails des expéditions sont accessibles dans les sessions Expéditions (fmlbd3100m000) et Lignes d'expédition (fmlbd3150m000), et les détails des chargements dans la session Chargements (fmlbd4100m000). Rubriques liées Méthodes de planification Exemple d'utilisation des options de déterminant de date planifiée Création de plans de chargement Champs de date de chargement et de déchargement pour les arrêts |