| 完成状態構造からフィジカルブレイクダウンを作成するには |  |
| フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションを使用して、完成状態構造からフィジカルブレイクダウンを作成することができます。 完成状態構造からフィジカルブレイクダウンを作成すると、製造のシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションにあるシリアル番号付品目が、サービスのシリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションに直接コピーされます。フィジカルブレイクダウンは、完成状態構造と同じ構造で作成されます。 注意 完成状態構造からフィジカルブレイクダウンを作成するには、製造を導入する必要があります。導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) セッションの [製造 (TI)] チェックボックスを参照してください。 シリアル番号付品目を見込品目の子品目にすることはできません。 完成状態構造からフィジカルブレイクダウンを作成するには フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションを開始します。 [ソース] フィールドから完成状態構造を選択します。 完成状態構造領域で、コピー元となる完成状態 (最上位) 品目およびシリアル番号を入力または選択します。完成状態 (最上位) 品目を、管理対象のロットとすることはできません。完成状態 (最上位) 品目についてシリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションに完成状態の構成要素データがあることを確認します。完成状態の構成要素データ内にあるシリアル番号のない品目は、品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションに存在する必要があります。それ以外の場合、フィジカルブレイクダウンが作成されません。 [リンク先] セクションの [ターゲット] フィールドから、以下のいずれかを選択します。 クラスタ 品目ブレイクダウンの最上位品目は、フィジカルブレイクダウンに最上位シリアル番号付品目として設定されます。品目ブレイクダウンの全レベルにある構成要素が、正確にシリアル番号付品目にコピーされます。シリアル番号付品目のシリアル番号は、マスクに従って作成されます。 ブレイクダウン 品目ブレイクダウンの最上位品目は、入力するフィジカルブレイクダウンに子品目として存在する必要があります。品目ブレイクダウンの全レベルにある構成要素が、正確にシリアル番号付品目にコピーされます。シリアル番号付品目のシリアル番号は、マスクに従って作成されます。 新規ブレイクダウン ERP LN によりフィジカルブレイクダウンが新規作成されます。 デフォルト領域で、以下の項目を入力または選択します。 新規作成するシリアル番号付品目が属するシリアル番号付品目グループ サービス部署 (オプション) 出庫時間 (オプション) 必要に応じて、処理レポートチェックボックスおよびエラーレポートチェックボックスをオンにします。 作成をクリックします。 クラスタにコピーされる完成状態構造 クラスタ構成が新規作成されます。 完成状態構造の最上位品目が、フィジカルブレイクダウンに最上位シリアル番号付品目として設定されます。 完成状態構造の全レベルにある子品目 (完成状態の構成要素データ) が、正確にフィジカルブレイクダウンにコピーされます。 シリアル番号付の完成状態の構成要素が、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションにコピーされます。シリアル番号のない完成状態の構成要素が、品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションにコピーされます。 ブレイクダウンにコピーされる完成状態構造 完成状態構造の最上位品目は、入力するフィジカルブレイクダウンに子品目として存在する必要があります。 完成状態構造の全レベルにある子品目 (完成状態の構成要素データ) が、正確にフィジカルブレイクダウンにコピーされます。 シリアル番号付の完成状態の構成要素が、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションにコピーされます。シリアル番号のない完成状態の構成要素が、品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションにコピーされます。 新しいブレイクダウンにコピーされる完成状態構造 完成状態構造の全レベルにある子品目 (完成状態の構成要素データ) が、正確にフィジカルブレイクダウンにコピーされます。 シリアル番号付の完成状態の構成要素が、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションにコピーされます。シリアル番号のない完成状態の構成要素が、品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションにコピーされます。 関連トピック クラスタレイアウト例 |