| 部品表ラインのコピーまたはスキップ (tipcs2235m000) |  |
| セッションの目的： 対話式のコピーアクションの際に、部品表ラインをコピーまたはスキップします。
フィールド | 説明
製造品目 | 製造品目のコード
位置 | 部品表の製造品目と構成品目との特定の組を識別する参照番号。位置番号は、特定期間の構成品目の使用率を参照する際に使用する連番でさらに分割されます。
/ | 部品表連番により、各位置に対して複数の構成要素品目を定義できます。これらの交換可能な構成要素は、日付が有効な場合には異なる日付を持つことができます。 ERP LN では、部品表の品目を置換するときも連番を使用します。 例 8 月まで、発注先 A から購入するフレームで自転車を作成するとします。しかし、8 月以降は発注先 B から購入する同じフレームを使用します。2 番目のフレームのために新規 BOM 位置番号を使用しないでください。代りに、新しい連番を使用します。
品目 | 通常利用できる購買品目、資材、半組立品、または完成品 顧客の指定に応じた特定プロジェクトに対して製造される品目以外の品目は、すべて標準品目として定義されます。反対の用語はカスタマイズ品目です。 標準品目には、次のオーダ方針があります。 見込 受注
オーダ方針 | 品目の製造方法またはオーダ方法を管理するオーダパラメータ 次の値を指定できます。 見込: 品目の製造または購買は、顧客オーダに関係なく行われます。 受注: 品目の製造または購買は、品目に対して顧客オーダが登録されている場合にのみ行われます。
製造品目 | 新しい製造品目を作成するためにコピー元の品目をコピーする未定義の製造品目
品目 | 部品表ラインをコピーするコピー先の品目