| 部品表の出力(マルチレベル) (tibom1411m000) |  |
| セッションの目的: 製品構造のすべての部品表レベルで、品目とその全構成要素についての資材のマルチレベル部品表が出力されます。 部品表を出力する品目を選択します。出力する部品表ラインを指定するには、構成フィールドを使用します。 [出力] をクリックしたら、4 種類の部品表から選択できます。 数量付き部品表は、作業、倉庫、長さ、幅、単位数、在庫単位、および正味数量を含む部品表データを出力します。 仕損付き部品表は、改訂、発効日、失効日、仕損の割合と数量、および備考を含む部品表データを出力します。 製造データ付き部品表は、改訂、発効日、失効日、リードタイムオフセット、産出率総計計画、工順仕損総計計画、およびファントムであるか否かの情報を含む部品表データを出力します。 プロパティ付き部品表は、発効日、失効日、発効と失効変更オーダなどを出力し、さらに構成要素品目が、標準構成かどうか、有効化構成かどうか、CHM と EDM のいずれにリンクされているかどうかなどの情報を含む部品表データを出力します。 出力されたマルチレベル部品表には、製造品目ごとに、すべてのレベルの構成要素が表示されます。 例 製造品目: 150100 自転車 ヨーロッパ
レベル | 位置 | 品目 | 記述
--- | --- | --- | ---
1 | 10 | 150101 | フレーム
1 | 20 | 160200 | ホイール
2 | 10 | 200135 | スポーク
2 | 20 | 200100 | ハブ
3 | 10 | 210100 | ハブケース
3 | 20 | 210110 | ボールベアリング
レベル 2 の構成要素は、レベル 1 の品目を作るために使用されます。ホイールは、ハブとスポークで構成されます。ハブケースとボールベアリング (レベル 3) はハブの構成要素です。 要約マルチレベル部品表を出力するには、マルチレベル部品表の出力(要約) (tibom1414m000) セッションを使用します。シングルレベル部品表を出力するには、部品表の出力(シングルレベル) (tibom1410m000) セッションを使用します。 関連トピック マルチレベル部品表の構造 仕損および産出率 参照指示の概要 部品表の代替資材 [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
テキストの言語を出力 | 事前に選択したテキストを出力する言語のコードを入力します。 テキスト出力のためのチェックボックスを 1 つもオンにしていない場合は、コードを入力できません。
選択範囲
品目開始 | 製造のいずれかのモジュールに出現する品目。一般/製造部品表または一般/製造工順で使用される購買品目、製造品目または一般品目です。
品目終了 | 製造のいずれかのモジュールに出現する品目。一般/製造部品表または一般/製造工順で使用される購買品目、製造品目または一般品目です。
構成 | 部品表ラインを出力する品目の構成 特定の有効化コードについて部品表を出力するには、特定を選択して有効化コードを入力します。 標準構成について部品表を出力するには、標準を選択します。 すべての部品表ラインを出力するには、すべてを選択します。
有効化コード | 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインまたは販売見積ライン上の参照番号 関連トピック 有効化構成の概要
この日付の構成要素および工順の有効性をチェック | このチェックボックスがオンの場合、この日付の構成要素および工順の有効性をチェックフィールドに指定されている日付の構成要素品目および工順が有効かどうか、ERP LN によってチェックされます。
この日付の構成要素および工順の有効性をチェック | 構成要素の有効性をチェックする日付を入力します。 この日付の構成要素および工順の有効性をチェックチェックボックスがオンの場合は、日付を入力できます。
累計オーダリードタイム (COLT) 詳細を出力 | このチェックボックスがオンの場合、累計オーダリードタイム (COLT) の情報がレポートに出力されます。非累計オーダリードタイムおよびその他のリードタイムの情報も含まれます。 この情報は、オーダ計画範囲とマスタ計画範囲が十分であることを計画者が確認するために役立ちます。 関連トピック 累計オーダリードタイムと範囲
オプション
製品バリアントのオプションを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 製品バリアントのオプションが出力されます。
資材-工順関係を出力 | このチェックボックスがオンの場合、構成要素品目に関する資材-工順関係が出力されます。 資材-工順関係は、部品表ライン - 資材-工順関係 (tibom0140m000) セッションで定義します。
作業テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 工順作業 (tirou1102m000) セッションで作成したテキストがすべて出力されます。 テキストを作成または編集するには 工順作業 (tirou1102m000) セッションを開始します。 作業をダブルクリックします。 [テキスト] ボタンをクリックします。 注意 作業の出力チェックボックスをオンにしないと、このチェックボックスをオンにできません。
代替資材 | このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされた代替資材がレポートに出力されます。 関連トピック 部品表の代替資材
購買部品表を展開 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN ではタイプが購買の品目の部品表構造も出力されます。
作業の出力 | このチェックボックスがオンの場合、各構成要素品目に対する工順作業が出力されます。
部品表テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされているテキストがすべて出力されます。 テキストは次の手順で作成または編集します。 部品表 (tibom1110m000) セッションを開始します。 構成要素品目をダブルクリックします。 [テキスト] ボタンをクリックします。
使切資材 | このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされた使切資材がレポートに出力されます。 関連トピック 古くなった品目の残余在庫を使い切るには
品目テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、品目に関連付けられたテキストがすべて出力されます。 品目テキストを作成または編集するには 品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションを開始します。 品目をダブルクリックします。 [テキスト] ボタンをクリックします。
参照指示 | このチェックボックスがオンの場合、部品表にリンクされている参照指示がレポートに出力されます。 関連トピック 参照指示の概要