| 設計部品表の参照指示リンク手順 |  |
| ERP LN において参照指示は、設計部品表ライン上の資材にリンクされます。次のステップを実行してください。 手順 1. 参照指示の定義 参照指示 (tcmcs0190m000) セッションで、参照指示を定義します。参照指示にたとえば名称やコードなどを付けて、品目上での構成要素の挿入先位置を示すこともできます。 手順 2. 参照指示を設計品目改訂にリンク 必要に応じて、設計品目別参照指示 (tiedm0120m000) セッションで、参照指示を設計品目改訂にリンクできます。 参照指示を設計品目の改訂に必ずしもマニュアルでリンクする必要はありませんが、特定の設計品目改訂にしか適用できない参照指示が 1 つまたは複数ある場合には、役立つ可能性があります。このステップで参照指示を設計品目改訂にマニュアルでリンクしない場合は、ステップ 3 の実行後に設計品目別参照指示 (tiedm0120m000) セッションで参照指示が設計品目に自動でリンクされます。 手順 3. 参照指示を設計部品表ライン上の資材へリンク 設計部品表 (tiedm1110m000) セッションで、参照指示を特定の設計部品表ラインへリンクできます。リンクする場合、設計部品表ラインを選択して、特定メニューの (設計) 部品表別参照指示をクリックします。すると、設計部品表別参照指示セッションが開始します。 手順 4. 参照指示の選択 参照指示をリンクするには、設計部品表別参照指示 (tiedm2110m000) セッションで新規作成をクリックする必要があります。次のセッションにズームして、参照指示を選択します。 設計品目改訂別に参照指示を (ステップ 2 で) 定義した場合、参照指示を選択するには、参照指示フィールドで設計品目別参照指示 (tiedm0120m000) にズームします。 設計品目改訂別に参照指示を定義しなかった場合、参照指示を選択するには、参照指示フィールドで参照指示 (tcmcs0190m000) セッションにズームします。 参照指示は、設計部品表ライン上の 1 つまたは複数の品目に適用できます。設計部品表別参照指示 (tiedm2110m000) セッションの数量フィールドを使用して、設計部品表ライン上の品目のうち参照指示の適用先となる品目の数を指定できます。 例 設計部品表ライン上の品目数量を 6 であると仮定します。 設計部品表別参照指示 (tiedm2110m000) セッションの数量フィールドに｢1｣を入力すると、参照指示は設計部品表ライン上の数量のうち 1 品目にしか適用されません。 ｢5｣を入力すると、参照指示は設計部品表ライン数量の 6 品目中 5 品目に適用されます。 参照指示ごとに別の数量を (たとえば、ある参照指示に｢2｣を、別の参照指示には｢3｣を) 入力することもできます。 参照指示に対する数量を｢6｣と入力すると、設計部品表ライン上の全品目を同じ場所にマウントする必要があるという意味になります。 設計部品表ライン上の品目数量が 6 の場合、ある参照指示の数量として｢4｣を、別の参照指示の数量として｢3｣を入力することもできます。これは、設計部品表ラインの品目のいずれか 1 つが 2 つの参照指示に関連することを示します。 関連トピック 参照指示の概要 参照指示と部品表一括変更 |