| シリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) |  |
| セッションの目的: 組立管理 (ASC) モジュールや工程管理 (SFC) モジュールで構築されたシリアル番号付品目をメンテナンスおよび表示します。 このセッションでは、組立オーダまたは製造オーダのシリアル番号付品目 1 個に 1 ラインずつが対応しています。たとえば、オーダ数量が 6 品目の場合は、このセッションには 6 本のラインがあり、各ラインにシリアル番号が付いて、1 個の物理的な品目を一意に識別できるようになります。シリアル番号の例としては、車の車両登録番号 (VIN) があります。 このセッションで品目を選択し、特定メニューの完成状態構成要素をクリックすると、シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションに各シリアル番号付完成品のシリアル番号付構成要素が表示されます。シリアル完成品とシリアル番号付構成要素から、完成状態構造が形成されます。これにより、オーダデータを追跡したり、個々の完成品にどの構成要素が使われているかを調べたりすることができます。 工程管理 (SFC) 工程管理で製造される番号化品目の完成状態構造を表示できる時点は、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションのシリアル番号を生成するタイミングフィールドに依存します。さまざまな時点で、ERP LN を使ってマスクにもとづいたシリアル番号を生成することができます。マスクが存在しない場合は、手動でシリアル番号を挿入する必要があります。 組立管理 (ASC) 組立管理でライン順序を確認済にすると、シリアル番号を生成することができます。そうすることで、品目の完成状態構造を表示できます。 注意 シリアル状況が作成済の場合は、完成状態シリアル品目を削除することのみが可能です。 関連トピック シリアル番号付品目の概要 製造 におけるシリアル番号付品目 マスクを定義するには
フィールド | 説明
製造/組立オーダ | この製造オーダまたは組立オーダに対応してシリアル番号付品目が製造されます。
品目 | この親品目からシリアル番号付品目が派生されます。
品目有効化コード | 品目の有効化コード
シリアル番号 | 物理的な実体のある単一の品目を識別する固有の番号。ERP LN ではマスクを使用してシリアル番号を生成します。シリアル番号は、たとえば日付、モデルや色の番号、連番などを示す複数のデータセグメントによって構成されます。 シリアル番号は品目および工具に対して生成することができます。
ロットコード | 特定の (ロット) コードで識別され、一括して製造および保管される大量の品目。ロットは商品の識別に使用します。
シリアル状況 | 完成品のシリアル番号の状況 指定可能な値 有効値 関連トピック 製造 におけるシリアル番号付品目の作業
有効 | このチェックボックスがオンの場合、完成状態構造は完成しています。シリアル番号付構成要素に対してシリアル番号が存在し、ロット管理 (シリアル番号付) 品目に対してロット番号が存在する場合、完成状態構造は完成しています。シリアル状況が (マニュアルまたは自動で) 作成済または不合格から割当済に変わると、ERP LN は自動的に完成状態構造の完了をチェックします。 完成状態構造が有効でない場合は、フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションで完成状態構造をメンテナンス可能状態構造にコピーすることはできません。さらに、在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションの完成状態シリアルをチェックフィールドが警告またはブロックの場合には、品目を出荷できません。 関連トピック 製造 におけるシリアル番号付品目の作業
再作業オーダ | シリアル番号付品目について再作業が存在する場合、このフィールドに再作業オーダ番号が表示されます。 関連トピック 再作業オーダ
コマンド | 説明
完成状態構成要素 | シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションが開始されます。このセッションでシリアル番号付品目の構成要素を表示できます。
シリアル番号の生成 | このボタンをクリックすると、ERP LN によって、組立オーダに応じて製造される品目のシリアル番号が生成されます。
有効化 | 完成状態構造が完成したかどうかをチェックする場合にクリックします。シリアル番号付構成要素に対してシリアル番号が存在し、ロット管理 (シリアル番号付) 品目に対してロット番号が存在する場合、完成状態構造は完成しています。シリアル番号および/またはロット番号が存在しない場合、完成状態は未完成です。