| 検査オーダ (qmptc1505m000) |  |
| セッションの目的: 検査オーダを表示および選択します。 関連トピック 標準検査
フィールド | 説明
オーダ | 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ
発生元オーダ | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ | 検査が実行される発生元のオーダのオーダ番号
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 品質検査は、この作業の最中または作業後に行う必要があります。
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。
検査 | 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。
検査 | 実行される検査の順序が表示されます。
コマンド | 説明
検査オーダの出力 | 出力のオプションが表示されます。[出力] をクリックすると、検査オーダが出力されます。