| 作業オーダ管理マスタデータ |  |
| 作業オーダの定義または処理を行うには、作業オーダ管理マスタデータを設定する必要があります。会社レベルのパラメータだけでなく、作業ロケーション、マスタ工順などの詳細を定義する必要があります。 作業オーダ管理のマスタデータを作成する処理には、以下の活動が含まれます。 作業オーダ管理パラメータの設定 作業ロケーションの定義 デポ修理の参照活動の定義 マスタ工順の定義 作業オーダ管理のマスタデータを設定するには 手順 1. 作業オーダ管理パラメータの設定 作業オーダの定義または使用を開始するには、作業オーダパラメータ (tswcs0100m000) セッションで、関連パラメータを確認し、設定する必要があります。これらのパラメータは、ERP LN による作業オーダの処理方法に影響します。 手順 2. 作業ロケーションの定義 ロケーション (tswcs0125m000) セッションで、作業ロケーションを定義することができます。 作業ロケーションは、一般的なロケーション、またはサービス部署で特定のロケーションです。ロケーションを使用して、受け取る部品または修理部品を顧客に返送するまで保管できます。倉庫またはサービス部署のロケーションで品目を受け取ることができます。倉庫を使用する場合、入庫倉庫オーダが作成されます。ロケーションを使用する場合、倉庫オーダは作成されません。品目入庫を使用して、特定のロケーションで品目が受領されたことを示すことができます。 手順 3. デポ修理の参照活動の定義 参照活動 (tsacm1101m000) セッションで、作業オーダの参照活動を定義することができます。作業管理システムモジュールでは、参照活動を使用して、品目のメンテナンスが実行されます。 手順 4. マスタ工順の定義 マスタ工順 (tsacm1101m100) セッションで、マスタ工順を定義することができます。 汎用のマスタ工順、およびサービス部署または品目に特定のマスタ工順を定義できます。マスタ工順にマスタ工順オプションをリンクして、作業オーダの実施中に実行されるサービスタイプを決定できます。また、マスタ工順作業をマスタ工順にリンクして、そのマスタ工順用の参照活動セットを定義することもできます。 マスタ工程 - 作業 (tsacm2100m100) セッションを使用して、選択したマスタ工順の作業を定義します。マスタ工順 - 工順オプション (tsacm1101m200) セッションを使用して、工順オプションを定義します。次に、工順マトリックス (tsacm2800m000) セッションで、工順オプションについて定義済の作業を選択します。 |