| 品目保管検査履歴 (qmptc3502m000) |  |
| セッションの目的: 保管検査オーダを選択する品目を選択します。 このセッションは検査履歴の削除 (qmptc3210m000) セッション、検査計画履歴の出力 (qmptc3401m000) セッション、および検査結果履歴の出力 (qmptc3405m000) セッションで選択をする目的のみに使用されます。 関連トピック 保管検査
フィールド | 説明
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション) 注意 標準品目は品目コードで表されます。 プロジェクトコードセグメントおよび品目基準セグメント (カスタマイズ品目の品目コード) からなるセグメント品目。品目のセグメントの構成は品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義されます。
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。
オーダ数量 | 検査が必要とされる数量。したがって、検査オーダの結果はこの数量の品質に関係するものになります。
推奨 | 品質管理パッケージで推奨される承認数量 (棚卸単位で表されます)。テストに合格するすべてのサンプル数量の合計です。 注意 検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションを使用すると数量は自動的に更新されます。
推奨 | 品質管理パッケージで推奨される不合格数量 (棚卸単位で表されます)。 要求品質レベルに達していないすべてのサンプル数量の合計です。 注意 検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションを使用すると数量は自動的に更新されます。
実際 | 棚卸単位で表される実際の承認数量。検査オーダがクローズされるまでは、実際の数量を調整することが可能です。 保管検査だけは常に推奨されています。保管検査オーダのすべての在庫は検査をクローズした後にブロック解除されます。
実際 | 棚卸単位で表される実際の不合格数量。検査オーダがクローズされるまでは、実際の数量を調整することが可能です。 保管検査だけは常に推奨されています。保管検査オーダのすべての在庫は検査をクローズした後にブロック解除されます。
完了日 | すべての検査オーダラインが完了する日付。この日付は、検査オーダの完了/処理 (qmptc1202m000) セッションで自動的に更新されます。マニュアルで入力することはできません。
推奨破壊数量 | 破壊試験中に破壊される合計数量 (オーダ単位で表されます)。破壊数量は、破壊試験でテストされる検査オーダのサンプルサイズと同じです。 破壊数量は、承認数量または不合格数量に影響しません。ERP LN は、テストにもとづいて破壊される数量のみを計算します。 注意 この数量は、検査オーダの処理 (qmptc1204m000) セッションで自動的に更新されます。