| 検査オーダ履歴 (qmptc3505m000) |  |
| セッションの目的: 特定の発生元オーダの検査オーダを表示します。検査オーダ履歴 (qmptc3505m000) 詳細セッションでは、テストタイプ、サンプルサイズ、および合格品質基準などの検査オーダの詳細を表示することができます。 関連トピック 標準検査
フィールド | 説明
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ | 検査の発生元のオーダ番号
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注サービス リスト品目 (メニュー/オプション)
品目記述 | 品目の記述が表示されます。
オーダ数量 | 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。
オーダ数量 | オーダ数量が表示されます。
オーダ | 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ
テストタイプ | サンプルがオーダ数量から取得される方法
サンプルサイズ | サンプルサイズの単位で表される、テスト対象のオーダ数量から抽出されたサンプル数量の合計。サンプル数量の合計は、固定数量として、またはオーダ数量や回数のどちらかの比率として入力できます (テストタイプとして ｢連続サンプリング｣ を選択した場合)。
サンプル単位 | サンプルサイズの単位
頻度 | 頻度単位で示される 2 つのサンプル間の間隔 説明: 次の例では、1 つの新規サンプルについて、100 個ごとに 10 個が抽出されます。この例では、10 個で構成されるサンプル数は 11 となります。 例
サンプル | 10 個
頻度 | 100 個
オーダ数量 | 1150 個
割合 | サンプルの割合が ｢方法論｣ の一部として表示されます。
サンプル単位 | ｢サンプル単位｣ が ｢方法論｣ の一部として表示されます。
合格品質基準 | 品目数量をすべて承認するために、承認する必要のあるテストサンプルの最小比率。たとえば、合格品質基準が 90 で、その承認済比率がこの数字を下回る場合は、全数量が拒否されます。
検査オーダテキスト | ｢検査オーダヘッダ履歴｣ に関するテキストが表示されます。
ライン番号 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 品質検査は、この作業の最中または作業後に行われます。
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。
検査 | 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。
検査 | 実行される検査の順序が表示されます。
扱い単位 | 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。 注意 扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード 2) 梱包品目 (オプション) 3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプ、または扱い単位を構成する他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。
品質 ID | 検査オーダの生成、および検査の実行方法を決定する条件 品質組合せは次の情報にリンクしています。 品質検査の発生元であるモジュールまたはパッケージ 品質検査が適用される品目または品質グループ 品質 ID に定義された、適合させる必要のある品質要件
品質 ID | ｢品質 ID｣ と記述が表示されます。
テストグループ | オーダ数量をテストするためのサンプルの取得頻度、およびサンプルサイズの定義
オーダ日 | 検査オーダが作成された日付
完了日 | すべての検査オーダラインが完了する日付。この日付は、検査オーダの完了/処理 (qmptc1202m000) セッションで自動的に更新されます。マニュアルで入力することはできません。
コマンド | 説明
サンプル履歴 | [ファイル] メニューの [特定] の下に、[サンプル履歴] オプションが表示されます。[サンプル履歴] をクリックすると、｢サンプル履歴 (qmptc3510m000)｣ セッションが表示されます。
検査オーダライン履歴 | [ファイル] メニューの [特定] の下に、[検査オーダライン履歴] が表示されます。[検査オーダライン履歴] をクリックすると、｢検査オーダ - ライン履歴 (qmptc3506m000)｣ セッションが表示されます。