| 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) |  |
| セッションの目的: シングルレベル設計部品表のコピーデータを生成およびメンテナンスします。 設計部品表のコピーデータ (tiedm1120m000) 詳細セッションでは、特定ラインのデータの詳細を変更できます。また、このセッションでは、設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) (tiedm1230m000) セッションおよび部品表一括変更別設計部品表コピーデータの生成 (tiedm3235m000) セッションで生成されたデータを変更できます。 データの選択 部品表のシングルレベルのコピーデータを作成するには、データの派生元である特定の改訂の親設計品目と、データのコピー先の親品目を選択します。親品目とは、部品表構成において、コピーデータを記録する構成要素よりも一段上位レベルにある品目です。 設計品目と品目間に関係が存在していない場合、ERP LN はデータの保存時にリンクを生成します。 データをコピーするには 設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションを使用すると、このセッションで生成したデータをコピーできます。現在表示されているデータだけをコピーする場合は、特定メニューで設計データのコピーオプションを選択します (CTRL+SHIFT+X キー)。 特定メニューオプション 特定メニューで、次のセッションを開始できます。 設計部品表コピーデータの生成 コピーデータが設計部品表と異なる場合は、このオプションを使用してシングルレベル部品表のコピーデータを更新する必要があります。マルチレベル設計部品表をコピーする場合は、設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) (tiedm1230m000) セッションを使用します。ラインは実際にはコピーされないので注意してください。コピーデータのみが更新されます。 整合性チェック 設計部品表と製造部品表のコピーデータが異なる場合、ERP LN はメッセージを表示し、矛盾が発生した部品表位置 (ライン) を示します。矛盾点を表示または出力するには、次のセッションのいずれかを使用します。 設計部品表/製造部品表の整合性 (tiedm1520m000) セッション 設計部品表/製造部品表の整合性の出力 (tiedm1470m000) セッション 仕上げ シングルレベル設計部品表から製造部品表にデータをコピーするには、このオプションを使用します。ERP LN は、現在表示されている画面のデータをコピーします。次のステップのいずれかを実行してください。 品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションの設計品目関係 の更新方法フィールドで自動を選択します。設計関係の更新 (tiedm3220m000) セッションで、品目の範囲についてこのフィールドを変更できます。 まず、設計品目 - 品目関係 (tiedm1101m000) セッションで関係を作成します。 マルチレベル設計部品表をコピーする場合は、設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) (tiedm1230m000) セッション、設計データの仕上げ (tiedm3240m000) セッションの順に使用します。 設計品目を品目にコピー 設計品目を品目にコピー (tiedm1201m000) セッションが開始されます。 EBOM コピーデータ内の使切資材および代替資材 EBOM コピーデータ内の使切資材および代替資材 (tiedm2125m000) セッションが開始されます。 関連トピック 設計データ管理の要約 設計部品表 品目への設計品目のコピー 参照指示の概要 設計部品表の参照指示リンク手順 参照指示と部品表一括変更 代替資材を定義するには
フィールド | 説明
設計品目 | コピーするシングルレベル設計部品表の親設計品目を入力します。
設計品目改訂 | コピーするシングルレベル設計部品表の親設計品目改訂を入力します。
設計品目改訂 | コードの記述または名前
主品目 | コピー先の製造部品表 (つまり、シングルレベル設計部品表をコピーする相手先の部品表) の親品目を入力します。
位置番号 | 製造部品表ラインのコピー先位置番号
構成要素タイプ | 構成要素タイプが設計品目か、品目かを定義します。
構成要素 | 設計部品表ラインのコピー元構成要素
設計部品表コピー方法 | 設計部品表を製造部品表にコピーするために ERP LN が使用する方法 指定可能な値 コピーアクションなし 設計品目を品目へコピー 非プロジェクト品目をプロジェクト品目へ EBOM から工程 PBOM へのみ 有効値 関連トピック 設計部品表
仕上終了位置 | コピー先製造部品表のライン番号。これはデータのコピー先の部品表です。
連番 | コピー先部品表の連番
品目分類 | コピー先品目の品目分類
品目終了 | 製造部品表におけるコピー先構成要素品目。これは、設計部品表ラインのコピー先の部品表ラインです。 関連トピック 設計部品表 品目への設計品目のコピー
設計部品表テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。
長さ | 設計部品表ラインの構成要素の長さ 注意 長さは正味数量の計算にも使用できます。正味数量 = 長さ × 幅 × 単位数
幅 | 設計部品表ラインの構成要素の幅 注意 幅は正味数量の計算にも使用できます。正味数量 = 長さ × 幅 × 単位数
単位数 | 長さ (または面積) において構成要素を使用する回数。物的品目の場合、この回数は、定義されている長さまたは面積の単位数と同等です。 正味数量を計算するためにも使用できます。正味数量 = 長さ × 幅 × 単位数
正味数量 | 設計部品表ラインにおける構成要素の正味数量 これは設計品目で使用される構成要素品目の総量です。 これは、単位数、長さ、幅の 3 つを掛けることで計算できます。 例: 長さ 2 cm で幅が 3 cm の構成要素が 10 単位指定された場合、正味数量は 60 と計算されます。幅が指定されない場合は、正味数量は 20 です。 注意 設計データ管理モジュールでは負の正味数量は定義できません。 関連トピック 仕損および産出率
備考 | 設計部品表 (tiedm1110m000) セッションの備考フィールドが表示されます。 このフィールドを使用すると、品目または部品表ラインに関する短い注意書きを入力できます。
記述 | コードの記述または名前
設計品目コピー | このチェックボックスがオンの場合、設計品目はすでに品目にコピーされています。
設計品目コピー | 設計品目が品目にコピーされた日付
設計部品表コピー | このチェックボックスがオンの場合、シングルレベル設計部品表はすでに製造部品表にコピーされています。
設計部品表コピー | 設計部品表が製造部品表にコピーされた日付
記述 | コピーするシングルレベル設計部品表の親設計品目改訂の名称
非依存数量 | このチェックボックスがオンの場合、設計品目の正味数量がコピーされ、部品表の仕損数量が更新されます。 このチェックボックスがオフの場合、設計品目の正味数量がコピーされ、部品表の正味数量が更新されます。
コマンド | 説明
設計部品表コピーデータの生成 | クリックすると、このセッションで選択した項目の設計部品表コピーデータが生成されます。部品表全体のコピーデータを生成したい場合は、設計部品表コピーデータの生成(マルチレベル) (tiedm1230m000) セッションを使用してください。
仕上げ | クリックすると、このセッションで定義したデータがコピーされます。
EBOM コピーデータ内の使切資材および代替資材 | クリックすると、EBOM コピーデータ内の使切資材および代替資材 (tiedm2125m000) セッションが開始されます。