| 組立後作業 |  |
| このトピックでは、組立オーダの完了後に正規のワークセンタで品目に対して追加作業を実行するように ERP LN を設定する方法について説明します。 場合によっては、組立ラインから外れた組立品目に追加作業が必要となることがあります。ERP LN では、その品目の再作業オーダを作成することでこれに対応できます。 手順 組立オーダの完了後に品目に対して追加工程作業を実行するには、次の手順を実行してください。 完成した一般品目を保管するにはを参照して、一般品目に標準品目を関連付けます。 オプションで、標準品目の工順を定義します。 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで製造オーダを作成します。特定メニューのシリアル番号をクリックし、完成品のシリアル番号を入力します。 この詳細セッションにある再作業オーダチェックボックスをオンにします。 製造オーダの作業を定義します。製造オーダの工順を選択することや製造オーダに作業をマニュアルで追加することができます。 見積資材 (ticst0101m000) セッションを使用して、必要な資材を定義します。別の品目の部品表 (BOM) から資材を追加するには、特定メニューのファントムの追加/正展開をクリックします。 注意 再作業オーダの完成品である製造品目は、その再作業オーダの資材にもなります。 関連トピック 完成した一般品目を保管するには 一般完成品の保管 - 設定 組立管理の概要 |