| 作業オーダを作成するには |  |
| 作業オーダは、1 つ以上の製品または構成要素について作業デポで実行される作業を表します。 作業オーダの派生元は以下のとおりです。 メンテナンス販売オーダライン 直接入力 フォローアップ作業オーダとして作成 作業オーダの項目を作成する処理は、以下の活動で構成されます。 作業オーダの作成 作業オーダ活動の作成 作業オーダまたは作業オーダ活動への物的資源ラインの追加 作業オーダまたは作業オーダ活動へのその他の資源ラインの追加 作業オーダを作成するには 手順 1. 作業オーダの作成 作業オーダ詳細の作成または修正を行うには、作業オーダ (tswcs2100m000) セッションを使用します。 作業オーダは、品目のメンテナンス活動すべての計画、実行、および管理に使用されます。作業オーダは、メンテナンス作業の実行に必要な複数の活動で構成されます。関連活動なしで作業オーダを発行できます。これは、参照活動なしでは作業の準備ができない場合に便利です。 手順 2. 作業オーダ活動の作成 作業オーダ活動 (tswcs2110m000) セッションで、作業オーダ活動のメンテナンスができます。 活動は、実行する必要があるメンテナンス作業です。工場メンテナンスの場合は、作業オーダ活動ラインは実行する作業です。作業オーダの計画フェーズ中、作業オーダ準備フェーズ中、および実行フェーズ中には、作業オーダに活動を追加できます。作業オーダ状況は、フリー、計画、または発行済である必要があります。状況が発行済の外注作業オーダには、活動を追加できません。 手順 3. 作業オーダまたは作業オーダ活動への物的資源ラインの追加 作業オーダ物的資源 (tswcs4110m000) セッションで、材料の想定消費と実際消費、および解体する構成要素を定義することができます。 作業オーダ物的資源ラインが作成されるのは、作業オーダまたは作業オーダ活動の状況がフリーの場合です。 作業オーダ物的資源の追加先となるのは、以下のいずれかです。 作業オーダ 作業オーダ活動。作業オーダ活動に物的資源をリンクすると、参照活動 - 資源所要量 (tsacm2120m000) セッションで定義した資源所要量が作業管理システムモジュールにコピーされます。 手順 4. 作業オーダまたは作業オーダ活動へのその他の資源ラインの追加 作業オーダその他資源 (tswcs4130m000) セッションで、作業オーダ (活動)のその他資源を定義できます。その他資源とは、工具、外注費、雑費などです。 |