| ボトルネックワークセンタおよびレートの計算 |  |
| 連続生産 (RPT) 品目に関しては、連続生産品目用に定義された工順、および標準工順ごとに、以下が算出されます。 その工順のボトルネックとなるワークセンタ ボトルネック作業の生産速度 ボトルネックワークセンタを決定するため、工順内の各ワークセンタの生産速度が計算されます。 生産速度は、工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの生産速度時間単位フィールドの値に応じて、時間単位または分単位で算出されます。ワークセンタの工順作業についての生産速度は次のように計算されます。 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの生産速度時間単位フィールドが分である場合にのみ、ボトルネックレートが 60 で除算されます。 生産速度の計算は、標準工順だけでなく個々の品目工順についても行うことができます。品目工順に関しては、計画のレート係数が品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの企業計画のレート係数フィールドに入力された値に応じて異なります。標準工順に関しては、計画のレート係数が常に 100% であることが保証されています。 全作業について生産速度を計算した結果、生産速度が最低の作業がボトルネック作業となります。対応するワークセンタはボトルネックワークセンタとして使用され、計算された速度はこのボトルネックワークセンタの生産速度として使用されます。 |