| 設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) |  |
| セッションの目的: 設計データ管理モジュールのパラメータを定義します。 このセッションには、次の項目が含まれています。 設計データ管理セットおよびその発効日の履歴リスト リストの一番上に表示される現行のパラメータセット (発効日なし) 履歴の設定を表示するには、いずれかの履歴パラメータセットをダブルクリックします。 現行のパラメータ設定の表示または変更を行うには、一覧表示の一番上にある、発効日のないセットをダブルクリックします。 必要な変更を行い、その新しいパラメータセットを保存すると、ERP LN は、次のアクションを実行します。 履歴リストへの新しいセットの追加 リストの一番上に表示される現行のセットの更新 関連トピック 設計データ管理の要約
フィールド | 説明
発効日 | パラメータが有効になる日時。パラメータは、より新しいパラメータ設定の発効日まで有効です。現行のパラメータセットには発効日はありません。
記述 | パラメータセットの記述
部品表一括変更の番号グループ | 部品表一括変更を部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションで定義した場合は、ERP LN でオーダ番号の生成に先頭空番号が使用されます。ここに入力するパラメータにより、どの番号グループから空番号を生成するかが決まります。 関連トピック 設計部品表 - 自動手順を変更するには 番号グループおよびシリーズを使用するには
部品表一括変更の番号グループ | 設計データ管理で部品表一括変更の生成に使用される番号グループについての記述 関連トピック 設計部品表 - 自動手順を変更するには 番号グループおよびシリーズを使用するには
改訂のシリーズ | ERP LN は、このフィールドに入力されたシリーズを使用して設計品目改訂の改訂番号を生成します。
コピーした品目をカスタマイズ | このチェックボックスがオンの場合、設計部品表が製造部品表にコピーされたときにプロジェクト品目にコピーされた標準品目が、製造部品表のプロジェクト品目になります。部品表と工順もコピーされます。 このチェックボックスがオフの場合、品目は標準品目のまま製造部品表にコピーされます。 関連トピック 品目への設計品目のコピー 設計部品表
製造部品表履歴 | このチェックボックスがオンの場合、設計部品表を製造部品表にコピーすると、旧製造部品表ラインが保持され、新規ライン (設計部品表からのコピー) に新規の連番 (位置番号の一部) が割り当てられます。 このチェックボックスがオフの場合、旧部品表データが上書きされます。 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 設計データ管理の部品表履歴 関連トピック 品目への設計品目のコピー 設計部品表
改訂をマニュアルで採番 | このチェックボックスがオンの場合、新規改訂を作成するときに、マニュアルで改訂番号を入力できます。 このチェックボックスをオンにして、部品表一括変更 (MBC) を仕上げる場合は、次の手順を実行する必要があります。 新規部品表一括変更を作成します。 部品表一括変更アクションを定義します。 包含/除外される設計品目のリストを定義します。 部品表一括変更別設計品目を生成します。 部品表一括変更状況を設計で承認済に変更します。部品表一括変更別設計品目の改訂をマニュアルで作成するかどうかの質問が表示されます。[Yes] を選択します。部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) が表示されます。特定メニューから設計品目の改訂を選択します。 すべての部品表一括変更別設計品目について、新規改訂を作成します。以前の改訂の設計部品表を新規改訂にコピーしないでください。設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションが部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションから開始されており、改訂をマニュアルで採番チェックボックスがオンになっている場合は、設計部品表をコピーするかどうかの質問は表示されません。新規改訂を、改訂をマニュアルで採番モードで作成する場合は、改訂の希望発効日を指定します。部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションでは、改訂の発効日を指定できません。 設計品目ラインをダブルクリックして、すべての部品表一括変更別設計品目の新規改訂を部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) セッションに入力します。 部品表一括変更 (tiedm3110m000) セッションに進みます。部品表一括変更について設計部品表変更を処理します。 部品表一括変更状況を製造で承認済に変更します。製造のための改訂の承認、部品表一括変更別設計品目の関係の作成、および設計部品表コピーデータの生成を実行するかどうかについて質問されます。すべての質問に対して [Yes] を選択します。 部品表一括変更を仕上げます。 注意 すでに改訂を使用して作業しているときは、改訂の採番スタイルの一貫性を保つために、このチェックボックスを変更しないでください。
EBOM の改訂発効日を比較 | このチェックボックスがオンの場合、設計部品表の構成要素の改訂は、親品目の改訂と同じかそれより前のものでなければなりません。この改訂が親の改訂よりも新しい場合は、構成要素を入力できません。 このチェックボックスがオフの場合、これらのチェックはスキップされます。 設計部品表構造を最上位から最下位まで作成しても、つまり、主品目から開始し、構成品目を作成して追加しても、改訂の発効日のチェックによって問題が発生する場合があります。
製造による承認時に品目にコピー | このチェックボックスがオンの場合、 設計品目の改訂を製造で承認済に設定すると、ERP LN ではその設計品目改訂が品目にコピーされます。 このチェックボックスがオフの場合、設計品目の改訂を製造で承認済に設定しても、ERP LN ではその設計品目改訂が品目にコピーされません。 設計品目の改訂 (tiedm1100m000) セッションで設計品目の改訂を製造で承認済に設定するには、特定メニューから該当する改訂を選択して製造で承認をクリックします。 注意 品目の改訂が更新されるのは、設計品目の関係が存在する場合のみです。 関連トピック 設計品目
空の EBOM をファイナライズ | このパラメータは、設計部品表が定義されていない設計品目改訂の仕上げ時に、製造品目の製造部品表を失効するかどうかを指定します。 このチェックボックスがオンの場合、仕上げ時に、関連する製造部品表ラインが失効します。 このチェックボックスがオフの場合、関連する製造部品表ラインは変化しません。
品目記述および検索キーを上書き | このパラメータは、設計品目から製造品目を更新するときに、品目記述と検索キーを上書きするかどうかを指定します。 注意 このパラメータが使用されるのは、更新プロセスをビジネスオブジェクト (PLM 統合) から開始した場合のみです。 このチェックボックスがオンの場合、コピー先品目の検索キーと記述が上書きされます。 このチェックボックスがオフの場合、コピー先品目の検索キーと記述は上書きされません。
物理属性を上書き | このパラメータは、設計品目から製造品目を更新するときに品目フィールドを上書きするかどうかを指定します。 このチェックボックスがオンの場合、次の品目フィールドが上書きされます。 重量単位 重量 資材 標準 サイズ このチェックボックスがオフの場合、上記のフィールドは上書きされません。
テキストをコピー | このフィールドは、設計品目から製造品目を更新するときに、品目のテキストフィールドが受ける影響を定義します。 有効値 開始設計品目: 設計品目テキストから品目テキストがコピーされます。 開始設計品目改訂: 設計品目改訂テキストから品目テキストがコピーされます。 コピー不可: 品目テキストはコピーされません。