| 検査 (tssoc2550m000) |  |
| セッションの目的: サービスオーダ活動の一部として実施される、シリアル番号付品目に対する検査の結果を登録します。 検査は、参照活動 - 計測タイプ (tsacm3160m000) セッションで参照活動の検査テンプレート用にリストされる計測にもとづいて登録してください。これは、シリアル番号付品目に対して検査を計画し実施する条件基準メンテナンス (CBM) レジームで使用されるのが一般的です。 注意 サービスオーダの検査結果がメンテナンス可能になるのは、そのサービスオーダの状況が発行済または完了の場合だけです。 検査データがすべて入力されると、検査結果が直ちにシリアル番号付品目検査履歴 (tssoc2551m000) セッションにコピーされます。 登録時間フィールド、従属値 (Y 軸)フィールド、および独立値 (X 軸)フィールドが空のままの場合、検査結果はシリアル番号付品目検査履歴 (tssoc2551m000) セッションにコピーされません。 検査データを検査 (tssoc2550m000) セッションから削除すると、その検査データは Infor ERP によってシリアル番号付品目検査履歴 (tssoc2551m000) セッションからも削除されます。 サービス計画および概念パラメータ (tsspc0100m000) セッションの計測の使用チェックボックスがオフのときは、このセッションを開始できません。この場合、このセッションを開始しようとすると ｢SPC パラメータ ｢計測の使用｣ が見つかりません!｣ というメッセージが表示されます。 関連トピック 概要セッションを使用するには 概要/メンテナンスセッションでレコードをメンテナンスするには
フィールド | 説明
品目 | 検査実施および登録の対象となるシリアル番号付品目の品目コード
シリアル番号 | 検査実施および登録の対象となる品目のシリアル番号
サービスオーダ | 検査が実施されるサービスオーダ。このサービスオーダ (のコード) は、次の内容の一部として登録されます。
活動ライン番号 | 検査が実施されるサービスオーダの活動ライン番号 注意 このフィールドがメンテナンス可能になるのは、次の場合だけです。 サービスオーダフィールドが入力されている 入力済の活動ラインがサービスオーダ用に定義されている サービスオーダ活動 (tssoc2110m000) セッションで、クラスタフィールド、品目フィールド、シリアル番号フィールド、および参照活動フィールドがすべて入力されている
参照活動 | 実施済の検査に割り当てられた参照活動のコード 注意 このセッションで検査を登録するには、(参照活動 - 計測タイプ (tsacm3160m000) セッションで参照活動に対して定義された) 参照活動の検査テンプレートを使用します。
計測 | 検査ラインに使用される計測 注意 選択できる計測は、参照活動 - 計測タイプ (tsacm3160m000) セッションで対象の参照活動の検査テンプレート用にリストされた計測だけです。
計測連番 | シリアル番号付品目に対して (サービスオーダ活動の一部として) 登録された検査を他の検査と区別するために、その検査ラインに割り当てられた固有の番号
登録時間 | シリアル番号付品目に対する検査を登録する時間 デフォルト ERP LN に検査ラインを入力する時間 注意 シリアル番号付品目は、そのリンク先に応じて検査の登録方法が決定されます。 クラスタ (クラスタ - ライン (tsbsc1110m000) セッション) - 登録時間をクラスタの発効時間から失効時間までの間に収める必要があります。 最上位シリアル番号付品目 (フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッション) - 登録時間を最上位シリアル番号付品目 (構成要素) の発効時間から失効時間までの間に収める必要があります。
従属値 (Y 軸) | 検査を実施するときの従属変数の値 注意 このフィールドを空白のままにすると、検査結果はシリアル番号付品目検査履歴 (tssoc2551m000) セッションにコピーされません。
従属値 (Y 軸) | 計測の従属変数の値を表すために用いられる単位
独立値 (X 軸) | 検査を実施するときの独立変数の値
独立値 (X 軸) | 計測の独立変数の値を表すために用いられる単位
フォローアップ | このチェックボックスがオンの場合、検査に対するフォローアップ活動を作成できます。 このチェックボックスがオフの場合、検査に対するフォローアップ活動を作成できません。
フォローアップ活動 | 実行する必要のあるフォローアップ活動。この活動は、検査テンプレートからデフォルト設定されます。
理由 | フォローアップ活動実行のための理由コード
記述 | 理由の記述
フォローアップサービスオーダ/活動 | 新規に作成されたフォローアップサービスオーダまたは活動に割り当てられた番号
フォローアップ活動 | フォローアップ活動の活動ライン番号
活動ライン | フォローアップサービスオーダ/活動の記述
フリーテキスト | テキスト (追加)
従属標準値 | 従属変数の標準値。この値によって、シリアル番号付品目のメンテナンスが望ましい時期が決定されます。
上限 | 従属変数の最大値。計測は上限以下でなければなりません。
下限 | 従属変数の最小値。計測は下限以上でなければなりません。
限界超過警告 | 従属変数の計測が規定の範囲内に収まらない場合、警告が出されます。
コマンド | 説明
フォローアップ | フォローアップ活動を作成する場合、このコマンドを使用します。
新規オーダおよび活動の作成 | 新規にオーダまたは活動を作成する場合、このコマンドを使用します。
現在オーダに活動を作成 | 現在のオーダ下に活動を作成する場合、このコマンドを使用します。
表示検査 (履歴) | シリアル番号付品目検査履歴 (tssoc2551m000) セッションを開始します。